# *ANEXO I: OFERTA TÉCNICA*

***\*A incluir en la carpeta de oferta técnica***

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...…………………....………

***DECLARA:***

Se compromete a:

* Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de la referencia actualmente homologada para el producto objeto del contrato, así como garantizar que será producto original. Teniendo en consideración todos los requerimientos solicitados en los documentos que rigen la licitación.
* El plazo de entrega será el indicado a continuación, expresado en semanas, no superando el plazo de dieciséis (16) semanas, y que durante la vigencia del contrato será el mismo.
* **LOTE 1 BOMBAS FABRICANTE XYLEM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REF. INTERNA METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REFERENCIAS FABRICANTES HOMOLOGADOS** | **PLAZO DE ENTREGA**  **(EN SEMANAS)** |
| **Fabricante: XYLEM** |
| **1** | **012266** | **MOTOBOMBA XYLEM (FLYGT) 3127 246 7,4 KW** | Modelo: NP 3127.161 SH 53-246-DN80-7,4KW-un impulsor |  |
| **2** | **012267** | **MOTOBOMBA XYLEM (FLYGT) 3153 272 15 KW** | Modelo: Bomba sumergible Flygt Modelo NP 3153.182 SH 53-272- 15KW-un impulsor, con retrofit para DN100  Part. Number: 3153.182-1015 |  |
| **3** | **012269** | **MOTOBOMBA XYLEM (FLYGT) 3102 255 4,2 KW** | Modelo: NP 3102.160 SH 53-255-DN80-4,2KW-un impulsor |  |

**Tabla 4. Definición de los productos**

* **LOTE 2** **BOMBAS FABRICANTE SULZER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REF. INTERNA METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REFERENCIAS FABRICANTES HOMOLOGADOS** | **PLAZO DE ENTREGA**  **(EN SEMANAS)** |
| **Fabricante: SULZER** |
| **1** | **012289** | **BOMBA SUMERGIBLE ABS XFP150G** | Modelo: ABS XFP150G-CB1.3-PE160/4-D05\*10.  donde:  - CB1.3 hace referencia al diámetro del impulsor, 275 mm  - Se requieren para la bomba 10 metros de cable.  - D05 hace alusión a voltaje y frecuencia, 400V/3fases/50Hz. |  |
| **2** | **012293** | **BOMBA ABS PIRAÑA S26/2 3,4 kW** | Modelo: ABS PIR-S26/2-D01\*10-M  donde: - Se requieren para la bomba 10 metros de cable y junta mecánica simple, M. - D01 hace alusión a voltaje y frecuencia, 400V (380-415) /3fases/50Hz. |  |
| **3** | **012295** | **BOMBA PORTÁTIL SULZER MF354 W MONOFÁSICA** | Modelo: MF354-W01\*10-KS-P  donde:  W01 - monofásico, 230V nominal/1fase/50 Hz.  \*10 – diez (10) metros de cable.  P - el equipo tiene clavija (plug) de conexión.  Ks - regulador de nivel integrado. |  |
| **4** | **012296** | **BOMBA PORTÁTIL SULZER MF665 D 50 Hz** | - Modelo: MF665-D01\*10-P  donde:  D01.- trifásico, 400V nominal/3fases/50 Hz.  \*10.- diez (10) metros de cable.  P - el equipo tiene clavija (plug) de conexión. |  |
| **5** | **012297** | **CUADRO ABS FECAL APC 2B 5KW** | - Modelo: APC 2B NG DIR 5KW 10A 400V COMPLETO SENSOR.  donde:  2B.- dos bombas  DIR - arranque directo  COMPLETO - acabado completo  SENSOR - trabaja con un sensor medidor de nivel |  |

***A Tener en cuenta para la correcta cumplimentación de la oferta:***

*\** ***Plazo de entrega:*** *no podrá ser superior a dieciséis (16) semanas, contadas desde la fecha de emisión y envío de la correspondiente orden de entrega.*

En……………………, a……. de……….…………………….. de…………….

Fdo.: