 

**ANEXO VI.** AUTOBAREMO CRITERIOS AUTOMÁTICOS

Lote 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferente altura de pata de grapa | SI |  | 30 puntos |
| NO |  | 0 puntos |
| **TOTAL:** | | | |

Lote 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandíbula reforzada que permita una doble fijación de disección roma | SI |  | 15 puntos |
| NO |  | 0 puntos |
| Eje rotatorio 360º para una mayor visibilidad: | SI |  | 15 puntos |
| NO |  | 0 puntos |
| **TOTAL:** | | | |

*SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS* 70