~V|RIB Spain|FIEBDC-3/2020\00000|Presto 23.03||ANSI||2||||
~L||ESP\Especificación\TEC\Características técnicas\PRE\Condiciones previas\EJE\Ejecución\MED\Medición\CON\Control\SEG\Seguridad y salud\GMA\Gestión ambiental\NOR\Normas de aplicación\MAN\Mantenimiento\VAR\Varios\TEX\Texto sin faceta\|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|2.5\13\6\0\21|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\|
~X||ler\Código LER\\eCO2\Emisión de CO2\kg\eCO2\Emisión de CO2\kg CO2eq\ce\Coste energético\MJ\GWP-total_A1-A3\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\m\Masa del elemento\kg\ler\Código ler de la lista europea de residuos\\FW_A1-A3\Uso neto de agua dulce\m3\FW_A4\Uso neto de agua dulce\m3\FW_A5\Uso neto de agua dulce\m3\FW_C1\Uso neto de agua dulce\m3\FW_C2\Uso neto de agua dulce\m3\FW_C3\Uso neto de agua dulce\m3\FW_C4\Uso neto de agua dulce\m3\v\Volumen\m3\GWP-total_A\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_A0\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_A1\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_A1-A3\Potencial de calentamiento global\kg CO2eq\GWP-total_A2\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_A3\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_A4\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\GWP-total_A5\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\GWP-total_B\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B1\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B2\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B3\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B4\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B5\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B6\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_B7\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_C\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\GWP-total_C1\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\GWP-total_C2\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\GWP-total_C3\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\GWP-total_C4\Potencial de calentamiento global total\kg CO2eq\GWP-total_D\Potencial de calentamiento global\kg CO2 eq.\HWD_A1-A3\Residuos peligrosos eliminados\kg\HWD_A4\Residuos peligrosos eliminados\kg\HWD_A5\Residuos peligrosos eliminados\kg\HWD_C1\Residuos peligrosos eliminados\kg\HWD_C2\Residuos peligrosos eliminados\kg\HWD_C3\Residuos peligrosos eliminados\kg\HWD_C4\Residuos peligrosos eliminados\kg\MFR_A1-A3\Materiales para reciclaje\kg\MFR_A4\Materiales para reciclaje\kg\MFR_A5\Materiales para reciclaje\kg\MFR_C1\Materiales para reciclaje\kg\MFR_C2\Materiales para reciclaje\kg\MFR_C3\Materiales para reciclaje\kg\MFR_C4\Materiales para reciclaje\kg\PENRT_A1-A3\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\PENRT_A4\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\PENRT_A5\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\PENRT_C1\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\PENRT_C2\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\PENRT_C3\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\PENRT_C4\Uso total de energía primaria no renovable\MJ\|
~C|%0200|%|Medios auxiliares|2|160511|0|
~X|%0200|GWP-total_A\0\GWP-total_A0\0\GWP-total_A1\0\GWP-total_A1-A3\0\GWP-total_A2\0\GWP-total_A3\0\GWP-total_A4\0\GWP-total_A5\0\GWP-total_B\0\GWP-total_B1\0\GWP-total_B2\0\GWP-total_B3\0\GWP-total_B4\0\GWP-total_B5\0\GWP-total_B6\0\GWP-total_B7\0\GWP-total_C\0\GWP-total_C1\0\GWP-total_C2\0\GWP-total_C3\0\GWP-total_C4\0\GWP-total_D\0\eCO2\0\eCO2\0\ce\0\GWP-total_A1-A3\0\FW_A1-A3\0\FW_A4\0\FW_A5\0\FW_C1\0\FW_C2\0\FW_C3\0\FW_C4\0\HWD_A1-A3\0\HWD_A4\0\HWD_A5\0\HWD_C1\0\HWD_C2\0\HWD_C3\0\HWD_C4\0\MFR_A1-A3\0\MFR_A4\0\MFR_A5\0\MFR_C1\0\MFR_C2\0\MFR_C3\0\MFR_C4\0\PENRT_A1-A3\0\PENRT_A4\0\PENRT_A5\0\PENRT_C1\0\PENRT_C2\0\PENRT_C3\0\PENRT_C4\0\|
~C|%PM0100|%|Pequeño Material|1|160424|0|
~X|%PM0100|eCO2\776.7058\ce\776.7058\GWP-total_A1-A3\776.7058\FW_A1-A3\776.7058\FW_A4\776.7058\FW_A5\776.7058\FW_C1\776.7058\FW_C2\776.7058\FW_C3\776.7058\FW_C4\776.7058\GWP-total_A\776.7058\GWP-total_A0\776.7058\GWP-total_A1\776.7058\GWP-total_A1-A3\776.7058\GWP-total_A2\776.7058\GWP-total_A3\776.7058\GWP-total_A4\776.7058\GWP-total_A5\776.7058\GWP-total_B\776.7058\GWP-total_B1\776.7058\GWP-total_B2\776.7058\GWP-total_B3\776.7058\GWP-total_B4\776.7058\GWP-total_B5\776.7058\GWP-total_B6\776.7058\GWP-total_B7\776.7058\GWP-total_C\776.7058\GWP-total_C1\776.7058\GWP-total_C2\776.7058\GWP-total_C3\776.7058\GWP-total_C4\776.7058\GWP-total_D\776.7058\HWD_A1-A3\776.7058\HWD_A4\776.7058\HWD_A5\776.7058\HWD_C1\776.7058\HWD_C2\776.7058\HWD_C3\776.7058\HWD_C4\776.7058\MFR_A1-A3\776.7058\MFR_A4\776.7058\MFR_A5\776.7058\MFR_C1\776.7058\MFR_C2\776.7058\MFR_C3\776.7058\MFR_C4\776.7058\PENRT_A1-A3\776.7058\PENRT_A4\776.7058\PENRT_A5\776.7058\PENRT_C1\776.7058\PENRT_C2\776.7058\PENRT_C3\776.7058\PENRT_C4\776.7058\eCO2\776.7058\|
~C|%UyMA|%|Útiles y medios auxiliares (3%)|3|070624|0|
~X|%UyMA|eCO2\0.4593801\eCO2\0.4593801\ce\0.4593801\GWP-total_A1-A3\0.4593801\FW_A1-A3\0.4593801\FW_A4\0.4593801\FW_A5\0.4593801\FW_C1\0.4593801\FW_C2\0.4593801\FW_C3\0.4593801\FW_C4\0.4593801\GWP-total_A\0.4593801\GWP-total_A0\0.4593801\GWP-total_A1\0.4593801\GWP-total_A1-A3\0.4593801\GWP-total_A2\0.4593801\GWP-total_A3\0.4593801\GWP-total_A4\0.4593801\GWP-total_A5\0.4593801\GWP-total_B\0.4593801\GWP-total_B1\0.4593801\GWP-total_B2\0.4593801\GWP-total_B3\0.4593801\GWP-total_B4\0.4593801\GWP-total_B5\0.4593801\GWP-total_B6\0.4593801\GWP-total_B7\0.4593801\GWP-total_C\0.4593801\GWP-total_C1\0.4593801\GWP-total_C2\0.4593801\GWP-total_C3\0.4593801\GWP-total_C4\0.4593801\GWP-total_D\0.4593801\HWD_A1-A3\0.4593801\HWD_A4\0.4593801\HWD_A5\0.4593801\HWD_C1\0.4593801\HWD_C2\0.4593801\HWD_C3\0.4593801\HWD_C4\0.4593801\MFR_A1-A3\0.4593801\MFR_A4\0.4593801\MFR_A5\0.4593801\MFR_C1\0.4593801\MFR_C2\0.4593801\MFR_C3\0.4593801\MFR_C4\0.4593801\PENRT_A1-A3\0.4593801\PENRT_A4\0.4593801\PENRT_A5\0.4593801\PENRT_C1\0.4593801\PENRT_C2\0.4593801\PENRT_C3\0.4593801\PENRT_C4\0.4593801\|
~C|0##||INSTITUTO PROVINCIAL OFTALMOLOGICO|669333.15|160511|0|
~D|0##|IPO_01\1\1\IPO_02\1\1\IPO_03\1\1\IPO_04\1\1\IPO_05\1\1\IPO_06\1\1\IPO_07\1\1\IPO_08\1\1\IPO_09\1\1\|
~X|0|eCO2\6481.62\ce\5780.34\GWP-total_A1-A3\5780.008\FW_A1-A3\5780.34\FW_A4\5780.34\FW_A5\5780.34\FW_C1\5780.34\FW_C2\5780.34\FW_C3\5780.34\FW_C4\5780.34\GWP-total_A\5780.34\GWP-total_A0\5780.34\GWP-total_A1\5780.34\GWP-total_A1-A3\5780.008\GWP-total_A2\5780.34\GWP-total_A3\5780.34\GWP-total_A4\5780.008\GWP-total_A5\5780.008\GWP-total_B\5780.34\GWP-total_B1\5780.34\GWP-total_B2\5780.34\GWP-total_B3\5780.34\GWP-total_B4\5780.34\GWP-total_B5\5780.34\GWP-total_B6\5780.34\GWP-total_B7\5780.34\GWP-total_C\5780.34\GWP-total_C1\5780.008\GWP-total_C2\5780.008\GWP-total_C3\5780.008\GWP-total_C4\5780.008\GWP-total_D\5780.34\HWD_A1-A3\5780.34\HWD_A4\5780.34\HWD_A5\5780.34\HWD_C1\5780.34\HWD_C2\5780.34\HWD_C3\5780.34\HWD_C4\5780.34\MFR_A1-A3\5780.34\MFR_A4\5780.34\MFR_A5\5780.34\MFR_C1\5780.34\MFR_C2\5780.34\MFR_C3\5780.34\MFR_C4\5780.34\PENRT_A1-A3\5780.34\PENRT_A4\5780.34\PENRT_A5\5780.34\PENRT_C1\5780.34\PENRT_C2\5780.34\PENRT_C3\5780.34\PENRT_C4\5780.34\eCO2\5780.348\|
~C|003Z8203|u|Válvula control y equilibrado indep. de la presión Danfoss AB-QM DN20 PN25, Con tomas de prueba, Rosca externa (max. 1100 l/h|105.23|190524|0|
~C|01.01|u|DESMONTAJE CUADROS ELËCTRICOS|92.2|270624|0|
~D|01.01|CM1O01OB220\1\4\|
~T|01.01|Desmontaje cuadros eléctricos|
~C|01.02|u|DESMONTAJE CLIMATIZADOR|3084.58|190524|0|
~D|01.02|CM1O01OB220\1\1\CM1O01OB170\1\5\CM1O01OB180\1\5\M02GAH120\1\4\M02GAS110\1\1\|
~T|01.02|Desmontaje climatizador existente en cubiertas|
~C|01.03|u|DESMONTAJE BANCADA HORMIGÓN|918|190524|0|
~D|01.03|CM1O01OA050\1\45\|
~T|01.03|Desmontaje bancada hormigón|
~C|01.04|u|DESMONTAJE CONDUCTOS Y TUBERÍAS CUBIERTAS|573|190524|0|
~D|01.04|CM1O01OB170\1\12\CM1O01OB180\1\12\|
~T|01.04|Desmontaje tuberías y conductos existentes en cubiertas|
~C|02.01.01.02|ud|Kit soportes antivibratorios|185.08|190524|3|
~T|02.01.01.02|Kit soportes antivibratorios|
~C|02.01.01.03|ud|Kit Conexiones flexibles del intercambiador|366.35|190524|3|
~T|02.01.01.03|Kit conexiones flexibles del intercambiador|
~C|02.02.01|u|UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE|82099.15|240621|0|
~D|02.02.01|CM1O01OB170\1\6\CM1O01OB180\1\6\MOC0000800\1\2\02.02.01.01\1\1\02.02.01.02\1\1.5\02.01.01.02\1\1\02.01.01.03\1\1\M02GAH120\1\3\M02GAS110\1\1\%PM0100\1\0.01\CM1E05AAL005\1\1093.37\|
~X|02.02.01|eCO2\776.71\ce\776.71\GWP-total_A1-A3\776.706\FW_A1-A3\776.71\FW_A4\776.71\FW_A5\776.71\FW_C1\776.71\FW_C2\776.71\FW_C3\776.71\FW_C4\776.71\GWP-total_A\776.71\GWP-total_A0\776.71\GWP-total_A1\776.71\GWP-total_A1-A3\776.706\GWP-total_A2\776.71\GWP-total_A3\776.71\GWP-total_A4\776.706\GWP-total_A5\776.706\GWP-total_B\776.71\GWP-total_B1\776.71\GWP-total_B2\776.71\GWP-total_B3\776.71\GWP-total_B4\776.71\GWP-total_B5\776.71\GWP-total_B6\776.71\GWP-total_B7\776.71\GWP-total_C\776.71\GWP-total_C1\776.706\GWP-total_C2\776.706\GWP-total_C3\776.706\GWP-total_C4\776.706\GWP-total_D\776.71\HWD_A1-A3\776.71\HWD_A4\776.71\HWD_A5\776.71\HWD_C1\776.71\HWD_C2\776.71\HWD_C3\776.71\HWD_C4\776.71\MFR_A1-A3\776.71\MFR_A4\776.71\MFR_A5\776.71\MFR_C1\776.71\MFR_C2\776.71\MFR_C3\776.71\MFR_C4\776.71\PENRT_A1-A3\776.71\PENRT_A4\776.71\PENRT_A5\776.71\PENRT_C1\776.71\PENRT_C2\776.71\PENRT_C3\776.71\PENRT_C4\776.71\eCO2\776.73910842368\|
~T|02.02.01|Unidad de tratamiento de aire todo aire exterior, marca RHOSS modelo ADV-A 9750-TTA6063, o similar calidad a aprobar por la dirección facultativa, con caudal de 30500m3/h, ventilador en impulsión y retorno, y versión FULL CONTROL incluyendo las siguientes secciones:
- Sección de filtroscatalítico con eficiencia G4 (EN 779)
- Sección de ventilador de retorno con multifan de 3 ventiladores plugfan GR150I-ZD.GG.CR o similar, 3x 3,5kW 400/3/50 V/ph/Hz
- Secciones de aspirtación con compuerta de Al
- Recuperador rotativo con rotor higroscópico de alta eficiencia en calor sensible y latente, eficiencia térmica mínima 73% (EN 308)
- Betería de enfriamiento y calentamiento de Cu/Al 65kW y 90kW, con bandeja de inoxidable304
- Sección de ventilador de impulsión con multifan de 3 ventiladores plugfan GR150I-ZD.GG.CR o similar, 3x 3,5kW 400/3/50 V/ph/Hz
Y resto de elementos, filtrado de bolsas, etc según hojas técnicas, memoria, pliego y esquemas y planos del proyecto, garantizando eficiencia energética mínima según eurovent 2023 letra A
Incluyendo cuadro eléctrico y control
Totalmente instalada y en funcionamiento, conexiones hidráulicas, eléctricas y de control, y conductos con lona antivibratoria según memoria, esquemas y fichas técnicas en proyecto y conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. 
Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.|
~C|02.02.01.01|u|Climatizador todo aire exterior 30500m3/h|74182.35|190524|3|
~C|02.02.01.02|m|Lona antivibratoria aislada|2.74|190524|3|
~T|02.02.01.02|Junta flexible antivibratoria para conductos rectangulares|
~C|02.03.01|u|GRUPO DE BOMBEO DOBLE SECUNDARIO FRÍO CLIMATIZADOR|5182.37|240621|0|
~D|02.03.01|CM1O01OB170\1\3\CM1O01OB180\1\3\MOC0000800\1\0.5\TPE3280\1\1\SP\1\1\mt35cun010e2\1\20\AJsjfnPNAS\1\20\%PM0100\1\0.01\E11\1\1\02.03.01.11\1\1\E12\1\1\|
~X|02.03.01|eCO2\47.04\ce\47.04\GWP-total_A1-A3\47.038\FW_A1-A3\47.04\FW_A4\47.04\FW_A5\47.04\FW_C1\47.04\FW_C2\47.04\FW_C3\47.04\FW_C4\47.04\GWP-total_A\47.04\GWP-total_A0\47.04\GWP-total_A1\47.04\GWP-total_A1-A3\47.038\GWP-total_A2\47.04\GWP-total_A3\47.04\GWP-total_A4\47.038\GWP-total_A5\47.038\GWP-total_B\47.04\GWP-total_B1\47.04\GWP-total_B2\47.04\GWP-total_B3\47.04\GWP-total_B4\47.04\GWP-total_B5\47.04\GWP-total_B6\47.04\GWP-total_B7\47.04\GWP-total_C\47.04\GWP-total_C1\47.038\GWP-total_C2\47.038\GWP-total_C3\47.038\GWP-total_C4\47.038\GWP-total_D\47.04\HWD_A1-A3\47.04\HWD_A4\47.04\HWD_A5\47.04\HWD_C1\47.04\HWD_C2\47.04\HWD_C3\47.04\HWD_C4\47.04\MFR_A1-A3\47.04\MFR_A4\47.04\MFR_A5\47.04\MFR_C1\47.04\MFR_C2\47.04\MFR_C3\47.04\MFR_C4\47.04\PENRT_A1-A3\47.04\PENRT_A4\47.04\PENRT_A5\47.04\PENRT_C1\47.04\PENRT_C2\47.04\PENRT_C3\47.04\PENRT_C4\47.04\eCO2\47.03805\|
~T|02.03.01|Bomba en linea doble de rotor seco, marca GRUNDFOS o similar a aprobar por la Dirección Facultativa, modelo TPE2 D 80-120 N-A-F-A-BQQE-GWB, cierres mecánicos según EN 12756, motores según estándar IEC y DIN con variadores de frecuencia integrado, funciones multibomba entre los dos cabezales y hasta clases de eficiencia IE5
Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por ventilador y de idéntico tamaño. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5
Presostato diferencial incuido 
Interconexión eléctrica, incluso material y canalizaciones
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de alabañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Incluida instalación y conexionado eléctrico, pruebas y puesta en marcha.|
~C|02.03.01.11|u|Válvula de retención fundición con bridas|174.89|190524|3|
~C|02.03.02|u|GRUPO DE BOMBEO SECUNDARIO CALOR FANCOILS|6798.97|240621|0|
~D|02.03.02|CM1O01OB170\1\3\CM1O01OB180\1\3\MOC0000800\1\0.5\TPED80210\1\1\mt35cun010e2\1\20\AJsjfnPNAS\1\20\E11\1\1\02.03.01.11\1\1\E12\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.03.02|eCO2\67.32\ce\67.32\GWP-total_A1-A3\67.316\FW_A1-A3\67.32\FW_A4\67.32\FW_A5\67.32\FW_C1\67.32\FW_C2\67.32\FW_C3\67.32\FW_C4\67.32\GWP-total_A\67.32\GWP-total_A0\67.32\GWP-total_A1\67.32\GWP-total_A1-A3\67.316\GWP-total_A2\67.32\GWP-total_A3\67.32\GWP-total_A4\67.316\GWP-total_A5\67.316\GWP-total_B\67.32\GWP-total_B1\67.32\GWP-total_B2\67.32\GWP-total_B3\67.32\GWP-total_B4\67.32\GWP-total_B5\67.32\GWP-total_B6\67.32\GWP-total_B7\67.32\GWP-total_C\67.32\GWP-total_C1\67.316\GWP-total_C2\67.316\GWP-total_C3\67.316\GWP-total_C4\67.316\GWP-total_D\67.32\HWD_A1-A3\67.32\HWD_A4\67.32\HWD_A5\67.32\HWD_C1\67.32\HWD_C2\67.32\HWD_C3\67.32\HWD_C4\67.32\MFR_A1-A3\67.32\MFR_A4\67.32\MFR_A5\67.32\MFR_C1\67.32\MFR_C2\67.32\MFR_C3\67.32\MFR_C4\67.32\PENRT_A1-A3\67.32\PENRT_A4\67.32\PENRT_A5\67.32\PENRT_C1\67.32\PENRT_C2\67.32\PENRT_C3\67.32\PENRT_C4\67.32\eCO2\67.31645\|
~T|02.03.02|Bomba en linea doble de rotor seco, marca GRUNDFOS o similar a aprobar por la Dirección Facultativa, modelo TPED 80-210/2 S-A-F-A-BQQE-KWB, cierres mecánicos según EN 12756, motores según estándar IEC y DIN con variadores de frecuencia integrado, funciones multibomba entre los dos cabezales y hasta clases de eficiencia IE5
Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por ventilador y de idéntico tamaño. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5
Presostato diferencial incuido 
Interconexión eléctrica, incluso material y canalizaciones
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de alabañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Incluida instalación y conexionado eléctrico, pruebas y puesta en marcha.|
~C|02.03.03|u|GRUPO DE BOMBEO SECUNDARIO FRÍO FANCOILS|3854.71|240621|0|
~D|02.03.03|CM1O01OB170\1\3\CM1O01OB180\1\3\MOC0000800\1\0.5\TPE32200\1\1\SP\1\1\mt35cun010e2\1\20\AJsjfnPNAS\1\20\E11\1\1\02.03.01.11\1\1\E12\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.03.03|eCO2\38.17\ce\38.17\GWP-total_A1-A3\38.165\FW_A1-A3\38.17\FW_A4\38.17\FW_A5\38.17\FW_C1\38.17\FW_C2\38.17\FW_C3\38.17\FW_C4\38.17\GWP-total_A\38.17\GWP-total_A0\38.17\GWP-total_A1\38.17\GWP-total_A1-A3\38.165\GWP-total_A2\38.17\GWP-total_A3\38.17\GWP-total_A4\38.165\GWP-total_A5\38.165\GWP-total_B\38.17\GWP-total_B1\38.17\GWP-total_B2\38.17\GWP-total_B3\38.17\GWP-total_B4\38.17\GWP-total_B5\38.17\GWP-total_B6\38.17\GWP-total_B7\38.17\GWP-total_C\38.17\GWP-total_C1\38.165\GWP-total_C2\38.165\GWP-total_C3\38.165\GWP-total_C4\38.165\GWP-total_D\38.17\HWD_A1-A3\38.17\HWD_A4\38.17\HWD_A5\38.17\HWD_C1\38.17\HWD_C2\38.17\HWD_C3\38.17\HWD_C4\38.17\MFR_A1-A3\38.17\MFR_A4\38.17\MFR_A5\38.17\MFR_C1\38.17\MFR_C2\38.17\MFR_C3\38.17\MFR_C4\38.17\PENRT_A1-A3\38.17\PENRT_A4\38.17\PENRT_A5\38.17\PENRT_C1\38.17\PENRT_C2\38.17\PENRT_C3\38.17\PENRT_C4\38.17\eCO2\38.16535\|
~T|02.03.03|Bomba en linea doble de rotor seco, marca GRUNDFOS o similar a aprobar por la Dirección Facultativa, modelo TPE2 D 32-180 N-A-F-A-BQQE-EYC, cierres mecánicos según EN 12756, motores según estándar IEC y DIN con variadores de frecuencia integrado, funciones multibomba entre los dos cabezales y hasta clases de eficiencia IE5
Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por ventilador y de idéntico tamaño. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5
Presostato diferencial incuido 
Interconexión eléctrica, incluso material y canalizaciones
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de alabañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Incluida instalación y conexionado eléctrico, pruebas y puesta en marcha.|
~C|02.03.04|u|GRUPO DE BOMBEO SECUNDARIO CALOR CLIMATIZADOR|4211.35|240621|0|
~D|02.03.04|CM1O01OB170\1\3\CM1O01OB180\1\3\MOC0000800\1\0.5\TPE340120\1\1\mt35cun010e2\1\20\AJsjfnPNAS\1\20\E11\1\1\02.03.01.11\1\1\E12\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.03.04|eCO2\41.7\ce\41.7\GWP-total_A1-A3\41.696\FW_A1-A3\41.7\FW_A4\41.7\FW_A5\41.7\FW_C1\41.7\FW_C2\41.7\FW_C3\41.7\FW_C4\41.7\GWP-total_A\41.7\GWP-total_A0\41.7\GWP-total_A1\41.7\GWP-total_A1-A3\41.696\GWP-total_A2\41.7\GWP-total_A3\41.7\GWP-total_A4\41.696\GWP-total_A5\41.696\GWP-total_B\41.7\GWP-total_B1\41.7\GWP-total_B2\41.7\GWP-total_B3\41.7\GWP-total_B4\41.7\GWP-total_B5\41.7\GWP-total_B6\41.7\GWP-total_B7\41.7\GWP-total_C\41.7\GWP-total_C1\41.696\GWP-total_C2\41.696\GWP-total_C3\41.696\GWP-total_C4\41.696\GWP-total_D\41.7\HWD_A1-A3\41.7\HWD_A4\41.7\HWD_A5\41.7\HWD_C1\41.7\HWD_C2\41.7\HWD_C3\41.7\HWD_C4\41.7\MFR_A1-A3\41.7\MFR_A4\41.7\MFR_A5\41.7\MFR_C1\41.7\MFR_C2\41.7\MFR_C3\41.7\MFR_C4\41.7\PENRT_A1-A3\41.7\PENRT_A4\41.7\PENRT_A5\41.7\PENRT_C1\41.7\PENRT_C2\41.7\PENRT_C3\41.7\PENRT_C4\41.7\eCO2\41.69645\|
~T|02.03.04|Bomba en linea doble de rotor seco, marca GRUNDFOS o similar a aprobar por la Dirección Facultativa, modelo TPE3 D 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB, cierres mecánicos según EN 12756, motores según estándar IEC y DIN con variadores de frecuencia integrado, funciones multibomba entre los dos cabezales y hasta clases de eficiencia IE5
Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por ventilador y de idéntico tamaño. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5
Presostato diferencial incuido 
Interconexión eléctrica, incluso material y canalizaciones
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de alabañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Incluida instalación y conexionado eléctrico, pruebas y puesta en marcha.|
~C|02.03.05|u|ADECUACIÓN GRUPO DE BOMBEO CALOR RADIADORES|614.13|240621|0|
~D|02.03.05|CM1O01OB170\1\10\CM1O01OB180\1\10\MOC0000800\1\1\mt35cun010e2\1\20\AJsjfnPNAS\1\20\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.03.05|eCO2\6.08\ce\6.08\GWP-total_A1-A3\6.081\FW_A1-A3\6.08\FW_A4\6.08\FW_A5\6.08\FW_C1\6.08\FW_C2\6.08\FW_C3\6.08\FW_C4\6.08\GWP-total_A\6.08\GWP-total_A0\6.08\GWP-total_A1\6.08\GWP-total_A1-A3\6.081\GWP-total_A2\6.08\GWP-total_A3\6.08\GWP-total_A4\6.081\GWP-total_A5\6.081\GWP-total_B\6.08\GWP-total_B1\6.08\GWP-total_B2\6.08\GWP-total_B3\6.08\GWP-total_B4\6.08\GWP-total_B5\6.08\GWP-total_B6\6.08\GWP-total_B7\6.08\GWP-total_C\6.08\GWP-total_C1\6.081\GWP-total_C2\6.081\GWP-total_C3\6.081\GWP-total_C4\6.081\GWP-total_D\6.08\HWD_A1-A3\6.08\HWD_A4\6.08\HWD_A5\6.08\HWD_C1\6.08\HWD_C2\6.08\HWD_C3\6.08\HWD_C4\6.08\MFR_A1-A3\6.08\MFR_A4\6.08\MFR_A5\6.08\MFR_C1\6.08\MFR_C2\6.08\MFR_C3\6.08\MFR_C4\6.08\PENRT_A1-A3\6.08\PENRT_A4\6.08\PENRT_A5\6.08\PENRT_C1\6.08\PENRT_C2\6.08\PENRT_C3\6.08\PENRT_C4\6.08\eCO2\6.0805\|
~T|02.03.05|Adecuación bomba existente radiadores
Limpieza y cambio de elementos auxiliares de bomba de radiadores|
~C|02.03.06|u|GRUPO BOMBAS ACS Y RETORNO ACS|2197|190524|0|
~C|02.04.01|u|VALVULA DE BOLA 20mm|23.94|160424|0|
~D|02.04.01|02.04.01.02\1\1\CM1O01OB170\1\0.65\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.04.01|eCO2\0.24\ce\0.24\GWP-total_A1-A3\0.237\FW_A1-A3\0.24\FW_A4\0.24\FW_A5\0.24\FW_C1\0.24\FW_C2\0.24\FW_C3\0.24\FW_C4\0.24\GWP-total_A\0.24\GWP-total_A0\0.24\GWP-total_A1\0.24\GWP-total_A1-A3\0.237\GWP-total_A2\0.24\GWP-total_A3\0.24\GWP-total_A4\0.237\GWP-total_A5\0.237\GWP-total_B\0.24\GWP-total_B1\0.24\GWP-total_B2\0.24\GWP-total_B3\0.24\GWP-total_B4\0.24\GWP-total_B5\0.24\GWP-total_B6\0.24\GWP-total_B7\0.24\GWP-total_C\0.24\GWP-total_C1\0.237\GWP-total_C2\0.237\GWP-total_C3\0.237\GWP-total_C4\0.237\GWP-total_D\0.24\HWD_A1-A3\0.24\HWD_A4\0.24\HWD_A5\0.24\HWD_C1\0.24\HWD_C2\0.24\HWD_C3\0.24\HWD_C4\0.24\MFR_A1-A3\0.24\MFR_A4\0.24\MFR_A5\0.24\MFR_C1\0.24\MFR_C2\0.24\MFR_C3\0.24\MFR_C4\0.24\PENRT_A1-A3\0.24\PENRT_A4\0.24\PENRT_A5\0.24\PENRT_C1\0.24\PENRT_C2\0.24\PENRT_C3\0.24\PENRT_C4\0.24\eCO2\0.236985\|
~T|02.04.01|Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), PN-35, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|02.04.01.01|u|Válvula esfera BB fundicion con bridas|402.53|190524|3|
~C|02.04.01.02|u|Valvula esfera latón roscada DN20|7.78|190524|3|
~C|02.04.02|u|VALVULA DE BOLA DN65mm|422.64|160424|0|
~D|02.04.02|02.04.01.01\1\1\CM1O01OB170\1\0.65\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.04.02|eCO2\4.18\ce\4.18\GWP-total_A1-A3\4.184\FW_A1-A3\4.18\FW_A4\4.18\FW_A5\4.18\FW_C1\4.18\FW_C2\4.18\FW_C3\4.18\FW_C4\4.18\GWP-total_A\4.18\GWP-total_A0\4.18\GWP-total_A1\4.18\GWP-total_A1-A3\4.184\GWP-total_A2\4.18\GWP-total_A3\4.18\GWP-total_A4\4.184\GWP-total_A5\4.184\GWP-total_B\4.18\GWP-total_B1\4.18\GWP-total_B2\4.18\GWP-total_B3\4.18\GWP-total_B4\4.18\GWP-total_B5\4.18\GWP-total_B6\4.18\GWP-total_B7\4.18\GWP-total_C\4.18\GWP-total_C1\4.184\GWP-total_C2\4.184\GWP-total_C3\4.184\GWP-total_C4\4.184\GWP-total_D\4.18\HWD_A1-A3\4.18\HWD_A4\4.18\HWD_A5\4.18\HWD_C1\4.18\HWD_C2\4.18\HWD_C3\4.18\HWD_C4\4.18\MFR_A1-A3\4.18\MFR_A4\4.18\MFR_A5\4.18\MFR_C1\4.18\MFR_C2\4.18\MFR_C3\4.18\MFR_C4\4.18\PENRT_A1-A3\4.18\PENRT_A4\4.18\PENRT_A5\4.18\PENRT_C1\4.18\PENRT_C2\4.18\PENRT_C3\4.18\PENRT_C4\4.18\eCO2\4.184485\|
~T|02.04.02|Válvula de esfera de fundición, de 65 mm de diámetro nominal (2 1/2"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011|
~C|02.04.07|u|VALVULA DE RETENCIÓN DN65mm|244.68|160424|0|
~D|02.04.07|CM1O01OB170\1\1\02.04.07.02\1\1\02.04.07.03\1\2\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.04.07|eCO2\2.42\ce\2.42\GWP-total_A1-A3\2.423\FW_A1-A3\2.42\FW_A4\2.42\FW_A5\2.42\FW_C1\2.42\FW_C2\2.42\FW_C3\2.42\FW_C4\2.42\GWP-total_A\2.42\GWP-total_A0\2.42\GWP-total_A1\2.42\GWP-total_A1-A3\2.423\GWP-total_A2\2.42\GWP-total_A3\2.42\GWP-total_A4\2.423\GWP-total_A5\2.423\GWP-total_B\2.42\GWP-total_B1\2.42\GWP-total_B2\2.42\GWP-total_B3\2.42\GWP-total_B4\2.42\GWP-total_B5\2.42\GWP-total_B6\2.42\GWP-total_B7\2.42\GWP-total_C\2.42\GWP-total_C1\2.423\GWP-total_C2\2.423\GWP-total_C3\2.423\GWP-total_C4\2.423\GWP-total_D\2.42\HWD_A1-A3\2.42\HWD_A4\2.42\HWD_A5\2.42\HWD_C1\2.42\HWD_C2\2.42\HWD_C3\2.42\HWD_C4\2.42\MFR_A1-A3\2.42\MFR_A4\2.42\MFR_A5\2.42\MFR_C1\2.42\MFR_C2\2.42\MFR_C3\2.42\MFR_C4\2.42\PENRT_A1-A3\2.42\PENRT_A4\2.42\PENRT_A5\2.42\PENRT_C1\2.42\PENRT_C2\2.42\PENRT_C3\2.42\PENRT_C4\2.42\eCO2\2.4226\|
~T|02.04.07|Válvula de retención de fundición, de 65 mm de diámetro nominal (2 1/2"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|02.04.07.02|u|Válvula de retención DN65mm|174.89|190524|0|
~C|02.04.07.03|u|Brida roscada 65mm|21.44|190524|0|
~C|02.04.08|u|SISTEMA DE LLENADO CIRCUITO CLIMATIZACIÓN|443.98|190524|0|
~D|02.04.08|E08\1\1\CM1O01OB170\1\2\|
~T|02.04.08|Ssitema de llenado circuito de climatización según esquema de principio, totalmente conectado a la instalación de agua potable y al colector de cliamtización, probado y funcionando|
~C|02.05|u|CONTADOR TÉRMICO|1334.86|160424|0|
~D|02.05|CM1O01OB170\1\1.75\06\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|02.05|eCO2\13.22\ce\13.22\GWP-total_A1-A3\13.216\FW_A1-A3\13.22\FW_A4\13.22\FW_A5\13.22\FW_C1\13.22\FW_C2\13.22\FW_C3\13.22\FW_C4\13.22\GWP-total_A\13.22\GWP-total_A0\13.22\GWP-total_A1\13.22\GWP-total_A1-A3\13.216\GWP-total_A2\13.22\GWP-total_A3\13.22\GWP-total_A4\13.216\GWP-total_A5\13.216\GWP-total_B\13.22\GWP-total_B1\13.22\GWP-total_B2\13.22\GWP-total_B3\13.22\GWP-total_B4\13.22\GWP-total_B5\13.22\GWP-total_B6\13.22\GWP-total_B7\13.22\GWP-total_C\13.22\GWP-total_C1\13.216\GWP-total_C2\13.216\GWP-total_C3\13.216\GWP-total_C4\13.216\GWP-total_D\13.22\HWD_A1-A3\13.22\HWD_A4\13.22\HWD_A5\13.22\HWD_C1\13.22\HWD_C2\13.22\HWD_C3\13.22\HWD_C4\13.22\MFR_A1-A3\13.22\MFR_A4\13.22\MFR_A5\13.22\MFR_C1\13.22\MFR_C2\13.22\MFR_C3\13.22\MFR_C4\13.22\PENRT_A1-A3\13.22\PENRT_A4\13.22\PENRT_A5\13.22\PENRT_C1\13.22\PENRT_C2\13.22\PENRT_C3\13.22\PENRT_C4\13.22\eCO2\13.216375\|
~T|02.05|Contador de calorías compacto de DN65, formado por: cuerpo integrador, caudalímetro ultrasónico para calor (15-130 ºC), cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,50 metros (no modificable), 2 sondas de temperatura de 1,50 metros con sus vainas o portasondas, puerto óptico de lectura de registros históricos (hasta 25 meses), soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro), y módulo de alimentación eléctrica (batería 2xAA, pila de litio, 230 V o 24 V). Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según UNE-EN ISO 20456:2021 y R.D. 889/2006; e instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011|
~C|02.06.01|u|INTERCAMBIADOR DE CALOR PLACAS TERMOSOLDADAS HASTA 217kW|1217|190524|3|
~C|02.06.02|u|INTERACUMULADOR SIMPLE SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 1000L|3038|190524|3|
~C|02.06.03|u|COMP0ONENTES ACS SEGUN ESQUEMA DE PRINCIPIO|2023.16|190524|0|
~C|02.07.02|u|EtherCAT Coupler for E-Bus-terminal|159.52|190524|3|
~C|02.07.03|u|16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3|97.3|190524|3|
~C|02.08.02.01|m2|Conducto chapa galvanizada con vaina 0,8mm|39.85|190524|3|
~C|03|m2|Aislamiento interior conducto de lana de roca e=50mm|5.64|190524|3|
~C|04|m2|Piezas chapa 0,8mm con vaina|54.06|190524|3|
~C|04.01#||ELEMENTOS DE CAMPO Y CABLEADO DE CONTROL|10888.98|201123|0|
~D|04.01#|04.01.03\1\27\15.02.15.06\1\1\04.01.06\1\100\04.01.07\1\10\04.01.08\1\40\04.01.09\1\40\04.01.10\1\50\|
~X|04.01|eCO2\51.91\eCO2\52.18\ce\51.91\GWP-total_A1-A3\52.18\FW_A1-A3\51.91\FW_A4\51.91\FW_A5\51.91\FW_C1\51.91\FW_C2\51.91\FW_C3\51.91\FW_C4\51.91\GWP-total_A\51.91\GWP-total_A0\51.91\GWP-total_A1\51.91\GWP-total_A1-A3\52.18\GWP-total_A2\51.91\GWP-total_A3\51.91\GWP-total_A4\52.18\GWP-total_A5\52.18\GWP-total_B\51.91\GWP-total_B1\51.91\GWP-total_B2\51.91\GWP-total_B3\51.91\GWP-total_B4\51.91\GWP-total_B5\51.91\GWP-total_B6\51.91\GWP-total_B7\51.91\GWP-total_C\51.91\GWP-total_C1\52.18\GWP-total_C2\52.18\GWP-total_C3\52.18\GWP-total_C4\52.18\GWP-total_D\51.91\HWD_A1-A3\51.91\HWD_A4\51.91\HWD_A5\51.91\HWD_C1\51.91\HWD_C2\51.91\HWD_C3\51.91\HWD_C4\51.91\MFR_A1-A3\51.91\MFR_A4\51.91\MFR_A5\51.91\MFR_C1\51.91\MFR_C2\51.91\MFR_C3\51.91\MFR_C4\51.91\PENRT_A1-A3\51.91\PENRT_A4\51.91\PENRT_A5\51.91\PENRT_C1\51.91\PENRT_C2\51.91\PENRT_C3\51.91\PENRT_C4\51.91\|
~C|04.01.03|u|TERMOSTATO - SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE|180.88|160424|0|
~D|04.01.03|CM1O01OA030\1\1.25\CM1O01OA050\1\1.25\TERMSCH\1\1\mt35cun010y1\1\10\%PM0100\1\0.01\|
~X|04.01.03|eCO2\1.79\eCO2\1.7909\ce\1.79\GWP-total_A1-A3\1.791\FW_A1-A3\1.79\FW_A4\1.79\FW_A5\1.79\FW_C1\1.79\FW_C2\1.79\FW_C3\1.79\FW_C4\1.79\GWP-total_A\1.79\GWP-total_A0\1.79\GWP-total_A1\1.79\GWP-total_A1-A3\1.791\GWP-total_A2\1.79\GWP-total_A3\1.79\GWP-total_A4\1.791\GWP-total_A5\1.791\GWP-total_B\1.79\GWP-total_B1\1.79\GWP-total_B2\1.79\GWP-total_B3\1.79\GWP-total_B4\1.79\GWP-total_B5\1.79\GWP-total_B6\1.79\GWP-total_B7\1.79\GWP-total_C\1.79\GWP-total_C1\1.791\GWP-total_C2\1.791\GWP-total_C3\1.791\GWP-total_C4\1.791\GWP-total_D\1.79\HWD_A1-A3\1.79\HWD_A4\1.79\HWD_A5\1.79\HWD_C1\1.79\HWD_C2\1.79\HWD_C3\1.79\HWD_C4\1.79\MFR_A1-A3\1.79\MFR_A4\1.79\MFR_A5\1.79\MFR_C1\1.79\MFR_C2\1.79\MFR_C3\1.79\MFR_C4\1.79\PENRT_A1-A3\1.79\PENRT_A4\1.79\PENRT_A5\1.79\PENRT_C1\1.79\PENRT_C2\1.79\PENRT_C3\1.79\PENRT_C4\1.79\|
~T|04.01.03|Control remoto por cable para equipo de climatización, de funciones básicas; para equipos interiores de sistemas domésticos, comerciales/semi-industriales o de refrigerante variable. Para instalación en superficie (pared o similar). Equipa funciones de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del ventilador, Señal/Reset de filtro sucio, Orientación de lamas y Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y conexiones (instalación eléctrica no incluida), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Totalmente instalado, programado y en funcionamiento|
~C|04.01.06|m|CABLE CATEGORÍA 6A UTP EUROCLASE CCA DE 4 PARES DE CALIBRE 23 AWG SIN APANTALLAR|2.43|201123|0|
~D|04.01.06|M01B0009\1\0.021\AC6U-Cca-500GN1\1\1\|
~T|04.01.06|Suministro e instalacion de Cable Categoría 6A UTP,  EuroClase Cca s1d1a1, de 4 pares de calibre 23 AWG  sin apantallar. Disponible en bobina de 500 o 1000 metros. Color de cubierta verde. Leviton Brand-Rex. Con p.p. de medios auxiliares.|
~C|04.01.07|ud|LATIGUILLOS 10GPLUS C6A 4 PARES, LS/OH IEC 332.1,  1 METRO|2.28|201123|0|
~D|04.01.07|M01B0009\1\0.015\MTAC6PCG010-888HB\1\1\|
~T|04.01.07|Un latiguillo 10GPLUS C6A de 4 pares, LS/OH IEC 332.1 y 1 metro es un cable de conexión de red de alto rendimiento utilizado para aplicaciones de alta velocidad.  A continuación, se detalla su descripción técnica:

10GPLUS:  Indica que el latiguillo está diseñado para soportar velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gigabit Ethernet (10GbE).  "Plus" suele indicar mejoras con respecto a la categoría estándar.

C6A: Se refiere a la Categoría 6A (o Clase EA) según la norma ISO/IEC 11801. Esta categoría define las características de rendimiento del cableado de par trenzado para frecuencias de hasta 500 MHz, haciéndolo adecuado para 10GbE. Cumple con parámetros como la pérdida de inserción, diafonía (NEXT, FEXT), pérdida de retorno y ACR (Atenuación a la Diafonía).

4 PARES: Significa que el latiguillo está compuesto por cuatro pares de hilos de cobre trenzados. Esta es la configuración estándar para cables Ethernet.  El trenzado de los pares ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas.

LS/OH:  Abreviatura de "Low Smoke Zero Halogen" (Bajo Humo Cero Halógeno).  Esto indica que el cable está fabricado con materiales que, en caso de incendio, producen poco humo y no emiten gases tóxicos halógenos.  Esta característica es crucial para la seguridad en edificios, ya que reduce el riesgo de intoxicación y daños a equipos electrónicos en caso de fuego.  Cumple con la norma IEC 60754.

IEC 332.1:  Esta norma define el ensayo de propagación de la llama vertical para cables.  Indica que el cable ha sido probado y cumple con los requisitos de resistencia a la propagación de la llama, lo que contribuye a la seguridad contra incendios.  Esta prueba es importante para evitar que un incendio se propague a través del cableado.

1 METRO:  Especifica la longitud del latiguillo.  Los latiguillos se fabrican en diversas longitudes para adaptarse a diferentes necesidades de conexión.|
~C|04.01.08|ud|CONECTOR RS-485|17.99|270624|0|
~D|04.01.08|MATCOM25485\1\1\CM1O01OB200\1\0.15\|
~C|04.01.09|m|CABLE MODBUS (RS-485)|13.09|270624|0|
~D|04.01.09|MATCOM485415\1\1\M01B0009\1\0.021\|
~C|04.01.10|m|TUBO RÍGIDO LH P/CANALIZACIÓN SUPERFICIAL, DIÁMETRO 40MM + CAJA|7.91|201123|0|
~D|04.01.10|M01B0005\1\0.036\MTPR02101121\1\0.1\MTPGEWDX26240\1\1\MTPGEWDX43040\1\0.333\MTPGEWDX43140\1\0.1\MTPGEWGW50630\1\2\|
~X|04.01.10|eCO2\0.05\eCO2\0.0496130508\ce\0.05\GWP-total_A1-A3\0.05\FW_A1-A3\0.05\FW_A4\0.05\FW_A5\0.05\FW_C1\0.05\FW_C2\0.05\FW_C3\0.05\FW_C4\0.05\GWP-total_A\0.05\GWP-total_A0\0.05\GWP-total_A1\0.05\GWP-total_A1-A3\0.05\GWP-total_A2\0.05\GWP-total_A3\0.05\GWP-total_A4\0.05\GWP-total_A5\0.05\GWP-total_B\0.05\GWP-total_B1\0.05\GWP-total_B2\0.05\GWP-total_B3\0.05\GWP-total_B4\0.05\GWP-total_B5\0.05\GWP-total_B6\0.05\GWP-total_B7\0.05\GWP-total_C\0.05\GWP-total_C1\0.05\GWP-total_C2\0.05\GWP-total_C3\0.05\GWP-total_C4\0.05\GWP-total_D\0.05\HWD_A1-A3\0.05\HWD_A4\0.05\HWD_A5\0.05\HWD_C1\0.05\HWD_C2\0.05\HWD_C3\0.05\HWD_C4\0.05\MFR_A1-A3\0.05\MFR_A4\0.05\MFR_A5\0.05\MFR_C1\0.05\MFR_C2\0.05\MFR_C3\0.05\MFR_C4\0.05\PENRT_A1-A3\0.05\PENRT_A4\0.05\PENRT_A5\0.05\PENRT_C1\0.05\PENRT_C2\0.05\PENRT_C3\0.05\PENRT_C4\0.05\|
~T|04.01.10|Tubo:

Material: Fabricado en PVC (Policloruro de Vinilo), un material ligero, resistente y duradero.
Diámetro: 40mm, lo que permite alojar varios cables de diferentes secciones.
Tipo: Rígido, lo que proporciona mayor protección a los cables frente a golpes y aplastamientos.
Superficial: Diseñado para ser instalado a la vista, sin necesidad de empotrarlo en la pared.
Color: Generalmente gris, aunque puede estar disponible en otros colores.
Longitud: Se suministra en barras de 3 metros (usualmente).
Caja:

Material: Similar al tubo, de PVC resistente.
Diseño: Caja de superficie para facilitar la conexión de los tubos y el acceso a los cables.
Tamaño: Adaptado al diámetro del tubo (40mm) y al número de entradas necesarias.
Conexiones: Dispone de entradas para los tubos y para otros elementos como enchufes o interruptores.
Tapa: Incorpora una tapa para proteger los cables y facilitar el acceso a su interior.
Usos:

Este sistema es ideal para instalaciones eléctricas en viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales donde se requiere una canalización visible y organizada. Se utiliza para:

Proteger cables eléctricos: Evita daños a los cables por golpes, roces o aplastamientos.
Organizar el cableado: Permite mantener los cables ordenados y evitar enredos.
Facilitar el mantenimiento: Permite acceder a los cables de forma sencilla para realizar reparaciones o modificaciones.
Mejorar la estética: Oculta los cables a la vista, mejorando la apariencia de la instalación.|
~C|04.02#||CUADROS DE CONTROL|20377.75|160424|0|
~D|04.02#|04.02.01\1\1\04.02.05\1\1\04.02.08\1\1\|
~X|04.02|eCO2\201.77\eCO2\201.76\ce\201.77\GWP-total_A1-A3\201.76\FW_A1-A3\201.77\FW_A4\201.77\FW_A5\201.77\FW_C1\201.77\FW_C2\201.77\FW_C3\201.77\FW_C4\201.77\GWP-total_A\201.77\GWP-total_A0\201.77\GWP-total_A1\201.77\GWP-total_A1-A3\201.76\GWP-total_A2\201.77\GWP-total_A3\201.77\GWP-total_A4\201.76\GWP-total_A5\201.76\GWP-total_B\201.77\GWP-total_B1\201.77\GWP-total_B2\201.77\GWP-total_B3\201.77\GWP-total_B4\201.77\GWP-total_B5\201.77\GWP-total_B6\201.77\GWP-total_B7\201.77\GWP-total_C\201.77\GWP-total_C1\201.76\GWP-total_C2\201.76\GWP-total_C3\201.76\GWP-total_C4\201.76\GWP-total_D\201.77\HWD_A1-A3\201.77\HWD_A4\201.77\HWD_A5\201.77\HWD_C1\201.77\HWD_C2\201.77\HWD_C3\201.77\HWD_C4\201.77\MFR_A1-A3\201.77\MFR_A4\201.77\MFR_A5\201.77\MFR_C1\201.77\MFR_C2\201.77\MFR_C3\201.77\MFR_C4\201.77\PENRT_A1-A3\201.77\PENRT_A4\201.77\PENRT_A5\201.77\PENRT_C1\201.77\PENRT_C2\201.77\PENRT_C3\201.77\PENRT_C4\201.77\|
~C|04.02.01|u|ARMARIO DE CONTROL SÓTANO|3029.6|160424|0|
~D|04.02.01|CM1O01OA030\1\3\CM1O01OA050\1\3\AC1A\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|04.02.01|eCO2\30\eCO2\29.996\ce\30\GWP-total_A1-A3\29.996\FW_A1-A3\30\FW_A4\30\FW_A5\30\FW_C1\30\FW_C2\30\FW_C3\30\FW_C4\30\GWP-total_A\30\GWP-total_A0\30\GWP-total_A1\30\GWP-total_A1-A3\29.996\GWP-total_A2\30\GWP-total_A3\30\GWP-total_A4\29.996\GWP-total_A5\29.996\GWP-total_B\30\GWP-total_B1\30\GWP-total_B2\30\GWP-total_B3\30\GWP-total_B4\30\GWP-total_B5\30\GWP-total_B6\30\GWP-total_B7\30\GWP-total_C\30\GWP-total_C1\29.996\GWP-total_C2\29.996\GWP-total_C3\29.996\GWP-total_C4\29.996\GWP-total_D\30\HWD_A1-A3\30\HWD_A4\30\HWD_A5\30\HWD_C1\30\HWD_C2\30\HWD_C3\30\HWD_C4\30\MFR_A1-A3\30\MFR_A4\30\MFR_A5\30\MFR_C1\30\MFR_C2\30\MFR_C3\30\MFR_C4\30\PENRT_A1-A3\30\PENRT_A4\30\PENRT_A5\30\PENRT_C1\30\PENRT_C2\30\PENRT_C3\30\PENRT_C4\30\|
~T|04.02.01|Suministro e instalación de armario mural Beckhoff o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa de chapa de 1.2mm de dimensiones adecuadas en chapa de acero laminado en frío EN 10130+A1.Recubierto con capa de imprimación y pintura poliéster endurecida RAL 7035 gofrado, con protección UV.
Acometida de 1P+N+PE 220VAC 50Hz con protección magnetotérmica y diferencial.
Protección del PLC mediante borna fusible .
Cableado completo de la arquitectura de control.
Base de enchufe Schuko.
Ventilación natural cruzada con rejillas
Mando manual por tarjeta DALI por medio de un selector para carril DIN para el encendido general de las luminarias comprendidas en el armario.
Bornero completo.
EtherCAT Coupler for E-Bus-terminal(ELxxxx)v
1-channel communication interface, DALI/DALI2-Multi-Master- and Power
16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3
Supply Terminal
Bus end cap
Power Supply PS1000; Output: 24 V DC / 5 A; Input: AC 200-240 V, 1-phase

Incluye también la parte de control para equipos de climatización en la sala técnica de calderas:

Suministro e instalación de armario de control Beckhoff o de similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa con E/S analógicas y digitales para recoger el control de los grupos de bombeos, contadores y elementos del cuadro eléctrio:
DIN rail Industrial PC
- processor: Intel Atom® E3815, 1.46 GHz, 1 core (TC3: 40)
- flash memory: slot for CFast card and microSD card, cards not included
- internal memory: 2 GB DDR3-RAM (not expandable)
- 1-second UPS: integrated (1 MB on CFast card)
- 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit/s
- 4 x USB-2.0 interface
- 1 x DVI-I interface
- 1 x optional interface
- cooling: passive
- diagnostics LED:
1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status
- internal, battery-backed clock for time and date (battery changeable)
- I/O connection: E-bus or K-bus, automatic recognition
- power supply: 24 V DC (-15%/+20%)
- max. power consumption: 11 W
- max. power consumption (with loading UPS): 18 W
- max. power consumption E-bus/K-bus: 10 W (5 V/max. 2 A)
- protection rating: IP20
- relative humidity: 95%, no condensation
- operating/storage temperature: -25…+60°C/-40…+85°C
- weight: approx. 975 g
- dimensions (B x H x T): 122 mm x 100 mm x 92 mm
- TwinCAT/BSD
- preequipped with TwinCAT 3 (XAR)
20 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range
License for usage of TwinCAT 3 PLC
License for one Single Computer System. The Beckhoff software license
License for usage of TwinCAT 3 BACnet/IP
License for usage of TwinCAT 3 Modbus TCP
License for usage of TwinCAT 3 Modbus RTU
5x EtherCAT Terminal, 16-channel digital input, 24 V DC, 3 ms
4x EtherCAT Terminal, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A
3x EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, voltage, 0…10 V, 12 bit, singleended
2x EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, temperature, RTD (Pt1000, NTC), 16 bit
2x EtherCAT Terminal, 8-channel analog output, voltage, 0…10 V, 12 bit
1x EtherCAT Terminal, 2-channel communication interface, serial, RS422/RS485, D-sub
4x EtherCAT Terminal, 3-channel analog input, power measurement, 480 V AC/DC, 1 A, 24 bit
12x Mini ring-type current transformer, 32 A AC, accuracy class 1
1x Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics
1x EtherCAT “Compact“ Coupler between EtherCAT Terminals (E-bus) and Bus Terminals (K-bus), adapter terminal
1x M-Bus master terminal
1x Bus end terminal

Totalmente instalado, conectado, programado y en funcionamiento|
~C|04.02.05|u|ARMARIO DE CONTROL PLANTA 3|3018.41|160424|0|
~D|04.02.05|CM1O01OA030\1\3\CM1O01OA050\1\3\AC3D\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|04.02.05|eCO2\29.89\eCO2\29.8852\ce\29.89\GWP-total_A1-A3\29.885\FW_A1-A3\29.89\FW_A4\29.89\FW_A5\29.89\FW_C1\29.89\FW_C2\29.89\FW_C3\29.89\FW_C4\29.89\GWP-total_A\29.89\GWP-total_A0\29.89\GWP-total_A1\29.89\GWP-total_A1-A3\29.885\GWP-total_A2\29.89\GWP-total_A3\29.89\GWP-total_A4\29.885\GWP-total_A5\29.885\GWP-total_B\29.89\GWP-total_B1\29.89\GWP-total_B2\29.89\GWP-total_B3\29.89\GWP-total_B4\29.89\GWP-total_B5\29.89\GWP-total_B6\29.89\GWP-total_B7\29.89\GWP-total_C\29.89\GWP-total_C1\29.885\GWP-total_C2\29.885\GWP-total_C3\29.885\GWP-total_C4\29.885\GWP-total_D\29.89\HWD_A1-A3\29.89\HWD_A4\29.89\HWD_A5\29.89\HWD_C1\29.89\HWD_C2\29.89\HWD_C3\29.89\HWD_C4\29.89\MFR_A1-A3\29.89\MFR_A4\29.89\MFR_A5\29.89\MFR_C1\29.89\MFR_C2\29.89\MFR_C3\29.89\MFR_C4\29.89\PENRT_A1-A3\29.89\PENRT_A4\29.89\PENRT_A5\29.89\PENRT_C1\29.89\PENRT_C2\29.89\PENRT_C3\29.89\PENRT_C4\29.89\|
~T|04.02.05|Suministro e instalación de armario mural Beckhoff o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa  de chapa de 1.2mm de dimensiones adecuadas en chapa de acero laminado en frío EN 10130+A1.Recubierto con capa de imprimación y pintura poliéster endurecida RAL 7035 gofrado, con protección UV.
Acometida de 1P+N+PE 220VAC 50Hz con protección magnetotérmica y diferencial.
Protección del PLC mediante borna fusible .
Cableado completo de la arquitectura de control.
Base de enchufe Schuko.
Ventilación natural cruzada con rejillas
Mando manual por tarjeta DALI por medio de un selector para carril DIN para el encendido general de las luminarias comprendidas en el armario.
Bornero completo.
EtherCAT Coupler for E-Bus-terminal(ELxxxx)v
1-channel communication interface, DALI/DALI2-Multi-Master- and Power
16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3
Supply Terminal
Bus end cap
Power Supply PS1000; Output: 24 V DC / 5 A; Input: AC 200-240 V, 1-phase

Totalmente instalado, conectado, programado y en funcionamiento|
~C|04.02.08|u|ARMARIO DE CONTROL CUBIERTA|13832.72|160424|0|
~D|04.02.08|CM1O01OA030\1\4\CM1O01OA050\1\4\ACC-HVAC\1\1\CCM-HVAC\1\2\%PM0100\1\0.01\|
~X|04.02.08|eCO2\136.96\eCO2\136.9576\ce\136.96\GWP-total_A1-A3\136.958\FW_A1-A3\136.96\FW_A4\136.96\FW_A5\136.96\FW_C1\136.96\FW_C2\136.96\FW_C3\136.96\FW_C4\136.96\GWP-total_A\136.96\GWP-total_A0\136.96\GWP-total_A1\136.96\GWP-total_A1-A3\136.958\GWP-total_A2\136.96\GWP-total_A3\136.96\GWP-total_A4\136.958\GWP-total_A5\136.958\GWP-total_B\136.96\GWP-total_B1\136.96\GWP-total_B2\136.96\GWP-total_B3\136.96\GWP-total_B4\136.96\GWP-total_B5\136.96\GWP-total_B6\136.96\GWP-total_B7\136.96\GWP-total_C\136.96\GWP-total_C1\136.958\GWP-total_C2\136.958\GWP-total_C3\136.958\GWP-total_C4\136.958\GWP-total_D\136.96\HWD_A1-A3\136.96\HWD_A4\136.96\HWD_A5\136.96\HWD_C1\136.96\HWD_C2\136.96\HWD_C3\136.96\HWD_C4\136.96\MFR_A1-A3\136.96\MFR_A4\136.96\MFR_A5\136.96\MFR_C1\136.96\MFR_C2\136.96\MFR_C3\136.96\MFR_C4\136.96\PENRT_A1-A3\136.96\PENRT_A4\136.96\PENRT_A5\136.96\PENRT_C1\136.96\PENRT_C2\136.96\PENRT_C3\136.96\PENRT_C4\136.96\|
~T|04.02.08|Suministro e instalación de armario de control Beckhoff o de similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa con E/S analógicas y digitales para recoger el control del climatizador, la bomba de calor y equipos auxiliares como bombeos,que incluya como mínimo el siguiente equipamiento:
DIN rail Industrial PC
- processor: Intel Atom® E3815, 1.46 GHz, 1 core (TC3: 40)
- flash memory: slot for CFast card and microSD card, cards not included
- internal memory: 2 GB DDR3-RAM (not expandable)
- 1-second UPS: integrated (1 MB on CFast card)
- 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit/s
- 4 x USB-2.0 interface
- 1 x DVI-I interface
- 1 x optional interface
- cooling: passive
- diagnostics LED:
1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status
- internal, battery-backed clock for time and date (battery changeable)
- I/O connection: E-bus or K-bus, automatic recognition
- power supply: 24 V DC (-15%/+20%)
- max. power consumption: 11 W
- max. power consumption (with loading UPS): 18 W
- max. power consumption E-bus/K-bus: 10 W (5 V/max. 2 A)
- protection rating: IP20
- relative humidity: 95%, no condensation
- operating/storage temperature: -25…+60°C/-40…+85°C
- weight: approx. 975 g
- dimensions (B x H x T): 122 mm x 100 mm x 92 mm
- TwinCAT/BSD
- preequipped with TwinCAT 3 (XAR)
20 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range
License for usage of TwinCAT 3 PLC
License for one Single Computer System. The Beckhoff software license
License for usage of TwinCAT 3 BACnet/IP
License for usage of TwinCAT 3 Modbus TCP
License for usage of TwinCAT 3 Modbus RTU
5x EtherCAT Terminal, 16-channel digital input, 24 V DC, 3 ms
4x EtherCAT Terminal, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A
3x EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, voltage, 0…10 V, 12 bit, singleended
2x EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, temperature, RTD (Pt1000, NTC), 16 bit
2x EtherCAT Terminal, 8-channel analog output, voltage, 0…10 V, 12 bit
1x EtherCAT Terminal, 2-channel communication interface, serial, RS422/RS485, D-sub
4x EtherCAT Terminal, 3-channel analog input, power measurement, 480 V AC/DC, 1 A, 24 bit
12x Mini ring-type current transformer, 32 A AC, accuracy class 1
1x Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics
1x EtherCAT “Compact“ Coupler between EtherCAT Terminals (E-bus) and Bus Terminals (K-bus), adapter terminal
1x M-Bus master terminal
1x Bus end terminal
Totalmente instalados, probados y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto.|
~C|04.03#||PUESTO CENTRAL|3515.64|240621|0|
~D|04.03#|15.02.15.01\1\1\|
~C|04.04#||PROGRAMACIÓN, INGENIERÍA, SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA|3485|190524|0|
~D|04.04#|04.04.01\1\1\|
~T|04.04#|
- Integración de 2 ud. de bomba de calor mediante protocolo de comunicaciones BACNET 
- Integración de de contador de energía mediante protocolo de comunicaciones BACNET 
- Integración de variador de frecuencia mediante protocolo de comunicaciones BACNET 
- Configuración e implementación de base de datos, creación de menús de acceso al sistema y gráficos de las instalaciones.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos.
- Ingeniería de programación de controladores de campo.
- Software con licencia para 1000 puntos de control.
- Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación y conexionado, con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra.|
~C|04.04.01|u|INGENIERÍA|3400|190524|0|
~D|04.04.01|04.05\1\1\04.06\1\1\04.07\1\1\|
~C|04.05|u|ELABORACIÓN MEMORIA DE CONTROL Y PLANOS|450|190524|3|
~C|04.06|u|PROGRAMACIÓN Y SOFTWARE|1750|190524|3|
~T|04.06|Software de Supervisión SCADA Abierto marca EVON XAM Control, PCVUE o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultaqtiva, agnóstico, con licencia para los tags definidos en proyecto, incluyendo:

• Desarrollado en Microsoft .NET.o similar estandar abierto
• Arquitectura cliente - servidor con otro servidor redundante de alta disponibilidad.
• 1 puesto servidor cliente.
• Protocolos abiertos estándar para los gráficos 
• Ingeneiria holistica • MS SQL Server 2019.
• Drivers y protocolos de comunicación integrados: BACnet, OPC v2.0 DA, OPC UA Server/Client, Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, M-bus, KNX/EIB, Dali y EnOcean.
• Posibilidad de integrar PLCs en lenguaje IEC-61131-3 y/o en lenguajes de alto nivel C#.
• Programación orientada a objetos.
• HTML5
• Herramientas para la gestión de consumos (EMS).
• APIs para la conexión con sistemas de terceros (p.ej. ERPs, GMAOS, etc.).|
~C|04.07|u|PUESTA EN MARCHA Y DIRECCIONAMIENTO|1200|190524|3|
~T|04.07|• Instalación de los programas necesarios para elaboración del proyecto, SQL Server, etc.
• Instalación y configuración de la licencia de herramienta de programación.
• Instalación y configuración de la licencia de software SCADA.
• Instalación de los software de comunicación con sistemas de terceros (si aplica).
• Instalación y configuración de las licencias de los sistemas de comunicación con terceros.
• Pruebas de funcionamiento de la máquina completa con todos los sistemas de software instalados.
. Desarrollo de la ingeneiria holistica Beckoff|
~C|05|m2|CONDUCTO FIBRA|31.97|190524|0|
~D|05|CM1O01OB170\1\0.25\lana\1\1\|
~T|05|Conducto nuevo para ampliar la red de conductos de ventilación existente mediante panel de lana mineral URSA AIR ZERO P8858 o similar a aprobar por la dirección Facultativa, para conducto de 25 mm de espesor, fabricado según UNE-EN 14303:2017. Con recubrimiento exterior de un complejo kraft-aluminio reforzado y recubrimiento interior con tejido acústico Zero de alta resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,032 W/m·K, con Tecnología InCare. Los paneles se presentan canteados en sus bordes, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.|
~C|05.01.01|m|Banda elásticva EEPS|0.33|190524|3|
~C|05.01.01.04a|m2|Techo bad. alum. perf. con aislam.|38.65|190524|0|
~C|05.01.02|m2|Placa yeso suelo.techo 10cm|19.85|190524|3|
~C|05.01.02a|m2|Placa escayola lisa desmontable|7.58|190524|3|
~C|05.01.03|m2|Banda elástica polietileno reticulado alta densidad 50mm|1.08|190524|3|
~C|05.01.04|kg|Pasta para juntas|1.37|190524|3|
~C|05.02|m2|TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJA CAÑAS|36.71|160424|0|
~D|05.02|05.01.01\1\1\05.01.02\1\1.05\05.01.03\1\1.08\P01\1\0.005\05.01.04\1\0.5\CM1O01OA050\1\0.25\CM1O01OA030\1\0.25\%PM0100\1\0.01\M13ARA010\1\0.04\|
~X|05.02|eCO2\0.34\ce\0.34\GWP-total_A1-A3\0.344\FW_A1-A3\0.34\FW_A4\0.34\FW_A5\0.34\FW_C1\0.34\FW_C2\0.34\FW_C3\0.34\FW_C4\0.34\GWP-total_A\0.34\GWP-total_A0\0.34\GWP-total_A1\0.34\GWP-total_A1-A3\0.344\GWP-total_A2\0.34\GWP-total_A3\0.34\GWP-total_A4\0.344\GWP-total_A5\0.344\GWP-total_B\0.34\GWP-total_B1\0.34\GWP-total_B2\0.34\GWP-total_B3\0.34\GWP-total_B4\0.34\GWP-total_B5\0.34\GWP-total_B6\0.34\GWP-total_B7\0.34\GWP-total_C\0.34\GWP-total_C1\0.344\GWP-total_C2\0.344\GWP-total_C3\0.344\GWP-total_C4\0.344\GWP-total_D\0.34\HWD_A1-A3\0.34\HWD_A4\0.34\HWD_A5\0.34\HWD_C1\0.34\HWD_C2\0.34\HWD_C3\0.34\HWD_C4\0.34\MFR_A1-A3\0.34\MFR_A4\0.34\MFR_A5\0.34\MFR_C1\0.34\MFR_C2\0.34\MFR_C3\0.34\MFR_C4\0.34\PENRT_A1-A3\0.34\PENRT_A4\0.34\PENRT_A5\0.34\PENRT_C1\0.34\PENRT_C2\0.34\PENRT_C3\0.34\PENRT_C4\0.34\eCO2\0.3444835\|
~T|05.02|Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de formación de foseados/hornacinas,tabicas, cortineros sobre huecos de v entanas, falsas vigas, integración de elementos de techo, accesorios defijación, trampillas de registro tipo isopractic o equivalente, placas resistentes al agua en locales húmedos, replanteo, niv elación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie en planta deduciendo huecos superiores a 1m2. Distribuidores de habitaciones.|
~C|05.03|m2|TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO|19.89|160424|0|
~D|05.03|05.01.01\1\1\05.01.02a\1\1.02\05.01.03\1\1.08\CM1O01OA050\1\0.2\CM1O01OA030\1\0.2\%PM0100\1\0.01\M13ARA010\1\0.04\|
~X|05.03|eCO2\0.18\ce\0.18\GWP-total_A1-A3\0.178\FW_A1-A3\0.18\FW_A4\0.18\FW_A5\0.18\FW_C1\0.18\FW_C2\0.18\FW_C3\0.18\FW_C4\0.18\GWP-total_A\0.18\GWP-total_A0\0.18\GWP-total_A1\0.18\GWP-total_A1-A3\0.178\GWP-total_A2\0.18\GWP-total_A3\0.18\GWP-total_A4\0.178\GWP-total_A5\0.178\GWP-total_B\0.18\GWP-total_B1\0.18\GWP-total_B2\0.18\GWP-total_B3\0.18\GWP-total_B4\0.18\GWP-total_B5\0.18\GWP-total_B6\0.18\GWP-total_B7\0.18\GWP-total_C\0.18\GWP-total_C1\0.178\GWP-total_C2\0.178\GWP-total_C3\0.178\GWP-total_C4\0.178\GWP-total_D\0.18\HWD_A1-A3\0.18\HWD_A4\0.18\HWD_A5\0.18\HWD_C1\0.18\HWD_C2\0.18\HWD_C3\0.18\HWD_C4\0.18\MFR_A1-A3\0.18\MFR_A4\0.18\MFR_A5\0.18\MFR_C1\0.18\MFR_C2\0.18\MFR_C3\0.18\MFR_C4\0.18\PENRT_A1-A3\0.18\PENRT_A4\0.18\PENRT_A5\0.18\PENRT_C1\0.18\PENRT_C2\0.18\PENRT_C3\0.18\PENRT_C4\0.18\eCO2\0.17796\|
~T|05.03|Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos metálicos v istos, incluso p.p. de formación de foseados-hornacinas, falsas v igas y tabicas de y eso laminado; elementos de remate, trabajos de replanteo, cortes e integración de elementos que deban ir montados en techo y accesorios de fijación. Techo en baños para instalación de unidades fancoils
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1m2.|
~C|05.04|m2|F. TECHO BANDEJA ALU. MICROPERF. AISL. 300mm|55.73|160424|0|
~D|05.04|CM1O01OA050\1\0.2\CM1O01OA070\1\0.2\05.01.01.04a\1\1\E01a\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|05.04|eCO2\0.55\ce\0.55\GWP-total_A1-A3\0.552\FW_A1-A3\0.55\FW_A4\0.55\FW_A5\0.55\FW_C1\0.55\FW_C2\0.55\FW_C3\0.55\FW_C4\0.55\GWP-total_A\0.55\GWP-total_A0\0.55\GWP-total_A1\0.55\GWP-total_A1-A3\0.552\GWP-total_A2\0.55\GWP-total_A3\0.55\GWP-total_A4\0.552\GWP-total_A5\0.552\GWP-total_B\0.55\GWP-total_B1\0.55\GWP-total_B2\0.55\GWP-total_B3\0.55\GWP-total_B4\0.55\GWP-total_B5\0.55\GWP-total_B6\0.55\GWP-total_B7\0.55\GWP-total_C\0.55\GWP-total_C1\0.552\GWP-total_C2\0.552\GWP-total_C3\0.552\GWP-total_C4\0.552\GWP-total_D\0.55\HWD_A1-A3\0.55\HWD_A4\0.55\HWD_A5\0.55\HWD_C1\0.55\HWD_C2\0.55\HWD_C3\0.55\HWD_C4\0.55\MFR_A1-A3\0.55\MFR_A4\0.55\MFR_A5\0.55\MFR_C1\0.55\MFR_C2\0.55\MFR_C3\0.55\MFR_C4\0.55\PENRT_A1-A3\0.55\PENRT_A4\0.55\PENRT_A5\0.55\PENRT_C1\0.55\PENRT_C2\0.55\PENRT_C3\0.55\PENRT_C4\0.55\eCO2\0.55182\|
~T|05.04|Falso techo desmontable de bandeja de aluminio perforado 300 mm. de ancho, en aluminio lacado, con aislamiento acústico tipo flocaje autoadherido, para una absorción acústica igual o may or a de 0.70, suspendido por perfilería oculta, i/p.p. de faja perimetral de y eso laminado liso, replanteo prev io según planos y aprobado por la D.F., suspensiones, formación de huecos para integración de elementos de instalaciones, refuerzos, refuerzo con perfileria, elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. En pasillos y corredores principales|
~C|06|u|Contador calorías DN 65mm|1278.78|190524|3|
~C|06.01#||GESTION DOCUMENTACION SEGURIDAD|868.07|240621|0|
~D|06.01#|06.01.01\1\1\|
~C|06.01.01|ud|GESTION DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD|846.9|240621|0|
~D|06.01.01|MOC0000700\1\30\|
~T|06.01.01|Gestión Documentación de Seguridad, Plan de seguridad, Avisos, etc.|
~C|06.02#||PROTECCIONES INDIVIDUALES|1664.48|270624|0|
~D|06.02#|06.02.01\1\1\06.02.02\1\1\|
~C|06.02.01#||PROTECCIONES INDIVIDUALES (VISITA A OBRA)|89.12|270624|0|
~D|06.02.01#|CM1S03A010\1\2\CM1S03B180\1\2\CM1S03D070\1\2\|
~C|06.02.02#||PROTECIONES INDIVIDUALES TRABAJADORES|1575.36|270624|0|
~D|06.02.02#|06.02.02.01\1\1\06.02.02.02\1\1\06.02.02.03\1\1\06.02.02.04\1\1\06.02.02.05\1\1\|
~C|06.02.02.01#||E.P.I. PARA LA CABEZA|401.4|270624|0|
~D|06.02.02.01#|CM1S03A010\1\6\CM1S03A025\1\4\CM1S03A120\1\10\CM1S03A070\1\10\CM1S03A090\1\10\CM1S03A105\1\4\|
~C|06.02.02.02#||E.P.I. PARA EL CUERPO|306.62|270624|0|
~D|06.02.02.02#|CM1S03B070\1\10\CM1S03B180\1\10\CM1S03B030\1\10\CM1S03B010\1\6\|
~C|06.02.02.03#||E.P.I. PARA LAS MANOS|159.44|270624|0|
~D|06.02.02.03#|CM1S03C020\1\10\CM1S03C090\1\10\CM1S03C120\1\4\|
~C|06.02.02.04#||E.P.I. PARA LAS PIERNAS Y PIES|303.8|270624|0|
~D|06.02.02.04#|CM1S03D070\1\10\|
~C|06.02.02.05#||E.P.I. ANTICAIDAS|404.1|270624|0|
~D|06.02.02.05#|CM1S03EI030\1\6\CM1S03EB040\1\6\CM1S03EB060\1\6\|
~C|06.03#||PROTECCIONES COLECTIVAS|2868.42|190524|0|
~D|06.03#|06.03.01\1\1\06.03.02\1\1\06.03.03\1\1\06.03.04\1\1\06.03.05\1\1\|
~C|06.03.01#||BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA|359.82|190524|0|
~D|06.03.01#|CM1S02BV010\1\20\CM1S02BV040\1\16\CM1S02BV080\1\1\|
~C|06.03.02#||PROTECCIÓN ELÉCTRICAS|553.28|190524|0|
~D|06.03.02#|CM1S02DV010\1\6\CM1SW000001\1\4\CM1SW00003\1\2\|
~C|06.03.03#||PROTECIÓN INCENDIOS|373.82|190524|0|
~D|06.03.03#|CM1S02E010\1\2\CM1SW00002\1\2\|
~C|06.03.04#||BAJANTE DE ESCOMBRO|1144.1|270624|0|
~D|06.03.04#|CM1S02J040\1\1\CM1S02J020\1\15\|
~C|06.03.05#||REDES Y MALLAS VERTICALES|437.4|190524|0|
~D|06.03.05#|CM1S02I060\1\60\CM1S02F050\1\20\|
~C|06.04#||INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR|721.49|190524|0|
~D|06.04#|CM1S01C070\1\2\CM1S01C080\1\10\CM1S01C120\1\1\CM1S01C130\1\1\CM1W000001\1\1\CM1W000002\1\2\CM1W000003\1\1\CM1W000004\1\2\|
~C|06.05#||SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO|1181.1|190524|0|
~D|06.05#|CM1S05A040\1\50\CM1S05B010\1\12\CM1S05B030\1\2\CM1S05C016\1\12\CM1SW00001\1\50\CM1S05A010\1\200\|
~X|06.05|eCO2\153.72\|
~C|07.01#||PRUEBAS MECÁNICAS|1017.45|240621|0|
~D|07.01#|CD.07.01.01\1\1\CD.07.01.02\1\1\CD.07.01.03\1\1\|
~C|07.01_#||CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA|205.37|170314|0|
~D|07.01_#|CM1G03A010\1\27.53\|
~C|07.02#||PRUEBAS ELÉCTRICAS|1609.15|240621|0|
~D|07.02#|CD.07.02.02\1\1\|
~C|07.02.01#||TRATAMIENTO DE RNP|136.54|050712|0|
~D|07.02.01#|GBB010a\1\4.85\GBB010b\1\22.68\|
~C|07.02.02#||TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS|1650.6|270624|0|
~D|07.02.02#|CM1G05B880\1\45\|
~X|07.02.02|eCO2\518.4\|
~C|07.02_#||TRATAMIENTO DE RESIDUOS|1787.14|050712|0|
~D|07.02_#|07.02.01\1\1\07.02.02\1\1\|
~X|07.02_|eCO2\518.4\|
~C|07.03.01|t|Transporte de residuos de embalejes en contenedor.|169.56|130624|0|
~D|07.03.01|MN1111W002\1\1\|
~T|07.03.01|Transporte de residuos de envases en contenedor de 5 m3, a planta de tratamiento de residuos, incluso carga, servicio de entrega, alquiler y recogida de contenedor.|
~C|07.03.02|t|Transporte de residuos metálicos|416.38|271217|0|
~D|07.03.02|MQ06020100\1\0.063\MN11100041\1\5\|
~T|07.03.02|Transporte de residuos de metalicos en contenedor de 16 m3, a planta de tratamiento de residuos, incluso carga, servicio de entrega, alquiler y recogida de contenedor.|
~C|07.03.04|t|Transporte de equipos desechados|62.26|130624|0|
~D|07.03.04|MN1110W0003\1\1\|
~T|07.03.04|Transporte de equipos desechados en contenedor, a planta de tratamiento de residuos, incluso carga, servicio de entrega, alquiler y recogida de contenedor.|
~C|07.03.05|t|Trasporte de residuos pétreos inertes no peligrosos|14.64|130624|0|
~D|07.03.05|MQW600001\1\1\|
~T|07.03.05|Transporte de residuos pétreos inertes no peligrosos, a planta de tratamiento de residuos, incluso carga, servicio de entrega, alquiler y recogida de contenedor.|
~C|07.03_#||TRANSPORTE DE RESIDUOS EN CONTENEDOR|1317.2|271217|0|
~D|07.03_#|07.03.01\1\0.08\07.03.02\1\1.8\07.03.04\1\3.05\07.03.05\1\22.68\|
~C|08.01.03|u|CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA|1259|240621|0|
~D|08.01.03|MOC0000800\1\40\08.03\1\1\|
~C|08.03|u|TRAMITES CERTIFICACIÓN|245|190524|0|
~C|082H8056|u|Actuador control 3 puntos Danfoss AMV 110 NL 24V AC 24 s/mm cable 1,5 m|117.5|190524|0|
~C|12|u|LEGALIZACIÓN PROYECTO|851.45|190524|0|
~D|12|13\1\1\14\1\1\|
~C|13|u|VISADO COLEGIO INGENIEROS|1.45|190524|0|
~C|14|u|TRAMITES LEGALIZACIÓN|850|190524|0|
~C|15.02.12.35|u|COMPUERTA DE REGULACIÓN MANUAL 200x150mm|95.94|190524|0|
~D|15.02.12.35|CM1O01OA030\1\1\15.02.12.35.02\1\1\|
~T|15.02.12.35|Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de dimensiones según plano en mm, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Acabado a aprobar por la Dirección Facultativa. Incluido sellado entre rejilla y paramento horizontal.|
~C|15.02.12.35.02|u|Compuerta de regulación|73.5|190524|3|
~C|15.02.15.01|u|PUESTO CENTRAL|3429.89|240621|0|
~D|15.02.15.01|15.02.15.01.01\1\1\E04\1\2\02.07.02\1\2\02.07.03\1\2\E05\1\2\E06\1\2\E07\1\2\MOC0000700\1\5\MOC0000800\1\10\|
~T|15.02.15.01|Ultra Compact Control Cabinet industrial PC Housing
- industrial PC for space-saving control cabinet installation
- mounting plate on the rear wall for the free alignment of the connecting area
- all connectors on the same level - flexible mounting mechanism for the free alignment of the connecting area
- aluminium zinc die-cast housing
- status LEDs
- lithium battery easily accessible under the side cover
- 2 slots for M.2 SSDs easily accessible under the side cover
- fan with speed monitoring and double ball bearings, exchangeable
- 5 cm (2”) free space required around the PC for air circulation
- protection class IP20
- operating temperature 0…55 °C
- compact dimensions (W x H x D) 132 x 133 x 76 mm (5.2” x 5.2” x
3.0”) without mounting plate 
Features
- processor Intel® Celeron® 6600HE 2.6 GHz base frequency,
2 cores (TC3:50)
- compact motherboard for 11th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7, Celeron®
- 4 GB DDR4 RAM, expandable to 64 GB
- Graphic adapter integrated inside the Intel® processor, 2 DisplayPort
connectors
- on-board Ethernet adapter with 3 x 100/1000/2500BASE-T connector
and 1 x 100/1000BASE-T on-board
- on-board RAID 1 controller for SATA and NVMe/PCIe
- 40 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range
- 2 x USB 3.2 Gen. 2 and 2 x USB 3.2 Gen. 1
- 24 V DC power supply|
~C|15.02.15.01.01|u|Puesto Central|2010|190524|3|
~C|15.02.15.06|u|EQUIPOS CONTROL DE CAMPO PLANTA PRODUCCIÓN|3835|190524|0|
~D|15.02.15.06|15.02.15.06.01\1\1\|
~T|15.02.15.06|Se incluye el suministro, instalación, conexionado y pruebas de funcionamiento de los siguientes equipos principales del sistema de control de campo de la planta de producción y climatizador en planta cubiertas, incluyendo pequeño material, conexionado y alimentación de los distintos elementos, así como termómetros, manómetros y resto de elementos indicados en el esquema de principio o que sean requeridos por el fabricante de los equipos: 

- Detector de flujo en tubería. 4 paletas acero inox. AISI 301. IP43. Contactos SPDT, 15A a 230 Vca. Marca JOHNSON CONTROLS referencia F61SB-9100 o similar. 
- Válvulas de mariposa DN100. Actuador motorizado T/N o PAT a 230 Vca. Contactos auxiliares final de carrera. Máxima presión de cierre 350 kPa. Marca JOHNSON CONTROLS referencia VFB100L+524ADC o similar. 
- Válvulas de mariposa DN65. Actuador motorizado T/N o PAT con volante manual. 24 Vca. 57 Nm. Contactos auxiliares final de carrera. Máxima presión de cierre 1.200 kPa. Marca JOHNSON CONTROLS referencia VFB65H+7221 o similar. 
- Válvula de asiento de 3 vías, mezcladora, mod.: VG7802ST, DN 50, PN16, Kvs 40, carrera: 19 mm, fabricada en bronce. Conexión roscada hembra DN 2". Marca JOHNSON CONTROLS referencia VG7802ST o similar. 
- Actuador de válvula mod.: VA-7706-1001. Señal de control: 0 a 10 VDC, 0 (4) a 20 mA, señal de feed-back: 0 a 10 VDC, 24 VAC, 500 N, IP54, carrera nominal máxima: 20 mm, con autocalibración, con dispositivo de fijación manual eléctrico.Marca JOHNSON CONTROLS referencia VA-7706-1001 o similar. 
- 2 Contador de calorías o frigorías (2ºC a 130ºC). Incluye equipo integrador, caudalímetro ultrasónico embridado de Qn 600 m3/h (DN200, PN25). Alimentación: pila, 24 Vca o 230 Vca. IP54. Marca JOHNSON CONTROLS referencia C-K65TF-Q0600 o similar. 
- Tarjeta BACnet para C-K65 con dos entradas de pulsos. Marca JOHNSON CONTROLS referencia C-KBCNT o similar. 
- 6 Sonda de temperatura STS-6300 con elemento sensible NTC 10K. Rango -50 a 150ºC. Montaje en conducto o inmersión. 150mm. Marca JOHNSON CONTROLS  referencia STS-6340D-A10 o similar. 
- 6 Vaina de cobre de 150 mm para la familia de sondas STS-6300. R1/2". PN16. Marca JOHNSON CONTROLS referencia STS-6300W-G200 o similar. 

Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto.|
~C|15.02.15.06.01|u|Equipo de campo planta de agua|3835|190524|3|
~C|20.02.02|u|VÁLVULA DE CONTROL FANCOILS DN20|247.47|160424|0|
~D|20.02.02|CM1O01OB170\1\1\%PM0100\1\0.01\003Z8203\1\1\082H8056\1\1\|
~X|20.02.02|eCO2\0.24\ce\0.24\GWP-total_A1-A3\0.245\FW_A1-A3\0.24\FW_A4\0.24\FW_A5\0.24\FW_C1\0.24\FW_C2\0.24\FW_C3\0.24\FW_C4\0.24\GWP-total_A\0.24\GWP-total_A0\0.24\GWP-total_A1\0.24\GWP-total_A1-A3\0.245\GWP-total_A2\0.24\GWP-total_A3\0.24\GWP-total_A4\0.245\GWP-total_A5\0.245\GWP-total_B\0.24\GWP-total_B1\0.24\GWP-total_B2\0.24\GWP-total_B3\0.24\GWP-total_B4\0.24\GWP-total_B5\0.24\GWP-total_B6\0.24\GWP-total_B7\0.24\GWP-total_C\0.24\GWP-total_C1\0.245\GWP-total_C2\0.245\GWP-total_C3\0.245\GWP-total_C4\0.245\GWP-total_D\0.24\HWD_A1-A3\0.24\HWD_A4\0.24\HWD_A5\0.24\HWD_C1\0.24\HWD_C2\0.24\HWD_C3\0.24\HWD_C4\0.24\MFR_A1-A3\0.24\MFR_A4\0.24\MFR_A5\0.24\MFR_C1\0.24\MFR_C2\0.24\MFR_C3\0.24\MFR_C4\0.24\PENRT_A1-A3\0.24\PENRT_A4\0.24\PENRT_A5\0.24\PENRT_C1\0.24\PENRT_C2\0.24\PENRT_C3\0.24\PENRT_C4\0.24\eCO2\0.2449\|
~T|20.02.02|Válvula de control y de equilibrado independiente de la presión, marca Danfoss o similar a parobar por la Dirección Facultativa, modelo AB-QM 4,0, de diámetro DN15 y para un caudal máximo de 650 l/h, con tomas de medida, para sistemas cerrados de refrigeración y calefacción con las siguientes características:
Modelo: AB-QM 4.0
Marca: Danfoss o similar
Código: 003Z8201
Diámetro nominal: DN15
Conexión válvula: Rosca exterior G 3/4 A (ISO228/1)
Conexión actuador: M30 x 1,5
Rango de caudal: 65-650 l/h
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa
Presión nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cuerpo válvula: Bronce (CuZn40Pb2 - CW 617N)
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la válvula de control: Lineal 

El suministro incluye:

Actuador control 3 puntos, modelo AMV 110 NL, marca Danfoss o similar a aprobar por la Dirección Facultativa, 24 V AC para montar sobre válvula AB-QM (DN10 hasta DN32). Con las siguientes características:
Calibrado automático de la carrera.
Desconexión automática por sobrecarga.
Alimentación: 24 VAC; +10...+15%
Consumo: 1 VA
Frecuencia: 50/60 Hz
Fuerza cierre: 130 N
Carrera máxima: 5 mm
Velocidad: 24 s/mm
Temperatura máxima del medio: 120 ºC
Temperatura ambiente: 0...55 ºC
Temperatura de almacenaje y transporte: -40...+70 ºC
Clase de protección: III
Grado de protección: IP 42
Peso: 0,3 kg
Cable: 1,5 m
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive 

Montaje, incluyendo p.p. de tuberías, racores y accesorios, ayudas de obra civil
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de alabañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Incluida instalación y conexionado eléctrico, pruebas y puesta en marcha.|
~C|3.5.5.1|u|Depósito - Cubo basura|12.95|040624|3|
~C|AC1A|u|Armario de control HVAC|2871.08|190524|3|
~C|AC3D|u|Armario de control tipo 1|2860|190524|3|
~C|AC6U-Cca-500GN1|m|Cable categoría 6a utp euroclase cca de 4 pares de calibre 23 awg  sin apantallar|1.44|201123|3|
~C|ACC-HVAC|u|Armario de control para HVAC|4024.4|190524|3|
~C|AJsjfnPNAS|m|CONDUIT PCV 103 mmø|4.46|190524|3|
~C|BT-005|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre de 3G2,5 mm²|2.27|160424|0|
~D|BT-005|CM1O01OA030\1\0.015\CM1O01OA050\1\0.015\mt35cun010z1\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-005|eCO2\0.02\ce\0.02\GWP-total_A1-A3\0.022\FW_A1-A3\0.02\FW_A4\0.02\FW_A5\0.02\FW_C1\0.02\FW_C2\0.02\FW_C3\0.02\FW_C4\0.02\GWP-total_A\0.02\GWP-total_A0\0.02\GWP-total_A1\0.02\GWP-total_A1-A3\0.022\GWP-total_A2\0.02\GWP-total_A3\0.02\GWP-total_A4\0.022\GWP-total_A5\0.022\GWP-total_B\0.02\GWP-total_B1\0.02\GWP-total_B2\0.02\GWP-total_B3\0.02\GWP-total_B4\0.02\GWP-total_B5\0.02\GWP-total_B6\0.02\GWP-total_B7\0.02\GWP-total_C\0.02\GWP-total_C1\0.022\GWP-total_C2\0.022\GWP-total_C3\0.022\GWP-total_C4\0.022\GWP-total_D\0.02\HWD_A1-A3\0.02\HWD_A4\0.02\HWD_A5\0.02\HWD_C1\0.02\HWD_C2\0.02\HWD_C3\0.02\HWD_C4\0.02\MFR_A1-A3\0.02\MFR_A4\0.02\MFR_A5\0.02\MFR_C1\0.02\MFR_C2\0.02\MFR_C3\0.02\MFR_C4\0.02\PENRT_A1-A3\0.02\PENRT_A4\0.02\PENRT_A5\0.02\PENRT_C1\0.02\PENRT_C2\0.02\PENRT_C3\0.02\PENRT_C4\0.02\eCO2\0.022426\|
~T|BT-005|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluso mano de obra necesaria.|
~C|BT-052|m|BANDEJA ELÉCTRICA PVC 60X100 mm|46.17|160424|0|
~D|BT-052|CM1O01OA030\1\0.225\CM1O01OA050\1\0.225\mt35brp010p\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-052|eCO2\0.46\ce\0.46\GWP-total_A1-A3\0.457\FW_A1-A3\0.46\FW_A4\0.46\FW_A5\0.46\FW_C1\0.46\FW_C2\0.46\FW_C3\0.46\FW_C4\0.46\GWP-total_A\0.46\GWP-total_A0\0.46\GWP-total_A1\0.46\GWP-total_A1-A3\0.457\GWP-total_A2\0.46\GWP-total_A3\0.46\GWP-total_A4\0.457\GWP-total_A5\0.457\GWP-total_B\0.46\GWP-total_B1\0.46\GWP-total_B2\0.46\GWP-total_B3\0.46\GWP-total_B4\0.46\GWP-total_B5\0.46\GWP-total_B6\0.46\GWP-total_B7\0.46\GWP-total_C\0.46\GWP-total_C1\0.457\GWP-total_C2\0.457\GWP-total_C3\0.457\GWP-total_C4\0.457\GWP-total_D\0.46\HWD_A1-A3\0.46\HWD_A4\0.46\HWD_A5\0.46\HWD_C1\0.46\HWD_C2\0.46\HWD_C3\0.46\HWD_C4\0.46\MFR_A1-A3\0.46\MFR_A4\0.46\MFR_A5\0.46\MFR_C1\0.46\MFR_C2\0.46\MFR_C3\0.46\MFR_C4\0.46\PENRT_A1-A3\0.46\PENRT_A4\0.46\PENRT_A5\0.46\PENRT_C1\0.46\PENRT_C2\0.46\PENRT_C3\0.46\PENRT_C4\0.46\eCO2\0.45709\|
~T|BT-052|Bandeja perforada de PVC rígido, de 60x100 mm, para soporte y conducción de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537.|
~C|BT-066|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), Circuito 6X240(F)+2x240(N)+1x240(T) mm2|451.36|160424|0|
~D|BT-066|CM1O01OA030\1\0.15\CM1O01OA050\1\0.15\MTFUSDBFA\1\9\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-066|eCO2\4.47\ce\4.47\GWP-total_A1-A3\4.469\FW_A1-A3\4.47\FW_A4\4.47\FW_A5\4.47\FW_C1\4.47\FW_C2\4.47\FW_C3\4.47\FW_C4\4.47\GWP-total_A\4.47\GWP-total_A0\4.47\GWP-total_A1\4.47\GWP-total_A1-A3\4.469\GWP-total_A2\4.47\GWP-total_A3\4.47\GWP-total_A4\4.469\GWP-total_A5\4.469\GWP-total_B\4.47\GWP-total_B1\4.47\GWP-total_B2\4.47\GWP-total_B3\4.47\GWP-total_B4\4.47\GWP-total_B5\4.47\GWP-total_B6\4.47\GWP-total_B7\4.47\GWP-total_C\4.47\GWP-total_C1\4.469\GWP-total_C2\4.469\GWP-total_C3\4.469\GWP-total_C4\4.469\GWP-total_D\4.47\HWD_A1-A3\4.47\HWD_A4\4.47\HWD_A5\4.47\HWD_C1\4.47\HWD_C2\4.47\HWD_C3\4.47\HWD_C4\4.47\MFR_A1-A3\4.47\MFR_A4\4.47\MFR_A5\4.47\MFR_C1\4.47\MFR_C2\4.47\MFR_C3\4.47\MFR_C4\4.47\PENRT_A1-A3\4.47\PENRT_A4\4.47\PENRT_A5\4.47\PENRT_C1\4.47\PENRT_C2\4.47\PENRT_C3\4.47\PENRT_C4\4.47\eCO2\4.46886\|
~T|BT-066|mbiental aprobados por BS EN ISO 14001_par
_f1_u8208?_f2  _f0 Fabricado BS EN 13166 and BS EN 14314_cf0_f3_fs23_par

_pard_cf1_f0_fs22 Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc).conexiones, accesorios, ayudas de alba_'f1iler_'eda y peque_'f1o material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha seg_'fan pliego de condiciones y proyecto. _cf0_f3_fs23_par
_fs23_par
}|
~C|BT-069|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), Circuito 3x95+G50 mm2|75.76|160424|0|
~D|BT-069|CM1O01OA030\1\0.09\CM1O01OA050\1\0.09\mt35cun010j1\1\1\mt35cun010g2\1\3\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-069|eCO2\0.75\ce\0.75\GWP-total_A1-A3\0.75\FW_A1-A3\0.75\FW_A4\0.75\FW_A5\0.75\FW_C1\0.75\FW_C2\0.75\FW_C3\0.75\FW_C4\0.75\GWP-total_A\0.75\GWP-total_A0\0.75\GWP-total_A1\0.75\GWP-total_A1-A3\0.75\GWP-total_A2\0.75\GWP-total_A3\0.75\GWP-total_A4\0.75\GWP-total_A5\0.75\GWP-total_B\0.75\GWP-total_B1\0.75\GWP-total_B2\0.75\GWP-total_B3\0.75\GWP-total_B4\0.75\GWP-total_B5\0.75\GWP-total_B6\0.75\GWP-total_B7\0.75\GWP-total_C\0.75\GWP-total_C1\0.75\GWP-total_C2\0.75\GWP-total_C3\0.75\GWP-total_C4\0.75\GWP-total_D\0.75\HWD_A1-A3\0.75\HWD_A4\0.75\HWD_A5\0.75\HWD_C1\0.75\HWD_C2\0.75\HWD_C3\0.75\HWD_C4\0.75\MFR_A1-A3\0.75\MFR_A4\0.75\MFR_A5\0.75\MFR_C1\0.75\MFR_C2\0.75\MFR_C3\0.75\MFR_C4\0.75\PENRT_A1-A3\0.75\PENRT_A4\0.75\PENRT_A5\0.75\PENRT_C1\0.75\PENRT_C2\0.75\PENRT_C3\0.75\PENRT_C4\0.75\eCO2\0.750056\|
~T|BT-069|Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x95+G50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluso mano de obra necesaria.|
~C|BT-070|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre de 4G4 mm²|4.55|160424|0|
~D|BT-070|CM1O01OA030\1\0.015\CM1O01OA050\1\0.015\mt35cun010A1A\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-070|eCO2\0.04\ce\0.04\GWP-total_A1-A3\0.045\FW_A1-A3\0.04\FW_A4\0.04\FW_A5\0.04\FW_C1\0.04\FW_C2\0.04\FW_C3\0.04\FW_C4\0.04\GWP-total_A\0.04\GWP-total_A0\0.04\GWP-total_A1\0.04\GWP-total_A1-A3\0.045\GWP-total_A2\0.04\GWP-total_A3\0.04\GWP-total_A4\0.045\GWP-total_A5\0.045\GWP-total_B\0.04\GWP-total_B1\0.04\GWP-total_B2\0.04\GWP-total_B3\0.04\GWP-total_B4\0.04\GWP-total_B5\0.04\GWP-total_B6\0.04\GWP-total_B7\0.04\GWP-total_C\0.04\GWP-total_C1\0.045\GWP-total_C2\0.045\GWP-total_C3\0.045\GWP-total_C4\0.045\GWP-total_D\0.04\HWD_A1-A3\0.04\HWD_A4\0.04\HWD_A5\0.04\HWD_C1\0.04\HWD_C2\0.04\HWD_C3\0.04\HWD_C4\0.04\MFR_A1-A3\0.04\MFR_A4\0.04\MFR_A5\0.04\MFR_C1\0.04\MFR_C2\0.04\MFR_C3\0.04\MFR_C4\0.04\PENRT_A1-A3\0.04\PENRT_A4\0.04\PENRT_A5\0.04\PENRT_C1\0.04\PENRT_C2\0.04\PENRT_C3\0.04\PENRT_C4\0.04\eCO2\0.044926\|
~T|BT-070|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.|
~C|BT-071|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre de 3G6 mm²|5.01|160424|0|
~D|BT-071|CM1O01OA030\1\0.015\CM1O01OA050\1\0.015\mt35cun010A1B\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-071|eCO2\0.05\ce\0.05\GWP-total_A1-A3\0.05\FW_A1-A3\0.05\FW_A4\0.05\FW_A5\0.05\FW_C1\0.05\FW_C2\0.05\FW_C3\0.05\FW_C4\0.05\GWP-total_A\0.05\GWP-total_A0\0.05\GWP-total_A1\0.05\GWP-total_A1-A3\0.05\GWP-total_A2\0.05\GWP-total_A3\0.05\GWP-total_A4\0.05\GWP-total_A5\0.05\GWP-total_B\0.05\GWP-total_B1\0.05\GWP-total_B2\0.05\GWP-total_B3\0.05\GWP-total_B4\0.05\GWP-total_B5\0.05\GWP-total_B6\0.05\GWP-total_B7\0.05\GWP-total_C\0.05\GWP-total_C1\0.05\GWP-total_C2\0.05\GWP-total_C3\0.05\GWP-total_C4\0.05\GWP-total_D\0.05\HWD_A1-A3\0.05\HWD_A4\0.05\HWD_A5\0.05\HWD_C1\0.05\HWD_C2\0.05\HWD_C3\0.05\HWD_C4\0.05\MFR_A1-A3\0.05\MFR_A4\0.05\MFR_A5\0.05\MFR_C1\0.05\MFR_C2\0.05\MFR_C3\0.05\MFR_C4\0.05\PENRT_A1-A3\0.05\PENRT_A4\0.05\PENRT_A5\0.05\PENRT_C1\0.05\PENRT_C2\0.05\PENRT_C3\0.05\PENRT_C4\0.05\eCO2\0.049526\|
~T|BT-071|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.|
~C|BT-073|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre de 4G10 mm²|14.91|160424|0|
~D|BT-073|CM1O01OA030\1\0.015\CM1O01OA050\1\0.015\mt35cun010A1D\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-073|eCO2\0.15\ce\0.15\GWP-total_A1-A3\0.148\FW_A1-A3\0.15\FW_A4\0.15\FW_A5\0.15\FW_C1\0.15\FW_C2\0.15\FW_C3\0.15\FW_C4\0.15\GWP-total_A\0.15\GWP-total_A0\0.15\GWP-total_A1\0.15\GWP-total_A1-A3\0.148\GWP-total_A2\0.15\GWP-total_A3\0.15\GWP-total_A4\0.148\GWP-total_A5\0.148\GWP-total_B\0.15\GWP-total_B1\0.15\GWP-total_B2\0.15\GWP-total_B3\0.15\GWP-total_B4\0.15\GWP-total_B5\0.15\GWP-total_B6\0.15\GWP-total_B7\0.15\GWP-total_C\0.15\GWP-total_C1\0.148\GWP-total_C2\0.148\GWP-total_C3\0.148\GWP-total_C4\0.148\GWP-total_D\0.15\HWD_A1-A3\0.15\HWD_A4\0.15\HWD_A5\0.15\HWD_C1\0.15\HWD_C2\0.15\HWD_C3\0.15\HWD_C4\0.15\MFR_A1-A3\0.15\MFR_A4\0.15\MFR_A5\0.15\MFR_C1\0.15\MFR_C2\0.15\MFR_C3\0.15\MFR_C4\0.15\PENRT_A1-A3\0.15\PENRT_A4\0.15\PENRT_A5\0.15\PENRT_C1\0.15\PENRT_C2\0.15\PENRT_C3\0.15\PENRT_C4\0.15\eCO2\0.147526\|
~T|BT-073|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.|
~C|BT-074|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre de 4G16 mm²|14.91|160424|0|
~D|BT-074|CM1O01OA030\1\0.015\CM1O01OA050\1\0.015\mt35cun010A1D\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-074|eCO2\0.15\ce\0.15\GWP-total_A1-A3\0.148\FW_A1-A3\0.15\FW_A4\0.15\FW_A5\0.15\FW_C1\0.15\FW_C2\0.15\FW_C3\0.15\FW_C4\0.15\GWP-total_A\0.15\GWP-total_A0\0.15\GWP-total_A1\0.15\GWP-total_A1-A3\0.148\GWP-total_A2\0.15\GWP-total_A3\0.15\GWP-total_A4\0.148\GWP-total_A5\0.148\GWP-total_B\0.15\GWP-total_B1\0.15\GWP-total_B2\0.15\GWP-total_B3\0.15\GWP-total_B4\0.15\GWP-total_B5\0.15\GWP-total_B6\0.15\GWP-total_B7\0.15\GWP-total_C\0.15\GWP-total_C1\0.148\GWP-total_C2\0.148\GWP-total_C3\0.148\GWP-total_C4\0.148\GWP-total_D\0.15\HWD_A1-A3\0.15\HWD_A4\0.15\HWD_A5\0.15\HWD_C1\0.15\HWD_C2\0.15\HWD_C3\0.15\HWD_C4\0.15\MFR_A1-A3\0.15\MFR_A4\0.15\MFR_A5\0.15\MFR_C1\0.15\MFR_C2\0.15\MFR_C3\0.15\MFR_C4\0.15\PENRT_A1-A3\0.15\PENRT_A4\0.15\PENRT_A5\0.15\PENRT_C1\0.15\PENRT_C2\0.15\PENRT_C3\0.15\PENRT_C4\0.15\eCO2\0.147526\|
~T|BT-074|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.|
~C|BT-075|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), Circuito 6x150+G50 mm2|223.93|160424|0|
~D|BT-075|CM1O01OA030\1\0.015\CM1O01OA050\1\0.015\mt35cun010A1F\1\7\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-075|eCO2\2.22\ce\2.22\GWP-total_A1-A3\2.217\FW_A1-A3\2.22\FW_A4\2.22\FW_A5\2.22\FW_C1\2.22\FW_C2\2.22\FW_C3\2.22\FW_C4\2.22\GWP-total_A\2.22\GWP-total_A0\2.22\GWP-total_A1\2.22\GWP-total_A1-A3\2.217\GWP-total_A2\2.22\GWP-total_A3\2.22\GWP-total_A4\2.217\GWP-total_A5\2.217\GWP-total_B\2.22\GWP-total_B1\2.22\GWP-total_B2\2.22\GWP-total_B3\2.22\GWP-total_B4\2.22\GWP-total_B5\2.22\GWP-total_B6\2.22\GWP-total_B7\2.22\GWP-total_C\2.22\GWP-total_C1\2.217\GWP-total_C2\2.217\GWP-total_C3\2.217\GWP-total_C4\2.217\GWP-total_D\2.22\HWD_A1-A3\2.22\HWD_A4\2.22\HWD_A5\2.22\HWD_C1\2.22\HWD_C2\2.22\HWD_C3\2.22\HWD_C4\2.22\MFR_A1-A3\2.22\MFR_A4\2.22\MFR_A5\2.22\MFR_C1\2.22\MFR_C2\2.22\MFR_C3\2.22\MFR_C4\2.22\PENRT_A1-A3\2.22\PENRT_A4\2.22\PENRT_A5\2.22\PENRT_C1\2.22\PENRT_C2\2.22\PENRT_C3\2.22\PENRT_C4\2.22\eCO2\2.217026\|
~T|BT-075|Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6x150+G150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluso mano de obra necesaria.|
~C|BT-076|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), Circuito 3x185+G95 mm2|141.75|160424|0|
~D|BT-076|CM1O01OA030\1\0.09\CM1O01OA050\1\0.09\mt35cun010AH\1\3\mt35cun010g2\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|BT-076|eCO2\1.4\ce\1.4\GWP-total_A1-A3\1.403\FW_A1-A3\1.4\FW_A4\1.4\FW_A5\1.4\FW_C1\1.4\FW_C2\1.4\FW_C3\1.4\FW_C4\1.4\GWP-total_A\1.4\GWP-total_A0\1.4\GWP-total_A1\1.4\GWP-total_A1-A3\1.403\GWP-total_A2\1.4\GWP-total_A3\1.4\GWP-total_A4\1.403\GWP-total_A5\1.403\GWP-total_B\1.4\GWP-total_B1\1.4\GWP-total_B2\1.4\GWP-total_B3\1.4\GWP-total_B4\1.4\GWP-total_B5\1.4\GWP-total_B6\1.4\GWP-total_B7\1.4\GWP-total_C\1.4\GWP-total_C1\1.403\GWP-total_C2\1.403\GWP-total_C3\1.403\GWP-total_C4\1.403\GWP-total_D\1.4\HWD_A1-A3\1.4\HWD_A4\1.4\HWD_A5\1.4\HWD_C1\1.4\HWD_C2\1.4\HWD_C3\1.4\HWD_C4\1.4\MFR_A1-A3\1.4\MFR_A4\1.4\MFR_A5\1.4\MFR_C1\1.4\MFR_C2\1.4\MFR_C3\1.4\MFR_C4\1.4\PENRT_A1-A3\1.4\PENRT_A4\1.4\PENRT_A5\1.4\PENRT_C1\1.4\PENRT_C2\1.4\PENRT_C3\1.4\PENRT_C4\1.4\eCO2\1.403456\|
~T|BT-076|Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x185+G95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluso mano de obra necesaria.|
~C|CCG|m2|CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA AISLADO PARA EXTERIOR|133.33|160424|0|
~D|CCG|02.08.02.01\1\1.2\CM1O01OB170\1\1\04\1\1\03\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|CCG|eCO2\1.32\ce\1.32\GWP-total_A1-A3\1.32\FW_A1-A3\1.32\FW_A4\1.32\FW_A5\1.32\FW_C1\1.32\FW_C2\1.32\FW_C3\1.32\FW_C4\1.32\GWP-total_A\1.32\GWP-total_A0\1.32\GWP-total_A1\1.32\GWP-total_A1-A3\1.32\GWP-total_A2\1.32\GWP-total_A3\1.32\GWP-total_A4\1.32\GWP-total_A5\1.32\GWP-total_B\1.32\GWP-total_B1\1.32\GWP-total_B2\1.32\GWP-total_B3\1.32\GWP-total_B4\1.32\GWP-total_B5\1.32\GWP-total_B6\1.32\GWP-total_B7\1.32\GWP-total_C\1.32\GWP-total_C1\1.32\GWP-total_C2\1.32\GWP-total_C3\1.32\GWP-total_C4\1.32\GWP-total_D\1.32\HWD_A1-A3\1.32\HWD_A4\1.32\HWD_A5\1.32\HWD_C1\1.32\HWD_C2\1.32\HWD_C3\1.32\HWD_C4\1.32\MFR_A1-A3\1.32\MFR_A4\1.32\MFR_A5\1.32\MFR_C1\1.32\MFR_C2\1.32\MFR_C3\1.32\MFR_C4\1.32\PENRT_A1-A3\1.32\PENRT_A4\1.32\PENRT_A5\1.32\PENRT_C1\1.32\PENRT_C2\1.32\PENRT_C3\1.32\PENRT_C4\1.32\eCO2\1.3201\|
~T|CCG|Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
Se incluye parte proporcional de soportería, accesorios, pequeño material, ayudas de albañilería y medios auxiliares.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Acabado a aprobar por la Dirección Facultativa.|
~C|CCM-HVAC|u|Controladores|4750|190524|3|
~T|CCM-HVAC|- Controlador Microprocesado con reloj en tiempo real. Comunicación Bacnet MS/TP y N2. Alimentación a 24 Vca. 18 señales de entrada/salida: 7UI,2BI,2AO,3BO,4CO. Marca BECKHOFF o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa
- Controlador Microprocesado con reloj en tiempo real. Comunicación Bacnet MS/TP y N2. Alimentación a 24 Vca. 10 señales de entrada/salida: 3UI,1BI,2BO,4CO. Marca BECKHOFF o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa
- Módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación Bacnet. 18 señales de entrada/salida: 7UI,2BI,4CO,3BO,2AO. Marca BECKHOFF o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa
- Módulo de expansión de señales de entrada digitales con comunicación Bacnet. 18 señales de entrada: 18BI. Marca BECKHOFF o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa
Totalmente instalados, probados y funcionandos; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto.|
~C|CD.07.01.01|u|Prueba estanqueidad circuitos de agua|565.55|240621|0|
~D|CD.07.01.01|CM1O01OA030\1\10\CM1O01OA040\1\10\MOC0000800\1\5\|
~T|CD.07.01.01|Prueba de estanqueidad de los circuitos de agua según RITE|
~C|CD.07.01.02|u|Prueba caudal agua y modulación nuevas válvulas|270.1|240621|0|
~D|CD.07.01.02|CM1O01OA030\1\5\CM1O01OA040\1\5\MOC0000800\1\2\|
~T|CD.07.01.02|Prueba de caudal de agua según condiciones de proyecto y modulación en nuevas válvulas, según RITE. Se verificará la exactitud de los valores en muestra al azar del 10% de elementos|
~C|CD.07.01.03|u|Prueba caudal agua y modulación nuevas bombas|156.99|240621|0|
~D|CD.07.01.03|CM1O01OA030\1\3\CM1O01OA040\1\3\MOC0000800\1\1\|
~T|CD.07.01.03|Prueba de caudal de agua según condiciones de proyecto y modulación en nuevas bombas, según RITE. Se verificará la exactitud de los valores en muestreo al azar del 10% de elementos|
~C|CD.07.02.02|u|Prueba de alimentación eléctrica y de control a los nuevos elementos (bombas y equipos autónomos)|1569.9|240621|0|
~D|CD.07.02.02|CM1O01OA030\1\30\CM1O01OA040\1\30\MOC0000800\1\10\|
~T|CD.07.02.02|Prueba de alimentación y modulación de control a bombas y equipos autónomos, incluyendo prueba de realizado según REBT (s/ UNE 606364-6 e ITC-BT-18,19 y 24) y guía IDAE 009 Puesta en marcha de instalaciones según RITE)|
~C|CD_01.03.01#||ENSAYOS Y COMPROBACIONES PREVIAS|4333.54|190524|0|
~D|CD_01.03.01#|CD_01.03.01.01\1\2\CD_01.03.01.02\1\2\CD_01.03.01.03\1\2\CD_01_03.01.04\1\2\|
~X|CD_01.03.01|eCO2\29.16\|
~C|CD_01.03.01.01||CALA EN FALSO TECHO|27.3|190524|0|
~D|CD_01.03.01.01|CM1E01DET020a\1\1\CM1O01OA030\1\0.65\|
~T|CD_01.03.01.01|Apertura de cala de 100x100 cm en falso techo de escayola, para inspección de la estructura, y posterior cierre de la cala.|
~C|CD_01.03.01.02||CALA EN PAVIMENTO|71.69|190524|0|
~D|CD_01.03.01.02|CM1E01DPP010a\1\1\CM1O01OA070\1\1.189\CM1O01OA030\1\1.189\|
~T|CD_01.03.01.02|Apertura de cala de 100x100 cm en pavimento, para inspección de la estructura, y posterior cierre de la cala.|
~C|CD_01.03.01.03||EXTRACCIÓN DE TESTIGO|75.48|270624|0|
~D|CD_01.03.01.03|CM1R04RTH200\1\1\CM1A02S250\1\0.03\|
~X|CD_01.03.01.03|eCO2\14.22\|
~T|CD_01.03.01.03|Extracción de testigo de 190-200 mm de diámetro y 300 mm de longitud de forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso mortero para relleno de taladros.|
~C|CD_01.03.02#||REFUERZO ESTRUCTURAL|21927.63|160424|0|
~D|CD_01.03.02#|CM1R06HHP090\1\190\CM1R06HHP010\1\21\|
~X|CD_01.03.02|eCO2\217.44\eCO2\217.44\ce\217.44\GWP-total_A1-A3\217.44\FW_A1-A3\217.44\FW_A4\217.44\FW_A5\217.44\FW_C1\217.44\FW_C2\217.44\FW_C3\217.44\FW_C4\217.44\GWP-total_A\217.44\GWP-total_A0\217.44\GWP-total_A1\217.44\GWP-total_A1-A3\217.44\GWP-total_A2\217.44\GWP-total_A3\217.44\GWP-total_A4\217.44\GWP-total_A5\217.44\GWP-total_B\217.44\GWP-total_B1\217.44\GWP-total_B2\217.44\GWP-total_B3\217.44\GWP-total_B4\217.44\GWP-total_B5\217.44\GWP-total_B6\217.44\GWP-total_B7\217.44\GWP-total_C\217.44\GWP-total_C1\217.44\GWP-total_C2\217.44\GWP-total_C3\217.44\GWP-total_C4\217.44\GWP-total_D\217.44\HWD_A1-A3\217.44\HWD_A4\217.44\HWD_A5\217.44\HWD_C1\217.44\HWD_C2\217.44\HWD_C3\217.44\HWD_C4\217.44\MFR_A1-A3\217.44\MFR_A4\217.44\MFR_A5\217.44\MFR_C1\217.44\MFR_C2\217.44\MFR_C3\217.44\MFR_C4\217.44\PENRT_A1-A3\217.44\PENRT_A4\217.44\PENRT_A5\217.44\PENRT_C1\217.44\PENRT_C2\217.44\PENRT_C3\217.44\PENRT_C4\217.44\|
~C|CD_01_03.01.04||PRUEBA DE CARGA|1939.45|270624|0|
~D|CD_01_03.01.04|CM1C02E090\1\1\|
~C|CD_02.01.01|u|BOMBA DE CALOR CONDENSADA POR AIRE EN CUBIERTA|157316.86|240621|0|
~D|CD_02.01.01|CM1O01OB170\1\12\CM1O01OB180\1\12\MOC0000800\1\3\IPO_02.01.01.01\1\1\%PM0100\1\0.01\M02GAH120\1\4\M02GAS110\1\1\CM1E05AAL005\1\1154.33\|
~X|CD_02.01.01|eCO2\1491.47\ce\1491.47\GWP-total_A1-A3\1491.472\FW_A1-A3\1491.47\FW_A4\1491.47\FW_A5\1491.47\FW_C1\1491.47\FW_C2\1491.47\FW_C3\1491.47\FW_C4\1491.47\GWP-total_A\1491.47\GWP-total_A0\1491.47\GWP-total_A1\1491.47\GWP-total_A1-A3\1491.472\GWP-total_A2\1491.47\GWP-total_A3\1491.47\GWP-total_A4\1491.472\GWP-total_A5\1491.472\GWP-total_B\1491.47\GWP-total_B1\1491.47\GWP-total_B2\1491.47\GWP-total_B3\1491.47\GWP-total_B4\1491.47\GWP-total_B5\1491.47\GWP-total_B6\1491.47\GWP-total_B7\1491.47\GWP-total_C\1491.47\GWP-total_C1\1491.472\GWP-total_C2\1491.472\GWP-total_C3\1491.472\GWP-total_C4\1491.472\GWP-total_D\1491.47\HWD_A1-A3\1491.47\HWD_A4\1491.47\HWD_A5\1491.47\HWD_C1\1491.47\HWD_C2\1491.47\HWD_C3\1491.47\HWD_C4\1491.47\MFR_A1-A3\1491.47\MFR_A4\1491.47\MFR_A5\1491.47\MFR_C1\1491.47\MFR_C2\1491.47\MFR_C3\1491.47\MFR_C4\1491.47\PENRT_A1-A3\1491.47\PENRT_A4\1491.47\PENRT_A5\1491.47\PENRT_C1\1491.47\PENRT_C2\1491.47\PENRT_C3\1491.47\PENRT_C4\1491.47\eCO2\1491.5066655091\|
~T|CD_02.01.01|par
- mounting plate on the rear wall for the free alignment of the connecting area_par
- all connectors on the same level - flexible mounting mechanism for the free alignment of the connecting area_par
- aluminium zinc die-cast housing_par
- status LEDs_par
- lithium battery easily accessible under the side cover_par
- 2 slots for M.2 SSDs easily accessible under the side cover_par
- fan with speed monitoring and double ball bearings, exchangeable_par
- 5 cm (2_rdblquote ) free space required around the PC for air circulation_par
- protection class IP20_par
- operating temperature 0_'8555 _'b0C_par
- compact dimensions (W x H x D) 132 x 133 x 76 mm (5.2_rdblquote  x 5.2_rdblquote  x_par
3.0_rdblquote ) without mounting plate _par
Features_par
- processor Intel_'ae Celeron_'ae 6600HE 2.6 GHz base frequency,_par
2 cores (TC3:50)_par
- compact motherboard for 11th Generation Intel_'ae Core_'99 i3/i5/i7, Celeron_'ae_par
- 4 GB DDR4 RAM, expandable to 64 GB_par
- Graphic adapter integrated inside the Intel_'ae processor, 2 DisplayPort_par
connectors_par
- on-board Ethernet adapter with 3 x 100/1000/2500BASE-T connector_par
and 1 x 100/1000BASE-T on-board_par
- on-board RAID 1 controller for SATA and NVMe/PCIe_par
- 40 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range_par
- 2 x USB 3.2 Gen. 2 and 2 x USB 3.2 Gen. 1_par
- 24 V DC power supply_f1_par
}|
~C|CD_02.01.02|u|BOMBA DE ALTA TEMPERATURA (TIPO BOOSTER)|45162.35|240621|0|
~D|CD_02.01.02|CM1O01OB170\1\8\CM1O01OB180\1\8\MOC0000800\1\2\IPO_02.01.02.01\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|CD_02.01.02|eCO2\447.15\ce\447.15\GWP-total_A1-A3\447.152\FW_A1-A3\447.15\FW_A4\447.15\FW_A5\447.15\FW_C1\447.15\FW_C2\447.15\FW_C3\447.15\FW_C4\447.15\GWP-total_A\447.15\GWP-total_A0\447.15\GWP-total_A1\447.15\GWP-total_A1-A3\447.152\GWP-total_A2\447.15\GWP-total_A3\447.15\GWP-total_A4\447.152\GWP-total_A5\447.152\GWP-total_B\447.15\GWP-total_B1\447.15\GWP-total_B2\447.15\GWP-total_B3\447.15\GWP-total_B4\447.15\GWP-total_B5\447.15\GWP-total_B6\447.15\GWP-total_B7\447.15\GWP-total_C\447.15\GWP-total_C1\447.152\GWP-total_C2\447.152\GWP-total_C3\447.152\GWP-total_C4\447.152\GWP-total_D\447.15\HWD_A1-A3\447.15\HWD_A4\447.15\HWD_A5\447.15\HWD_C1\447.15\HWD_C2\447.15\HWD_C3\447.15\HWD_C4\447.15\MFR_A1-A3\447.15\MFR_A4\447.15\MFR_A5\447.15\MFR_C1\447.15\MFR_C2\447.15\MFR_C3\447.15\MFR_C4\447.15\PENRT_A1-A3\447.15\PENRT_A4\447.15\PENRT_A5\447.15\PENRT_C1\447.15\PENRT_C2\447.15\PENRT_C3\447.15\PENRT_C4\447.15\eCO2\447.152\|
~T|CD_02.01.02|f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0}{_plain_pard_uc1_pard_fi0_li0_ri0_ql_sb0_sa0_sl0_f0_fs22_b0_i0_ulnone_strike0_cf0 Par de guantes de alta resistencia al corte . Seg_u250?n UNE-EN 420, UNE-EN 388.Seg_u250?n Reglamento (UE) 2016/425 y R.D. 773/1997 modificado por R.D. 1076/2021. Equipo de Protecci_u243?n Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.}_sect}}{_rtf1_ansi_ansicpg1252_deff0_nouicompat_deflang3082{_fonttbl{_f0_fnil_fcharset128 Calibri;}{_f1_fnil_fcharset0 Calibri;}{_f2_fswiss_fprq2 Arial Narrow;}}
{_*_generator Riched20 10.0.19041}_viewkind4_uc1 
_pard_f0_fs22 Par de guantes de aislantes 5000 V para_f1  _f0 proteccion de contacto electrico en tension_f1  _f0 hasta 5000 V. Segun UNE-EN 60903.Segun R.D.773/97_f1  _f0 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)_f1  _f0 con marcado de conformidad CE._f2_fs22_par
}|
~C|CD_03.01#||INSTALACIÓN BT|107320.47|160424|0|
~D|CD_03.01#|CEHVACC\1\1\CEHVACS\1\1\CEHVAC3\1\1\BT-052\1\150\BT-005\1\277\BT-070\1\163\BT-071\1\13\BT-073\1\8\BT-074\1\38\BT-069\1\16\BT-075\1\13\BT-076\1\26\BT-066\1\26\|
~X|CD_03.01|eCO2\1061.02\ce\1061.02\GWP-total_A1-A3\1062.52\FW_A1-A3\1061.02\FW_A4\1061.02\FW_A5\1061.02\FW_C1\1061.02\FW_C2\1061.02\FW_C3\1061.02\FW_C4\1061.02\GWP-total_A\1061.02\GWP-total_A0\1061.02\GWP-total_A1\1061.02\GWP-total_A1-A3\1062.52\GWP-total_A2\1061.02\GWP-total_A3\1061.02\GWP-total_A4\1062.52\GWP-total_A5\1062.52\GWP-total_B\1061.02\GWP-total_B1\1061.02\GWP-total_B2\1061.02\GWP-total_B3\1061.02\GWP-total_B4\1061.02\GWP-total_B5\1061.02\GWP-total_B6\1061.02\GWP-total_B7\1061.02\GWP-total_C\1061.02\GWP-total_C1\1062.52\GWP-total_C2\1062.52\GWP-total_C3\1062.52\GWP-total_C4\1062.52\GWP-total_D\1061.02\HWD_A1-A3\1061.02\HWD_A4\1061.02\HWD_A5\1061.02\HWD_C1\1061.02\HWD_C2\1061.02\HWD_C3\1061.02\HWD_C4\1061.02\MFR_A1-A3\1061.02\MFR_A4\1061.02\MFR_A5\1061.02\MFR_C1\1061.02\MFR_C2\1061.02\MFR_C3\1061.02\MFR_C4\1061.02\PENRT_A1-A3\1061.02\PENRT_A4\1061.02\PENRT_A5\1061.02\PENRT_C1\1061.02\PENRT_C2\1061.02\PENRT_C3\1061.02\PENRT_C4\1061.02\eCO2\1062.52\|
~C|CEHVAC03|ud|Cuadro eléctrico HVAC planta 3|3430.55|190524|3|
~C|CEHVAC3|u|CUADRO ELÉCTRICO CLIMATIZACIÓN PLANTA 3|3681.2|160424|0|
~D|CEHVAC3|CM1O01OA030\1\5\CM1O01OA050\1\5\CEHVAC03\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|CEHVAC3|eCO2\36.45\ce\36.45\GWP-total_A1-A3\36.448\FW_A1-A3\36.45\FW_A4\36.45\FW_A5\36.45\FW_C1\36.45\FW_C2\36.45\FW_C3\36.45\FW_C4\36.45\GWP-total_A\36.45\GWP-total_A0\36.45\GWP-total_A1\36.45\GWP-total_A1-A3\36.448\GWP-total_A2\36.45\GWP-total_A3\36.45\GWP-total_A4\36.448\GWP-total_A5\36.448\GWP-total_B\36.45\GWP-total_B1\36.45\GWP-total_B2\36.45\GWP-total_B3\36.45\GWP-total_B4\36.45\GWP-total_B5\36.45\GWP-total_B6\36.45\GWP-total_B7\36.45\GWP-total_C\36.45\GWP-total_C1\36.448\GWP-total_C2\36.448\GWP-total_C3\36.448\GWP-total_C4\36.448\GWP-total_D\36.45\HWD_A1-A3\36.45\HWD_A4\36.45\HWD_A5\36.45\HWD_C1\36.45\HWD_C2\36.45\HWD_C3\36.45\HWD_C4\36.45\MFR_A1-A3\36.45\MFR_A4\36.45\MFR_A5\36.45\MFR_C1\36.45\MFR_C2\36.45\MFR_C3\36.45\MFR_C4\36.45\PENRT_A1-A3\36.45\PENRT_A4\36.45\PENRT_A5\36.45\PENRT_C1\36.45\PENRT_C2\36.45\PENRT_C3\36.45\PENRT_C4\36.45\eCO2\36.4475\|
~T|CEHVAC3|Cuadro:  HVAC 03				
Intensidad nominal (A)				63
Intensidad de cortocircuito (kA)		10.0
Índice de protección (IP)			55
Tensión de Alimentación (V)			400
Familia de Cuadros				PrismaSeT G
Anchura del Cuadro (mm)				600
Altura del Cuadro (mm)				850
Profundidad del cuadro (mm)			250
Reserva efectiva (en %)				47
 
	Incluye: 			
1 "iC60N 3P 25A  C"				
	1 "iC60N 3P 25A  C"			
	1 "iOF+SD24 para montaje inferior"			
1 "Sensor PowerTag 3P+N inferior"				
1 "iID 4P 25A 30mA A-SI"				
	1 "iID 4P 25A 30mA A-SI"			
	1 "iOF+SD24 para montaje inferior"			
6 "iC60N 2P 16A  C"				
	1 "iC60N 2P 16A  C"			
	1 "iOF+SD24 para montaje inferior"			
1 "Smartlink Modbus 11 canales digitales"				
	1 "Smartlink Modbus 11 canales digitales"			
	1 "Cables pref. - 160 mm (bolsa 6 uds.)"			
1 "POWER SUPPLY 24V 1.2A MODULAR"				
1 "ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 110-277VACDC"				
12 "Borne conex tornillo, 2pts. 2,5mm², gris"				
1 "Carril modular G,ancho 600mm"				
	1 "Carril modular G,ancho 600mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm"			
1 "Carril modular G,ancho 600mm"				
	1 "Carril modular G,ancho 600mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm"			
1 "Carril modular G,regulable en prof.600mm"				
	1 "Carril modular G,regulable en prof.600mm"			
	1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"			
1 "Cofret G IP55,11 modulos,alto 650mm"				
	1 "Cofret G IP55,11 modulos,alto 650mm"			
	1 "Puerta Plena G IP55,11 mod,alto 650mm"			
1 "Linergy TB Colector PE ancho 450mm"				
1 "2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm"				
1 "Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm"|
~C|CEHVACC|u|CUADRO ELÉCTRICO CLIMATIZACIÓN CUBIERTAS|48875.57|160424|0|
~D|CEHVACC|CM1O01OA030\1\5\CM1O01OA050\1\5\CEMOD1\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|CEHVACC|eCO2\483.92\ce\483.92\GWP-total_A1-A3\483.916\FW_A1-A3\483.92\FW_A4\483.92\FW_A5\483.92\FW_C1\483.92\FW_C2\483.92\FW_C3\483.92\FW_C4\483.92\GWP-total_A\483.92\GWP-total_A0\483.92\GWP-total_A1\483.92\GWP-total_A1-A3\483.916\GWP-total_A2\483.92\GWP-total_A3\483.92\GWP-total_A4\483.916\GWP-total_A5\483.916\GWP-total_B\483.92\GWP-total_B1\483.92\GWP-total_B2\483.92\GWP-total_B3\483.92\GWP-total_B4\483.92\GWP-total_B5\483.92\GWP-total_B6\483.92\GWP-total_B7\483.92\GWP-total_C\483.92\GWP-total_C1\483.916\GWP-total_C2\483.916\GWP-total_C3\483.916\GWP-total_C4\483.916\GWP-total_D\483.92\HWD_A1-A3\483.92\HWD_A4\483.92\HWD_A5\483.92\HWD_C1\483.92\HWD_C2\483.92\HWD_C3\483.92\HWD_C4\483.92\MFR_A1-A3\483.92\MFR_A4\483.92\MFR_A5\483.92\MFR_C1\483.92\MFR_C2\483.92\MFR_C3\483.92\MFR_C4\483.92\PENRT_A1-A3\483.92\PENRT_A4\483.92\PENRT_A5\483.92\PENRT_C1\483.92\PENRT_C2\483.92\PENRT_C3\483.92\PENRT_C4\483.92\eCO2\483.91645\|
~T|CEHVACC|Cuadro:  HVAC CU 01				
Intensidad nominal (A)				800
Intensidad de cortocircuito (kA)		20.0
Índice de protección (IP)			55
Tensión de Alimentación (V)			400
Familia de Cuadros				PrismaSeT P
Anchura del Cuadro (mm)				2050
Altura del Cuadro (mm)				2000
Profundidad del cuadro (mm)			400
Reserva efectiva (en %)				33
 
	Incluye: 			
1 "NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 5.0E"				
	1 "NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 5.0E"			
	1 "COM ECO MODBUS AP. FIJO MAN. O MDO ELE"			
	1 "Cable Conexi? FDM121  L : 1,3 m"			
	1 "Pantalla FDM 121 (96x96mm) m?ulo panta"			
1 "LIMITADOR iQUICK PRD40R 3P+N CLASE II"				
1 "NSX400N 50kA AC 4P4R 400A 2.3"				
	1 "NSX400N 50kA AC 4P4R 400A 2.3"			
	2 "1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80"			
1 "NSXm100B 25kA AC 4P 50A 4.1 ELINK"				
	1 "NSXm100B 25kA AC 4P 50A 4.1 ELINK"			
	2 "Contacto auxiliar OF o SD NSXm & PP-B"			
1 "NSXm100B 25kA AC 4P 100A 4.1 ELINK"				
	1 "NSXm100B 25kA AC 4P 100A 4.1 ELINK"			
	2 "Contacto auxiliar OF o SD NSXm & PP-B"			
1 "NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 2.0E"				
	1 "NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 2.0E"			
	1 "Contacto OF Compact C4 Fijo Manual"			
	1 "Contacto SD Compact C4 Fijo Manual"			
11 "iC60L 4P 16A  C"				
	1 "iC60L 4P 16A  C"			
	1 "iOF+SD24 para montaje inferior"			
1 "iC60N 4P 20A  C"				
	1 "iC60N 4P 20A  C"			
	1 "iOF+SD24 para montaje inferior"			
2 "Smartlink Modbus 11 canales digitales"				
	1 "Smartlink Modbus 11 canales digitales"			
	1 "Cables pref. - 160 mm (bolsa 6 uds.)"			
1 "POWER SUPPLY 24V 1.2A MODULAR"				
1 "ESX PANEL SERVER ADVANCED 110-277VACDC"				
48 "Borne conex tornillo, 2pts. 2,5mm², gris"				
4 "Borne conex tornillo, 2pts. 10mm², gris"				
3 "Carril modular P,ancho 650mm"				
	1 "Carril modular P,ancho 650mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm"			
3 "Carril modular P,ancho 650mm"				
	1 "Carril modular P,ancho 650mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm"			
1 "Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)"				
	1 "Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)"			
	1 "Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P"			
	1 "Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS"			
	1 "Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS"			
2 "Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo"				
	1 "Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo"			
	1 "Tapa P NS1600 Vert.Fijo"			
	1 "Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm"			
	1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"			
	1 "Compartim.P Cable Ant.NS1600 Vert.Fijo"			
	1 "PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06 16 4"			
	1 "4P ARC CHUTE INSULATING SCREEN"			
	1 "Compartim.P Conex. JdB NS/MTZ P400mm"			
	2 "Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y 10mm"			
1 "Carril modular P,regulable en prof.650mm"				
	1 "Carril modular P,regulable en prof.650mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm"			
1 "Tapa G/P 3 aparatos de 96x96 3 mod"				
	1 "Tapa G/P 3 aparatos de 96x96 3 mod"			
	2 "Obturador 96x96mm"			
1 "Carril modular P,regulable en prof.650mm"				
	1 "Carril modular P,regulable en prof.650mm"			
	1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"			
	1 "Linergy TB 2 Colectores PE ancho 200mm"			
	1 "2 Soportes fijacion PE en carril modular"			
	1 "2 Escuadras universales"			
2 "Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m"				
	1 "Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m"			
	1 "Puerta plena P IP55,ancho 300mm"			
	1 "Fondo atornillado P IP55,ancho 300mm"			
	1 "Techo P IP55.Ancho 300mm,Prof 400mm"			
	1 "Placa pasacable P IP55 A300mm.P400mm"			
	1 "Pantalla frontal/post. Forma 2 A300mm"			
	1 "Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm"			
1 "Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m"				
	1 "Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m"			
	1 "Puerta plena P IP55,A800mm+Pantalla"			
	1 "Fondo atornillado P IP55,ancho 800mm"			
	1 "Techo P IP55.Ancho 800mm,Prof 400mm"			
	1 "Placa pasacable P IP55 A650+150mm.P400mm"			
	1 "Marco pivotante tapas P Ancho 650mm"			
	1 "Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm"			
1 "Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m"				
	1 "Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m"			
	1 "Puerta plena P IP55,ancho 650mm"			
	1 "Fondo atornillado P IP55,ancho 650mm"			
	1 "Techo P IP55.Ancho 650mm,Prof 400mm"			
	1 "Placa pasacable P IP55 A650mm.P400mm"			
	1 "Marco pivotante tapas P Ancho 650mm"			
	1 "Cubierta SE brand,PrismaSeT P 650mm"			
1 "2 Paredes laterales P IP55,prof. 400mm"				
4 "Linergy LGY Perfil vertical 1000A 1,67m"				
	4 "Linergy LGY Perfil vertical 1000A 1,67m"			
	1 "Linergy LGY 12 Topes soporte inferior"			
	3 "Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral"			
2 "Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m"				
	1 "Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m"			
	1 "Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical"			
1 "Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm"				
	1 "Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm"			
	1 "Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal"			
1 "Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert"				
1 "Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras)"				
2 "4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm"				
2 "4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm"				
3 "Junta estanqueidad asoc. Ancho P IP55"				
1 "Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm"				
1 "Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm"				
1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"|
~C|CEHVACS|u|CUADRO ELÉCTRICO CLIMATIZACIÓN SÓTANO|23555.73|160424|0|
~D|CEHVACS|CM1O01OA030\1\5\CM1O01OA050\1\5\CEMOD2\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|CEHVACS|eCO2\233.22\ce\233.22\GWP-total_A1-A3\233.225\FW_A1-A3\233.22\FW_A4\233.22\FW_A5\233.22\FW_C1\233.22\FW_C2\233.22\FW_C3\233.22\FW_C4\233.22\GWP-total_A\233.22\GWP-total_A0\233.22\GWP-total_A1\233.22\GWP-total_A1-A3\233.225\GWP-total_A2\233.22\GWP-total_A3\233.22\GWP-total_A4\233.225\GWP-total_A5\233.225\GWP-total_B\233.22\GWP-total_B1\233.22\GWP-total_B2\233.22\GWP-total_B3\233.22\GWP-total_B4\233.22\GWP-total_B5\233.22\GWP-total_B6\233.22\GWP-total_B7\233.22\GWP-total_C\233.22\GWP-total_C1\233.225\GWP-total_C2\233.225\GWP-total_C3\233.225\GWP-total_C4\233.225\GWP-total_D\233.22\HWD_A1-A3\233.22\HWD_A4\233.22\HWD_A5\233.22\HWD_C1\233.22\HWD_C2\233.22\HWD_C3\233.22\HWD_C4\233.22\MFR_A1-A3\233.22\MFR_A4\233.22\MFR_A5\233.22\MFR_C1\233.22\MFR_C2\233.22\MFR_C3\233.22\MFR_C4\233.22\PENRT_A1-A3\233.22\PENRT_A4\233.22\PENRT_A5\233.22\PENRT_C1\233.22\PENRT_C2\233.22\PENRT_C3\233.22\PENRT_C4\233.22\eCO2\233.22495\|
~T|CEHVACS|Cuadro:  HVAC SO 1				
Intensidad nominal (A)				400
Intensidad de cortocircuito (kA)		15.0
Índice de protección (IP)			55
Tensión de Alimentación (V)			400
Familia de Cuadros				PrismaSeT G
Anchura del Cuadro (mm)				1200
Altura del Cuadro (mm)				1750
Profundidad del cuadro (mm)			250
Reserva efectiva (en %)				46
 
	Incluye: 			
1 "Bloque Corte NSX400N 50kA AC 4P 400A"				
	1 "Bloque Corte NSX400N 50kA AC 4P 400A"			
	1 "Ud.Control NSX400 AC 4P4R 400A 5.3E"			
	1 "Cable NSX L=1,3m ULP"			
	1 "Pantalla FDM 121 (96x96mm) m?ulo panta"			
	1 "Modulo Interface comunicacion Modbus ULP"			
	2 "1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80"			
1 "LIMITADOR iQUICK PRD40R 3P+N CLASE II"				
10 "iC60L 4P 16A  C"				
	1 "iC60L 4P 16A  C"			
	1 "iOF+SD24 para montaje inferior"			
2 "NSX250N 50kA AC 4P4R 250A 2.2"				
	1 "NSX250N 50kA AC 4P4R 250A 2.2"			
	2 "1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80"			
2 "Smartlink Modbus 11 canales digitales"				
	1 "Smartlink Modbus 11 canales digitales"			
	1 "Cables pref. - 160 mm (bolsa 6 uds.)"			
1 "POWER SUPPLY 24V 1.2A MODULAR"				
1 "ESX PANEL SERVER ADVANCED 110-277VACDC"				
4 "Borne conex tornillo, 2pts. 2,5mm², gris"				
2 "Carril modular G,ancho 600mm"				
	1 "Carril modular G,ancho 600mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm"			
1 "Carril modular G,ancho 600mm"				
	1 "Carril modular G,ancho 600mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm"			
3 "Carril modular G,ancho 600mm"				
	1 "Carril modular G,ancho 600mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm"			
1 "Placa sop.G NSX-CVS250 Vert.Fijo.Maneta"				
	1 "Placa sop.G NSX-CVS250 Vert.Fijo.Maneta"			
	1 "Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert."			
	1 "Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm"			
	1 "Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm"			
	1 "Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS"			
1 "Placa sop.G NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo.Man"				
	1 "Placa sop.G NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo.Man"			
	1 "Tapa G/P CVS630 Vert.Rotativo/Telemando"			
	1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"			
	1 "Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS"			
	1 "Bloque 630A sin conexion a Linergy BW"			
	1 "Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS"			
1 "Carril modular G,ancho 600mm"				
	1 "Carril modular G,ancho 600mm"			
	1 "Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm"			
1 "Tapa G/P 3 aparatos de 96x96 3 mod"				
	1 "Tapa G/P 3 aparatos de 96x96 3 mod"			
	2 "Obturador 96x96mm"			
1 "Linergy BW JdB aislado 4P 400A,Lon=1,4m"				
40 "Borne conex tornillo, 2pts. 2,5mm², gris"				
1 "Carril modular G,regulable en prof.600mm"				
	1 "Carril modular G,regulable en prof.600mm"			
	1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"			
1 "Cofret G IP55,33 modulos,alto 1.750mm"				
	1 "Cofret G IP55,33 modulos,alto 1.750mm"			
	1 "Puerta Plena G IP55,33 mod,alto 1.750mm"			
1 "Fondo extens. G IP55,33 mod,alto 1.750mm"				
	1 "Fondo extens. G IP55,33 mod,alto 1.750mm"			
	1 "Puerta Plena G IP55,33 mod,alto 1.750mm"			
1 "2 Pilares dobles G IP55 Asoc. H-V"				
3 "2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 600mm"				
2 "Linergy TB Colector PE ancho 450mm"				
1 "Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm"				
1 "Carril modular G,regulable en prof.600mm"				
	1 "Carril modular G,regulable en prof.600mm"			
	1 "Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm"			
10 "Borne conex tornillo, 2pts. 2,5mm², gris"				
1 "Linergy BW JdB aislado 4P 400A,Lon=1,4m"				
1 "Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm"				
3 "Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm"|
~C|CEMOD1|u|Cuadro eléctrico HVAC cubiertas|48177.45|190524|3|
~C|CEMOD2|u|Cuadro eléctrico HVAC sótano|23108.3|190524|3|
~C|CM1A02S250|m3|MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA|580.99|270624|0|
~D|CM1A02S250|CM1O01OA070\1\3\CM1M03HH010\1\0.625\CM1P01CC020\1\0.6\CM1P01AA036\1\1.41\CM1P01DW050\1\0.264\CM1P33LA090\1\21.278\|
~X|CM1A02S250|eCO2\473.88\|
~T|CM1A02S250|Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, M-20, confeccionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l de agua por 25 kg de aditivo) y mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricación del mortero y 3% de pérdidas globales en ejecución. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1A03H040|m3|HORMIGÓN HM-20/B/25/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25 mm|97.41|270624|0|
~D|CM1A03H040|CM1O01OA070\1\0.843\CM1M03HH065\1\0.843\CM1P01CC038\1\0.231\CM1P01AA030\1\0.715\CM1P01AG060\1\1.43\CM1P01DW050\1\0.161\|
~X|CM1A03H040|eCO2\195.26\|
~T|CM1A03H040|Hormigón HM-20 realizado con dosificación de 225 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 42,5 N en sacos, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1A03VM020|m3|VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS|10.99|160424|0|
~D|CM1A03VM020|CM1O01OA030\1\0.25\CM1O01OA070\1\0.25\CM1M11HV150\1\0.25\%PM0100\1\0.01\|
~X|CM1A03VM020|eCO2\0.11\eCO2\0.1088\ce\0.11\GWP-total_A1-A3\0.109\FW_A1-A3\0.11\FW_A4\0.11\FW_A5\0.11\FW_C1\0.11\FW_C2\0.11\FW_C3\0.11\FW_C4\0.11\GWP-total_A\0.11\GWP-total_A0\0.11\GWP-total_A1\0.11\GWP-total_A1-A3\0.109\GWP-total_A2\0.11\GWP-total_A3\0.11\GWP-total_A4\0.109\GWP-total_A5\0.109\GWP-total_B\0.11\GWP-total_B1\0.11\GWP-total_B2\0.11\GWP-total_B3\0.11\GWP-total_B4\0.11\GWP-total_B5\0.11\GWP-total_B6\0.11\GWP-total_B7\0.11\GWP-total_C\0.11\GWP-total_C1\0.109\GWP-total_C2\0.109\GWP-total_C3\0.109\GWP-total_C4\0.109\GWP-total_D\0.11\HWD_A1-A3\0.11\HWD_A4\0.11\HWD_A5\0.11\HWD_C1\0.11\HWD_C2\0.11\HWD_C3\0.11\HWD_C4\0.11\MFR_A1-A3\0.11\MFR_A4\0.11\MFR_A5\0.11\MFR_C1\0.11\MFR_C2\0.11\MFR_C3\0.11\MFR_C4\0.11\PENRT_A1-A3\0.11\PENRT_A4\0.11\PENRT_A5\0.11\PENRT_C1\0.11\PENRT_C2\0.11\PENRT_C3\0.11\PENRT_C4\0.11\|
~T|CM1A03VM020|Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, Código Estructural y NTE-CSZ. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1A08TA010|h|GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg|21.75|160424|0|
~D|CM1A08TA010|CM1M02GT210\1\0.006\CM1M02GT360\1\0.006\CM1M02GT370\1\0.006\CM1M02GT300\1\0.001\CM1M02GAH060\1\0.036\CM1M02GT380\1\0.001\CM1E04AB040\1\0.98\CM1E04ZMM030\1\0.028\|
~X|CM1A08TA010|eCO2\0.4\eCO2\0.0030464\ce\0\GWP-total_A1-A3\0.003\FW_A1-A3\0\FW_A4\0\FW_A5\0\FW_C1\0\FW_C2\0\FW_C3\0\FW_C4\0\GWP-total_A\0\GWP-total_A0\0\GWP-total_A1\0\GWP-total_A1-A3\0.003\GWP-total_A2\0\GWP-total_A3\0\GWP-total_A4\0.003\GWP-total_A5\0.003\GWP-total_B\0\GWP-total_B1\0\GWP-total_B2\0\GWP-total_B3\0\GWP-total_B4\0\GWP-total_B5\0\GWP-total_B6\0\GWP-total_B7\0\GWP-total_C\0\GWP-total_C1\0.003\GWP-total_C2\0.003\GWP-total_C3\0.003\GWP-total_C4\0.003\GWP-total_D\0\HWD_A1-A3\0\HWD_A4\0\HWD_A5\0\HWD_C1\0\HWD_C2\0\HWD_C3\0\HWD_C4\0\MFR_A1-A3\0\MFR_A4\0\MFR_A5\0\MFR_C1\0\MFR_C2\0\MFR_C3\0\MFR_C4\0\PENRT_A1-A3\0\PENRT_A4\0\PENRT_A5\0\PENRT_C1\0\PENRT_C2\0\PENRT_C3\0\PENRT_C4\0\|
~T|CM1A08TA010|Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1C02E090|u|PRUEBA DE CARGA VIGA/FORJADO|1939.45|270624|0|
~D|CM1C02E090|CM1O01OD010\1\1\CM1P32SE010\1\1\|
~T|CM1C02E090|Prueba de carga en forjados o vigas mediante escalones de carga separados en 15 minutos, 24 horas de espera y descarga final para medición de flecha residual mediante flexímetro con una resolución de 0,1 mm. I/p.p. de medios auxiliares y elaboración de informe por laboratorio acreditado. Según especificaciones de la de U.N.E. 7457:1986, y Código Estructural. I/p.p. de medios auxiliares e informe del mismo. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1E01DET020a|m2|DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA, YESO, CORCHO O MATERIAL SIMILAR|12.71|270624|0|
~D|CM1E01DET020a|CM1O01OA070\1\0.65\|
~T|CM1E01DET020a|Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él, acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1E01DPP010a|m2|DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR|21.75|270624|0|
~D|CM1E01DPP010a|CM1O01OA060\1\0.45\CM1O01OA070\1\0.45\CM1M06CM030\1\0.4\CM1M06MI010\1\0.4\|
~T|CM1E01DPP010a|Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1E04AB040|kg|ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD|2.95|270624|0|
~D|CM1E04AB040|CM1O01OB030\1\0.014\CM1O01OB040\1\0.014\CM1P03ACD010\1\1.05\CM1P03AAA020\1\0.006\|
~X|CM1E04AB040|eCO2\0.41\|
~T|CM1E04AB040|Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a Código Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1E04ZMM030|m3|HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL|116.45|160424|0|
~D|CM1E04ZMM030|CM1A03VM020\1\1\CM1P01HAV270\1\1.08\|
~X|CM1E04ZMM030|eCO2\0.11\eCO2\0.1088\ce\0.11\GWP-total_A1-A3\0.109\FW_A1-A3\0.11\FW_A4\0.11\FW_A5\0.11\FW_C1\0.11\FW_C2\0.11\FW_C3\0.11\FW_C4\0.11\GWP-total_A\0.11\GWP-total_A0\0.11\GWP-total_A1\0.11\GWP-total_A1-A3\0.109\GWP-total_A2\0.11\GWP-total_A3\0.11\GWP-total_A4\0.109\GWP-total_A5\0.109\GWP-total_B\0.11\GWP-total_B1\0.11\GWP-total_B2\0.11\GWP-total_B3\0.11\GWP-total_B4\0.11\GWP-total_B5\0.11\GWP-total_B6\0.11\GWP-total_B7\0.11\GWP-total_C\0.11\GWP-total_C1\0.109\GWP-total_C2\0.109\GWP-total_C3\0.109\GWP-total_C4\0.109\GWP-total_D\0.11\HWD_A1-A3\0.11\HWD_A4\0.11\HWD_A5\0.11\HWD_C1\0.11\HWD_C2\0.11\HWD_C3\0.11\HWD_C4\0.11\MFR_A1-A3\0.11\MFR_A4\0.11\MFR_A5\0.11\MFR_C1\0.11\MFR_C2\0.11\MFR_C3\0.11\MFR_C4\0.11\PENRT_A1-A3\0.11\PENRT_A4\0.11\PENRT_A5\0.11\PENRT_C1\0.11\PENRT_C2\0.11\PENRT_C3\0.11\PENRT_C4\0.11\|
~T|CM1E04ZMM030|Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/40/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1E05AAL005|kg|BANCADA EN ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA|3.34|160424|0|
~D|CM1E05AAL005|CM1O01OB130\1\0.015\CM1O01OB140\1\0.015\CM1P03ALP010\1\1.05\CM1P25OU080\1\0.01\CM1A08TA010\1\0.01\CM1P01DW090\1\0.1\|
~X|CM1E05AAL005|eCO2\0\eCO2\0.000030464\ce\0\GWP-total_A1-A3\0\FW_A1-A3\0\FW_A4\0\FW_A5\0\FW_C1\0\FW_C2\0\FW_C3\0\FW_C4\0\GWP-total_A\0\GWP-total_A0\0\GWP-total_A1\0\GWP-total_A1-A3\0\GWP-total_A2\0\GWP-total_A3\0\GWP-total_A4\0\GWP-total_A5\0\GWP-total_B\0\GWP-total_B1\0\GWP-total_B2\0\GWP-total_B3\0\GWP-total_B4\0\GWP-total_B5\0\GWP-total_B6\0\GWP-total_B7\0\GWP-total_C\0\GWP-total_C1\0\GWP-total_C2\0\GWP-total_C3\0\GWP-total_C4\0\GWP-total_D\0\HWD_A1-A3\0\HWD_A4\0\HWD_A5\0\HWD_C1\0\HWD_C2\0\HWD_C3\0\HWD_C4\0\MFR_A1-A3\0\MFR_A4\0\MFR_A5\0\MFR_C1\0\MFR_C2\0\MFR_C3\0\MFR_C4\0\PENRT_A1-A3\0\PENRT_A4\0\PENRT_A5\0\PENRT_C1\0\PENRT_C2\0\PENRT_C3\0\PENRT_C4\0\|
~T|CM1E05AAL005|Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. Mediciones de esta partida a justificar en función del resultado del resultado del estudio estructural previo|
~C|CM1G03A010|t|CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA|7.28|170314|0|
~D|CM1G03A010|CM1O01OA020\1\0.02\CM1O01OA070\1\0.2\MQ04020010\1\0.03\MQ04080105\1\0.02\|
~T|CM1G03A010|Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.|
~C|CM1G05B880|kg|TRATAMIENTO RAES|35.79|270624|0|
~D|CM1G05B880|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P35BB100\1\1\CM1P35BV140\1\0.5\CM1P35BP260\1\1\|
~X|CM1G05B880|eCO2\11.24\|
~T|CM1G05B880|Tratamiento en planta por gestor (autorizado por la Consejería competente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición de la Comunidad de Madrid) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAES, ej. Pantallas de ordenador, móviles, etc.) almacenados en la instalación en una saca big-bag de un metro cúbico. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón de la saca correspondiente. (Real Decreto 553/2020, de 2 de junio). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1M02GAH060|h|Grúa telescópica autopropulsada 60 t|127.21|270624|2|
~C|CM1M02GT210|mes|Alquiler grúa torre 30 m 750 kg|925.77|270624|2|
~C|CM1M02GT300|u|Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha|2993.85|270624|2|
~C|CM1M02GT360|mes|Contrato mantenimiento|109.63|270624|2|
~C|CM1M02GT370|mes|Alquiler telemando|52.23|270624|2|
~C|CM1M02GT380|u|Tramo de empotramiento grúa torre <40 m|1509.95|270624|2|
~C|CM1M03HH010|h|Hormigonera 150 l gasolina|2.45|270624|2|
~C|CM1M03HH065|h|Hormigonera 200 l eléctrica|2.6|270624|2|
~C|CM1M06CM030|h|Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar|6.95|270624|2|
~C|CM1M06MI010|h|Martillo manual picador neumático 9 kg|2.79|270624|2|
~C|CM1M11HV150|h|Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm|1.52|270624|2|
~C|CM1M11V055|h|Aspirador profesional húmedo-seco 55 l|3.18|270624|2|
~C|CM1M11V080|h|Batidor construcción 1300W 230V-50Hz|0.95|270624|2|
~C|CM1O01OA020|h|Capataz|23.97|190524|1|
~T|CM1O01OA020|CAPATAZ|
~C|CM1O01OA030|h|Oficial 1A|22.44|190524|1|
~T|CM1O01OA030|OFICIAL 1A|
~C|CM1O01OA040|h|Oficial 2A|21.44|190524|1|
~C|CM1O01OA050|h|Ayudante|20.4|190524|1|
~T|CM1O01OA050|AYUDANTE|
~C|CM1O01OA060|h|Peón especializado|20.11|270624|1|
~C|CM1O01OA070|h|Peón ordinario|19.56|270624|1|
~C|CM1O01OB030|h|Oficial 1ª ferralla|24.26|270624|1|
~C|CM1O01OB040|h|Ayudante ferralla|23.37|270624|1|
~C|CM1O01OB130|h|Oficial 1ª cerrajero|24.26|270624|1|
~C|CM1O01OB140|h|Ayudante cerrajero|22.8|270624|1|
~C|CM1O01OB170|h|Oficial 1ª fontanero calefactor|24.49|190524|1|
~C|CM1O01OB180|h|Oficial 2ª fontanero calefactor|23.26|190524|1|
~C|CM1O01OB200|h|Oficial 1ª electricista|24.26|270624|1|
~C|CM1O01OB220|h|Ayudante electricista|23.05|270624|1|
~C|CM1O01OC130|h|Especialista preparación resinas|24.26|270624|1|
~C|CM1O01OD010|u|Informe de ensayo Técnico Edificación|83.78|270624|1|
~C|CM1P01AA030|t|Arena de río 0/6 mm|24.79|270624|3|
~C|CM1P01AA036|t|Arena de río 2/6 mm|24.79|270624|3|
~C|CM1P01AG060|t|Gravilla 20/40 mm|22.58|270624|3|
~C|CM1P01CC020|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos|125.38|270624|3|
~C|CM1P01CC038|t|Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos|123.39|270624|3|
~C|CM1P01DW050|m3|Agua|1.37|270624|3|
~C|CM1P01DW090|u|Pequeño material|1.67|270624|3|
~C|CM1P01HAV270|m3|Hormigón HA-25/B/40/XC2 o XC3 central|97.65|270624|3|
~C|CM1P03AAA020|kg|Alambre atar 1,30 mm|1.63|270624|3|
~C|CM1P03ACD010|kg|Acero corrugado elab. B 500 SD|2.16|270624|3|
~C|CM1P03ALP010|kg|Acero laminado S275JR|2.05|270624|3|
~C|CM1P25OU080|l|Minio electrolítico|9.74|270624|3|
~C|CM1P31BM080|u|Horno microondas 18 l 700 W|113.64|270624|3|
~C|CM1P31BM090|u|Taquilla metálica individual|92.93|270624|3|
~C|CM1P31BM130|u|Botiquín de urgencias|56.21|270624|3|
~C|CM1P31BM170|u|Reposición de botiquín|19.13|270624|3|
~C|CM1P31CB010|u|Puntal metálico telescópico 3 m|17.35|270624|3|
~C|CM1P31CB100|u|Valla contención peatones 2,5x1 m|35.21|270624|3|
~C|CM1P31CB180|m|Valla enrejado móvil 3,5x2 m|21.83|270624|3|
~C|CM1P31CB200|u|Pie de hormigón con 4 agujeros|3.93|270624|3|
~C|CM1P31CB220|u|Puerta chapa galvanizada 1x2 m|256.98|270624|3|
~C|CM1P31CE010|u|Lámpara portátil mano|13.4|270624|3|
~C|CM1P31CI020|u|Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B|49.06|270624|3|
~C|CM1P31CR020|m2|Malla tupida tejido sintético|2.23|270624|3|
~C|CM1P31CR160|m2|Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2|0.45|270624|3|
~C|CM1P31CW030|u|Bajante escombros PVC 1 m|56.3|270624|3|
~C|CM1P31CW040|u|Boca carga PVC bajante escombros 1 m|81.42|270624|3|
~C|CM1P31CW050|u|Tolva de toldo pie bajante escombros|49.75|270624|3|
~C|CM1P31IA030|u|Casco seguridad con rueda|10.6|270624|3|
~C|CM1P31IA120|u|Gafas protectoras|9.47|270624|3|
~C|CM1P31IA140|u|Gafas antipolvo|9.26|270624|3|
~C|CM1P31IA160|u|Semi-mascarilla 2 filtros|112.9|270624|3|
~C|CM1P31IA190|u|Cascos protectores auditivos|12.87|270624|3|
~C|CM1P31IA240|u|Casco trabajos en altura|18.08|270624|3|
~C|CM1P31IC010|u|Faja protección lumbar|26.23|270624|3|
~C|CM1P31IC030|u|Cinturón portaherramientas|18.1|270624|3|
~C|CM1P31IC070|ud|Mono de trabajo poliéster-algodón|18.22|270624|3|
~C|CM1P31IC180|u|Chaleco de obras reflectante|3.23|270624|3|
~C|CM1P31IM020|u|Par guantes lona reforzados|3.43|270624|3|
~C|CM1P31IM090|u|Par guantes alta resistencia al corte|5.76|270624|3|
~C|CM1P31IM120|u|Par guantes aislamiento 10000 V|47.77|270624|3|
~C|CM1P31IP070|u|Par botas de seguridad|29.64|270624|3|
~C|CM1P31IS150|u|Cinturón amarre lateral doble regulación|50.74|270624|3|
~C|CM1P31IS180|u|Distanciador de sujección con regulación 2 m 16 mm|22.99|270624|3|
~C|CM1P31IS830|u|Equipo trabajo vertical y horizontal|236.36|270624|3|
~C|CM1P31SB010|m|Cinta balizamiento bicolor 8 cm|0.06|270624|3|
~C|CM1P31SB060|u|Cono balizamiento estándar h=50 cm|6.78|270624|3|
~C|CM1P31SC010|u|Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia|3.14|270624|3|
~C|CM1P31SC030|u|Panel completo PVC 700x1000 mm|15.43|270624|3|
~C|CM1P31SV020|u|Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1|76.69|270624|3|
~C|CM1P31SV080|u|Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m|23.07|270624|3|
~C|CM1P31W0001|ud|BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE|80.18|120824|3|
~T|CM1P31W0001|BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE|
~C|CM1P31W0002|ud|COMPROBADOR DE TENSION|377|120824|3|
~T|CM1P31W0002|COMPROBADOR DE TENSION|
~C|CM1P32SE010|u|Prueba carga estática estructuras edificación|1855.67|270624|3|
~C|CM1P33BTH200|u|Taladro hormigón forjado D=190-200 mm e=30 cm|56.06|270624|3|
~C|CM1P33LA090|kg|Aditivo expansivo alta resistencia inicial|19.28|270624|3|
~C|CM1P33LEP030|m|Refuerzo estructural plancha CFRP 100x1,4 mm|66.19|270624|3|
~C|CM1P33LEP050|kg|Resina epoxi adhesivo laminado CFRP|21.03|270624|3|
~C|CM1P33LEP060|kg|Disolvente limpiador planchas CFRP|7.84|270624|3|
~C|CM1P35BB100|u|Saca big-bag RAES 1000 l|28.09|270624|3|
~C|CM1P35BP260|kg|Tratamiento RAES|0.88|270624|3|
~C|CM1P35BV140|u|Palet zona residuos|9.71|270624|3|
~C|CM1R04RTH200|u|TALADRO FORJADO HORMIGÓN D=190-200 mm e=30 cm|58.05|270624|0|
~D|CM1R04RTH200|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P33BTH200\1\1\CM1P01DW050\1\0.022\|
~T|CM1R04RTH200|Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 190-200 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en horizontal o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; i/p.p. de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1R06HHP010|m2|LIMPIEZA SUPERFICIE APLICACIÓN LAMINADOS FIBRA CARBONO|4.22|160424|0|
~D|CM1R06HHP010|CM1O01OA060\1\0.2\CM1M11V055\1\0.05\%PM0100\1\0.01\|
~X|CM1R06HHP010|eCO2\0.04\eCO2\0.04181\ce\0.04\GWP-total_A1-A3\0.042\FW_A1-A3\0.04\FW_A4\0.04\FW_A5\0.04\FW_C1\0.04\FW_C2\0.04\FW_C3\0.04\FW_C4\0.04\GWP-total_A\0.04\GWP-total_A0\0.04\GWP-total_A1\0.04\GWP-total_A1-A3\0.042\GWP-total_A2\0.04\GWP-total_A3\0.04\GWP-total_A4\0.042\GWP-total_A5\0.042\GWP-total_B\0.04\GWP-total_B1\0.04\GWP-total_B2\0.04\GWP-total_B3\0.04\GWP-total_B4\0.04\GWP-total_B5\0.04\GWP-total_B6\0.04\GWP-total_B7\0.04\GWP-total_C\0.04\GWP-total_C1\0.042\GWP-total_C2\0.042\GWP-total_C3\0.042\GWP-total_C4\0.042\GWP-total_D\0.04\HWD_A1-A3\0.04\HWD_A4\0.04\HWD_A5\0.04\HWD_C1\0.04\HWD_C2\0.04\HWD_C3\0.04\HWD_C4\0.04\MFR_A1-A3\0.04\MFR_A4\0.04\MFR_A5\0.04\MFR_C1\0.04\MFR_C2\0.04\MFR_C3\0.04\MFR_C4\0.04\PENRT_A1-A3\0.04\PENRT_A4\0.04\PENRT_A5\0.04\PENRT_C1\0.04\PENRT_C2\0.04\PENRT_C3\0.04\PENRT_C4\0.04\|
~T|CM1R06HHP010|Partida a justificar
Limpieza general en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), para la posterior aplicación de armadura de refuerzo superficial de fibras de carbono. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1R06HHP090|m|REFUERZO ESTRUCTURAL PLANCHA FIBRA CARBONO 1 BANDA 100x1,4 mm|112.13|160424|0|
~D|CM1R06HHP090|CM1O01OC130\1\0.15\CM1O01OA070\1\0.36\CM1M11V080\1\0.05\CM1P33LEP050\1\0.76\CM1P33LEP030\1\1.25\CM1P33LEP060\1\0.2\%PM0100\1\0.01\|
~X|CM1R06HHP090|eCO2\1.11\eCO2\1.110164\ce\1.11\GWP-total_A1-A3\1.11\FW_A1-A3\1.11\FW_A4\1.11\FW_A5\1.11\FW_C1\1.11\FW_C2\1.11\FW_C3\1.11\FW_C4\1.11\GWP-total_A\1.11\GWP-total_A0\1.11\GWP-total_A1\1.11\GWP-total_A1-A3\1.11\GWP-total_A2\1.11\GWP-total_A3\1.11\GWP-total_A4\1.11\GWP-total_A5\1.11\GWP-total_B\1.11\GWP-total_B1\1.11\GWP-total_B2\1.11\GWP-total_B3\1.11\GWP-total_B4\1.11\GWP-total_B5\1.11\GWP-total_B6\1.11\GWP-total_B7\1.11\GWP-total_C\1.11\GWP-total_C1\1.11\GWP-total_C2\1.11\GWP-total_C3\1.11\GWP-total_C4\1.11\GWP-total_D\1.11\HWD_A1-A3\1.11\HWD_A4\1.11\HWD_A5\1.11\HWD_C1\1.11\HWD_C2\1.11\HWD_C3\1.11\HWD_C4\1.11\MFR_A1-A3\1.11\MFR_A4\1.11\MFR_A5\1.11\MFR_C1\1.11\MFR_C2\1.11\MFR_C3\1.11\MFR_C4\1.11\PENRT_A1-A3\1.11\PENRT_A4\1.11\PENRT_A5\1.11\PENRT_C1\1.11\PENRT_C2\1.11\PENRT_C3\1.11\PENRT_C4\1.11\|
~T|CM1R06HHP090|Refuerzo de estructuras mediante pegado de laminados de matriz de polímero (resina epoxi) reforzados con fibra de carbono (CFRP), con una resistencia a la tracción de 3100 N/mm2; formado por banda de 100 mm de ancho y 1,4 mm de espesor, adherido al soporte con una resina epoxi de dos componentes. Previa a la aplicación del adhesivo la superficie estará limpia, seca o ligeramente húmeda y exentas de partes sueltas o mal adheridas, lechadas superficiales, pinturas y restos de otros oficios, y el hormigón de soporte deberá tener como mínimo de 3 a 6 semanas de vida. Se aplicará una capa de resina epoxi de 1 mm de espesor con espátula, previa mezcla de los dos componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600 rpm), hasta conseguir una pasta totalmente homogénea y de color uniforme. Se colocará el laminado CFRP en una mesa para su limpieza y se extenderá una capa de entre 1 y 2 mm de resina, posteriormente se montará el laminado sobre la superficie del soporte donde previamente se extendió la resina y mediante rodillo se presionará el laminado hasta que el adhesivo salga por ambas caras. Incluso retirada de adhesivo sobrante. Medida la longitud montada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. Mediciones de esta partida a justificar en función del resultado del resultado del estudio estructural previo|
~C|CM1S01C070|ud|HORNO MICROONDAS|24.69|270624|0|
~D|CM1S01C070|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31BM080\1\0.2\|
~T|CM1S01C070|Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S01C080|ud|TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL|32.91|270624|0|
~D|CM1S01C080|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31BM090\1\0.333\|
~T|CM1S01C080|Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S01C120|ud|BOTIQUÍN DE URGENCIA|77.3|270624|0|
~D|CM1S01C120|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31BM130\1\1\CM1P31BM170\1\1\|
~T|CM1S01C120|Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S01C130|ud|REPOSICIÓN BOTIQUÍN|19.13|270624|0|
~D|CM1S01C130|CM1P31BM170\1\1\|
~T|CM1S01C130|Reposición de material de botiquín de urgencia. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02BV010|m|VALLA ENREJADO GALVANIZADO|7.68|190524|0|
~D|CM1S02BV010|CM1O01OA050\1\0.05\CM1O01OA070\1\0.05\CM1P31CB180\1\0.2\CM1P31CB200\1\0.333\|
~T|CM1S02BV010|Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02BV040|ud|VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES|9|270624|0|
~D|CM1S02BV040|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31CB100\1\0.2\|
~T|CM1S02BV040|Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02BV080|ud|PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m|53.4|190524|0|
~D|CM1S02BV080|CM1O01OA050\1\0.05\CM1O01OA070\1\0.05\CM1P31CB220\1\0.2\|
~T|CM1S02BV080|Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02DV010|ud|LÁMPARA PORTÁTIL MANO|4.46|270624|0|
~D|CM1S02DV010|CM1P31CE010\1\0.333\|
~T|CM1S02DV010|Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02E010|ud|EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS|51.02|270624|0|
~D|CM1S02E010|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31CI020\1\1\|
~T|CM1S02E010|Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02F050|m2|PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO|9.04|190524|0|
~D|CM1S02F050|CM1O01OA030\1\0.08\CM1O01OA060\1\0.08\CM1P31CR160\1\2.25\CM1P31SB010\1\1.1\CM1P31SV080\1\0.125\CM1P01DW090\1\1\|
~T|CM1S02F050|Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02I060|m2|PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA|4.1|270624|0|
~D|CM1S02I060|CM1O01OA070\1\0.15\CM1P31CR020\1\0.525\|
~T|CM1S02I060|Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/ p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02J020|m|BAJANTE DE ESCOMBROS PVC|70.97|270624|0|
~D|CM1S02J020|CM1O01OA070\1\0.4\CM1P31CW030\1\1\CM1P31CW040\1\0.05\CM1P31CB010\1\0.16\|
~T|CM1S02J020|Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, i/ p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S02J040|ud|TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO|51.71|270624|0|
~D|CM1S02J040|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31CW050\1\1\|
~T|CM1S02J040|Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/ p.p. de sujeción, colocación y desmontaje. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03A010|ud|CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA|10.6|270624|0|
~D|CM1S03A010|CM1P31IA030\1\1\|
~T|CM1S03A010|Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03A025|ud|CASCO TRABAJOS EN ALTURA|18.08|270624|0|
~D|CM1S03A025|CM1P31IA240\1\1\|
~T|CM1S03A025|Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03A070|ud|GAFAS CONTRA IMPACTOS|3.15|270624|0|
~D|CM1S03A070|CM1P31IA120\1\0.333\|
~T|CM1S03A070|Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03A090|ud|GAFAS ANTIPOLVO|3.08|270624|0|
~D|CM1S03A090|CM1P31IA140\1\0.333\|
~T|CM1S03A090|Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03A105|ud|SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS|37.6|270624|0|
~D|CM1S03A105|CM1P31IA160\1\0.333\|
~T|CM1S03A105|Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03A120|ud|CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS|4.29|270624|0|
~D|CM1S03A120|CM1P31IA190\1\0.333\|
~T|CM1S03A120|Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03B010|ud|FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR|6.56|270624|0|
~D|CM1S03B010|CM1P31IC010\1\0.25\|
~T|CM1S03B010|Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03B030|ud|CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS|4.53|270624|0|
~D|CM1S03B030|CM1P31IC030\1\0.25\|
~T|CM1S03B030|Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03B070|ud|MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN|18.22|270624|0|
~D|CM1S03B070|CM1P31IC070\1\1\|
~T|CM1S03B070|Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03B180|ud|CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE|3.23|270624|0|
~D|CM1S03B180|CM1P31IC180\1\1\|
~T|CM1S03B180|Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03C020|ud|PAR GUANTES LONA REFORZADOS|3.43|270624|0|
~D|CM1S03C020|CM1P31IM020\1\1\|
~T|CM1S03C020|Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03C090|ud|PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE|5.76|270624|0|
~D|CM1S03C090|CM1P31IM090\1\1\|
~T|CM1S03C090|Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03C120|ud|PAR GUANTES AISLANTES 10000 V|15.91|270624|0|
~D|CM1S03C120|CM1P31IM120\1\0.333\|
~T|CM1S03C120|Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03D070|ud|PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD|29.64|270624|0|
~D|CM1S03D070|CM1P31IP070\1\1\|
~T|CM1S03D070|Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03EB040|ud|CINTURÓN DE AMARRE LATERAL DOBLE REGULACIÓN|12.69|270624|0|
~D|CM1S03EB040|CM1P31IS150\1\0.25\|
~T|CM1S03EB040|Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03EB060|ud|DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 2 m 16 mm|5.75|270624|0|
~D|CM1S03EB060|CM1P31IS180\1\0.25\|
~T|CM1S03EB060|Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S03EI030|ud|EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL|47.27|270624|0|
~D|CM1S03EI030|CM1P31IS830\1\0.2\|
~T|CM1S03EI030|Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S05A010|m|CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm|1.05|270624|0|
~D|CM1S05A010|CM1O01OA070\1\0.05\CM1P31SB010\1\1.1\|
~T|CM1S05A010|Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S05A040|ud|CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm|3.66|270624|0|
~D|CM1S05A040|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31SB060\1\0.25\|
~T|CM1S05A040|Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S05B010|ud|CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA|5.1|270624|0|
~D|CM1S05B010|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31SC010\1\1\|
~T|CM1S05B010|Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S05B030|ud|PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm|17.39|270624|0|
~D|CM1S05B030|CM1O01OA070\1\0.1\CM1P31SC030\1\1\|
~T|CM1S05B030|Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1S05C016|ud|SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE|32.05|270624|0|
~D|CM1S05C016|CM1O01OA070\1\0.3\CM1P31SV020\1\0.2\CM1P31SV080\1\0.2\CM1A03H040\1\0.064\|
~X|CM1S05C016|eCO2\12.5\|
~T|CM1S05C016|Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.|
~C|CM1SW000001|ud|BANQUETA AISLANTE ELECTRICIDAD|80.18|120824|0|
~D|CM1SW000001|CM1P31W0001\1\1\|
~T|CM1SW000001|Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001.|
~C|CM1SW00001|m|MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD|5.56|190524|0|
~D|CM1SW00001|CM1O01OA020\1\0.01\CM1O01OA070\1\0.1\MN16020201\1\1\|
~T|CM1SW00001|Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,00 m de altura, tipo stopper, incluido colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|CM1SW00002|ud|EXTINTOR CO2 5 kg ACERO|131.33|190524|0|
~D|CM1SW00002|CM1O01OA070\1\0.1\P31CI050\1\1\|
~T|CM1SW00002|Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|CM1SW00003|ud|COMPROBADOR DE TENSIÓN|96.17|190524|0|
~D|CM1SW00003|CM1O01OA020\1\0.06\CM1O01OA030\1\0.6\CM1O01OA070\1\0.3\CM1P31W0002\1\0.2\|
~T|CM1SW00003|Comprobador de tensión, homologado y marcado CE correspondiente compuesto por detector de tensión corriente contínua y pértiga para detector de tensión.|
~C|CM1W000001|ud|MESA DE MELAMINA PARA 10 PERSONAS|63.88|040624|0|
~D|CM1W000001|CM1O01OA070\1\0.1\P31BM100\1\0.333\|
~T|CM1W000001|Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 5 usos).|
~C|CM1W000002|ud|BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS|38.02|040624|0|
~D|CM1W000002|CM1O01OA070\1\0.1\P311BM110\1\0.333\|
~T|CM1W000002|Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 5 usos).|
~C|CM1W000003|ud|NEVERA ELÉCTRICA|76.13|190524|0|
~D|CM1W000003|P31W001\1\0.2\|
~T|CM1W000003|Nevera electrica de 75 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido (amortizable en 5 usos).|
~C|CM1W000004|ud|DEPÓSITO - CUBO BASURA|6.48|040624|0|
~D|CM1W000004|3.5.5.1\1\0.5\|
~C|DI0CTAL320200|m|ABN//PPR CT INSU AL SERIE 3,2 20 x 45|7.11|190524|3|
~C|DI0CTAL320250|m|ABN//PPR CT INSU AL SERIE 3,2 25 x 50|7.97|190524|0|
~C|DI0CTAL320320|m|ABN//PPR CT INSU AL SERIE 3,2 32 x 62|9.75|190524|0|
~C|DI0CTAL500400|m|ABN//PPR CT INSU AL SERIE 5 40 x 70|13.11|190524|0|
~C|DI0CTAL500500|m|ABN//PPR CT INSU AL SERIE 5 50 x 80|15.69|190524|0|
~C|DI0CTPE501100|m|ABN//PPR CT INSU PE SERIE 5 110 x 200|62.83|190524|0|
~C|DI0CTPE501250|m|ABN//PPR CT INSU PE SERIE 5 125 x 225|75.83|190524|0|
~C|DI0CTPE50150|m|ABN//PPR CT INSU PE SERIE 5 50x125|23.47|190524|0|
~C|DI0CTPE501600|m|ABN//PPR CT INSU PE SERIE 5 160 x 250|99.67|190524|0|
~C|DI0CTPE50163|m|ABN//PPR CT INSU PE SERIE 5 63x125|28.23|190524|0|
~C|DI0CTPE50190|m|ABN//PPR CT INSU PE SERIE 5 90 x 160|44.2|190524|0|
~C|E01D#|||0|190524|0|
~L|E01D#||ESP\ER9FLj4gB7N7AaH2XOClqD6X.rtf\||
~C|E01a|m2|Perfil oculto f.te. ban. aluminio|8.54|190524|0|
~C|E02E#|||0|190524|0|
~L|E02E#||ESP\2LuEKnD1E79J9pW3c70xi6US.rtf\||
~C|E02P#|||0|190524|0|
~L|E02P#||ESP\5g$FFn2qo0xd8Va8NFBbEBI5.rtf\||
~C|E02S#|||0|190524|0|
~L|E02S#||ESP\1pN8JxDMy5N_2BP9DR6I1Due.rtf\||
~C|E04|u|C9900-K554 CABLE|3.45|190524|3|
~C|E04Z#|||0|190524|0|
~L|E04Z#||ESP\5ATE2ZFVI6RtAcG99p63n7rX.rtf\||
~C|E05|u|1-channel communication interface, DALI/DALI2-Multi-Master- and Power
Supply Terminal"|187.31|190524|3|
~C|E05A#|||0|190524|0|
~L|E05A#||ESP\AsVBMt7SDCjD8r5FfS1tR1ZE.rtf\||
~C|E06|u|Bus end cap|2.75|190524|3|
~C|E06A#|||0|190524|0|
~L|E06A#||ESP\26DBCVBmg4x3A9RCjr8v92oX.rtf\||
~C|E07|u|Power Supply PS1000; Output: 24 V DC / 5 A; Input: AC 200-240 V, 1-phase|62.29|190524|3|
~C|E07H#|||0|190524|0|
~L|E07H#||ESP\7H04sb0JEAWRFuPCAx1_T1fD.rtf\||
~C|E07L#|||0|190524|0|
~L|E07L#||ESP\AKWBNz4pcEKJDn0EXiEbV6MB.rtf\||
~C|E07Y#|||0|190524|0|
~L|E07Y#||ESP\0Mc8XD4OT7xpDgB2H2BR47E1.rtf\||
~C|E08|u|Sistema de llenado|395|190524|3|
~C|E08P#|||0|190524|0|
~L|E08P#||ESP\F0NFaX6zH4nR9HTFWcBQQEUf.rtf\||
~C|E09A#|||0|190524|0|
~L|E09A#||ESP\FnLAI8D7c54979D25v1V_1WE.rtf\||
~C|E09C#|||0|190524|0|
~L|E09C#||ESP\Bg86m8Cl46DS1IeCOLCBg4Jc.rtf\||
~C|E09E#|||0|190524|0|
~L|E09E#||ESP\FG14kQ97MD6KAEw2bVD938T1.rtf\||
~C|E10A#|||0|190524|0|
~L|E10A#||ESP\B3TBYE2vsFuTFtd5bTFxXAd_.rtf\||
~C|E10I#|||0|190524|0|
~L|E10I#||ESP\5q783jCSS39wFZWDeD7iw55R.rtf\||
~C|E11|u|Filtro de cesto|61.63|190524|3|
~C|E12|u|Puente de manómetro|195|190524|3|
~C|E12A#|||0|190524|0|
~L|E12A#||ESP\D$pAzT7P$BwO0Mi2Y12NWCGn.rtf\||
~C|E12P#|||0|190524|0|
~L|E12P#||ESP\3ZI3f57R12su21g1yDB8HAPJ.rtf\||
~C|E14A#|||0|190524|0|
~L|E14A#||ESP\1u34h97qDEQzCAX4jdDhsBlc.rtf\||
~C|E15B#|||0|190524|0|
~L|E15B#||ESP\9EnCHc14MANLBc10E87xe8h6.rtf\||
~C|E15N#|||0|190524|0|
~L|E15N#||ESP\5hB0OY2k4DAx7i$0Gn58y0AK.rtf\||
~C|E15P#|||0|190524|0|
~L|E15P#||ESP\Cg1BITB2X1QHDhgCd18ifFiU.rtf\||
~C|E16D#|||0|190524|0|
~L|E16D#||ESP\4Sh7PPArQA68BmI9mD8tGDRC.rtf\||
~C|E16E#|||0|190524|0|
~L|E16E#||ESP\4jJ19fErxCYv8Jk4gdAn9Cr4.rtf\||
~C|E16K#|||0|190524|0|
~L|E16K#||ESP\AwvEQ01T46g5DsPCBi0FW8Zy.rtf\||
~C|E16U#|||0|190524|0|
~L|E16U#||ESP\Fp9FHh3fxEOD81XBKa0RU0CX.rtf\||
~C|E23DDG110|u|DIFUSOR ROTACIONAL 600mm CON PLENUM Y COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL|89.49|190524|0|
~D|E23DDG110|CM1O01OB170\1\1\P21DDG110\1\1\|
~T|E23DDG110|Difusor rotacional de techo marca TROX modelo VDW-Q-Z-H-M o similar,  de dimensiones 600x16 mm que consta de una placa frontal cuadrada de chapa de acero galvanizado con deflectores de aire manualmente ajustables para la impulsión rotacional de aire generando elevados niveles de inducción, plenum de conexión horizontal y compuerta de regulación de caudal.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Acabado a aprobar por la Dirección Facultativa.|
~C|E23DRR080|u|REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO SIMPLE DEFLEXIÓN 200x150 mm CON COMPUERTA DE REGULACIÓN|36.9|190524|0|
~D|E23DRR080|CM1O01OB170\1\0.2\P21DRS080\1\1\|
~T|E23DRR080|Rejilla de impulsión/retorno marca TROX modelo X-GRILLE-Modular-H-MO-L-VS o similar, de simple deflexión con fijación invisible 425x225 mm, láminas horizontales ajustables individualmente, compuerta de regulación de caudal con lamas en oposición y marco de montaje de 5 mm.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Acabado a aprobar por la Dirección Facultativa.|
~C|E23DRS100|u|REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO SIMPLE DEFLEXIÓN 225x125 mm CON COMPUERTA DE REGULACIÓN|33.66|190524|0|
~D|E23DRS100|CM1O01OB170\1\0.2\P21DRS100\1\1\|
~T|E23DRS100|Rejilla de impulsión/retorno marca TROX modelo X-GRILLE-Modular-H-MO-L-VS o similar, de simple deflexión con fijación invisible 525x225 mm, láminas horizontales ajustables individualmente, compuerta de regulación de caudal con lamas en oposición y marco de montaje de 5 mm.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones, accesorios, ayudas de albañilería y pequeño material. Se incluyen pruebas de funcionamiento y puesta en marcha según pliego de condiciones y proyecto. 
Acabado a aprobar por la Dirección Facultativa.|
~C|E23LDA141|u|UNIDAD FANCOIL A CUATRO TUBOS|508.98|160424|0|
~D|E23LDA141|CM1O01OB170\1\2\CM1O01OB180\1\2\P21LDA141\1\1\%PM0100\1\0.01\|
~X|E23LDA141|eCO2\5.04\eCO2\5.0394\ce\5.04\GWP-total_A1-A3\5.039\FW_A1-A3\5.04\FW_A4\5.04\FW_A5\5.04\FW_C1\5.04\FW_C2\5.04\FW_C3\5.04\FW_C4\5.04\GWP-total_A\5.04\GWP-total_A0\5.04\GWP-total_A1\5.04\GWP-total_A1-A3\5.039\GWP-total_A2\5.04\GWP-total_A3\5.04\GWP-total_A4\5.039\GWP-total_A5\5.039\GWP-total_B\5.04\GWP-total_B1\5.04\GWP-total_B2\5.04\GWP-total_B3\5.04\GWP-total_B4\5.04\GWP-total_B5\5.04\GWP-total_B6\5.04\GWP-total_B7\5.04\GWP-total_C\5.04\GWP-total_C1\5.039\GWP-total_C2\5.039\GWP-total_C3\5.039\GWP-total_C4\5.039\GWP-total_D\5.04\HWD_A1-A3\5.04\HWD_A4\5.04\HWD_A5\5.04\HWD_C1\5.04\HWD_C2\5.04\HWD_C3\5.04\HWD_C4\5.04\MFR_A1-A3\5.04\MFR_A4\5.04\MFR_A5\5.04\MFR_C1\5.04\MFR_C2\5.04\MFR_C3\5.04\MFR_C4\5.04\PENRT_A1-A3\5.04\PENRT_A4\5.04\PENRT_A5\5.04\PENRT_C1\5.04\PENRT_C2\5.04\PENRT_C3\5.04\PENRT_C4\5.04\|
~T|E23LDA141|Unidad interior de fancoil, para instalación de conductos de media presión, con conexión a 4 tubos, marca DAIKIN FWE08DAFN5V3, o simuilar calidad a parobar por la Dirección Facultativa, de aprox. 2,75 kW de potencia frigorífica y de aprox. 4,5 kW de potencia calorífica, y presión disponible de 30 Pa. Equipada con bandeja de condensados prolongada, plenum en retorno y filtro de aire lavable y extraíble. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.|
~C|E26P#|||0|190524|0|
~L|E26P#||ESP\7rPCb41Cf9mJ63V6Je24$CFh.rtf\||
~C|E27F#|||0|190524|0|
~L|E27F#||ESP\CiJ6Ec8Jz60352QFJJ29nBzn.rtf\||
~C|E27G#|||0|190524|0|
~L|E27G#||ESP\E3g9MRAY41bP3YY0iLEAxD$K.rtf\||
~C|E27H#|||0|190524|0|
~L|E27H#||ESP\0SeAoJBJHABs23R4F6CiX4JS.rtf\||
~E|ENT0001||Promotor ENT0001|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0002||Usuario ENT0002|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0003||Otro agente de la edificación ENT0003|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0004||Constructor ENT0004|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0005||Proyectista ENT0005|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0006||Director de la obra ENT0006|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0007||Director de ejecución de la obra ENT0007|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0008||Jefe de obra ENT0008|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0009||Gestor de residuos ENT0009|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|ENT0010||Entidad de control ENT0010|C\\\\\\\\\\|\\\|
~C|GBB010a|t|Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.|7.48|050712|0|
~D|GBB010a|MN11100020\1\1\|
~T|GBB010a|Gestión de residuos no peligrosos - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce y RAEE).|
~C|GBB010b|t|Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.|4.27|050712|0|
~D|GBB010b|MN11100021\1\1\|
~T|GBB010b|Gestión de residuos no peligrosos - RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas y lodos de depuradora.|
~C|INSU-AL 3.2 20|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO ALUMINIO 20 x 45|11|160511|0|
~D|INSU-AL 3.2 20|DI0CTAL320200\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-AL 3.2 20|eCO2\0.25\eCO2\0.2511424\ce\0.25\GWP-total_A1-A3\0.251\FW_A1-A3\0.25\FW_A4\0.25\FW_A5\0.25\FW_C1\0.25\FW_C2\0.25\FW_C3\0.25\FW_C4\0.25\GWP-total_A\0.25\GWP-total_A0\0.25\GWP-total_A1\0.25\GWP-total_A1-A3\0.251\GWP-total_A2\0.25\GWP-total_A3\0.25\GWP-total_A4\0.251\GWP-total_A5\0.251\GWP-total_B\0.25\GWP-total_B1\0.25\GWP-total_B2\0.25\GWP-total_B3\0.25\GWP-total_B4\0.25\GWP-total_B5\0.25\GWP-total_B6\0.25\GWP-total_B7\0.25\GWP-total_C\0.25\GWP-total_C1\0.251\GWP-total_C2\0.251\GWP-total_C3\0.251\GWP-total_C4\0.251\GWP-total_D\0.25\HWD_A1-A3\0.25\HWD_A4\0.25\HWD_A5\0.25\HWD_C1\0.25\HWD_C2\0.25\HWD_C3\0.25\HWD_C4\0.25\MFR_A1-A3\0.25\MFR_A4\0.25\MFR_A5\0.25\MFR_C1\0.25\MFR_C2\0.25\MFR_C3\0.25\MFR_C4\0.25\PENRT_A1-A3\0.25\PENRT_A4\0.25\PENRT_A5\0.25\PENRT_C1\0.25\PENRT_C2\0.25\PENRT_C3\0.25\PENRT_C4\0.25\|
~T|INSU-AL 3.2 20|Tubería ABN//PPR CT INSU-AL , o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 3.2, SDR 7.4, de diámetro exterior 20 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con el certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mK y conforme a la UNE EN 253, protección con aluminio, con diámetro exterior del conjunto 45 mm, apta para su instalación en el interior de los edificios, con una reacción al fuego del conjunto B, s1-d0, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez. 
Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-AL 3.2 25|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO ALUMINIO  25 x 50|11.89|160511|0|
~D|INSU-AL 3.2 25|DI0CTAL320250\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-AL 3.2 25|eCO2\0.28\eCO2\0.2771144\ce\0.28\GWP-total_A1-A3\0.278\FW_A1-A3\0.28\FW_A4\0.28\FW_A5\0.28\FW_C1\0.28\FW_C2\0.28\FW_C3\0.28\FW_C4\0.28\GWP-total_A\0.28\GWP-total_A0\0.28\GWP-total_A1\0.28\GWP-total_A1-A3\0.278\GWP-total_A2\0.28\GWP-total_A3\0.28\GWP-total_A4\0.278\GWP-total_A5\0.278\GWP-total_B\0.28\GWP-total_B1\0.28\GWP-total_B2\0.28\GWP-total_B3\0.28\GWP-total_B4\0.28\GWP-total_B5\0.28\GWP-total_B6\0.28\GWP-total_B7\0.28\GWP-total_C\0.28\GWP-total_C1\0.278\GWP-total_C2\0.278\GWP-total_C3\0.278\GWP-total_C4\0.278\GWP-total_D\0.28\HWD_A1-A3\0.28\HWD_A4\0.28\HWD_A5\0.28\HWD_C1\0.28\HWD_C2\0.28\HWD_C3\0.28\HWD_C4\0.28\MFR_A1-A3\0.28\MFR_A4\0.28\MFR_A5\0.28\MFR_C1\0.28\MFR_C2\0.28\MFR_C3\0.28\MFR_C4\0.28\PENRT_A1-A3\0.28\PENRT_A4\0.28\PENRT_A5\0.28\PENRT_C1\0.28\PENRT_C2\0.28\PENRT_C3\0.28\PENRT_C4\0.28\|
~T|INSU-AL 3.2 25|Tubería ABN//PPR CT INSU-AL, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 3.2, SDR 7.4, de diámetro exterior 25 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con el certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mK y conforme a la UNE EN 253, protección con aluminio, con diámetro exterior del conjunto 50 mm, apta para su instalación en el interior de los edificios, con una reacción al fuego del conjunto B, s1-d0, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez. Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-AL 3.2 32|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO ALUMINIO  32 x 62|13.73|160511|0|
~D|INSU-AL 3.2 32|DI0CTAL320320\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-AL 3.2 32|eCO2\0.34\eCO2\0.3308704\ce\0.34\GWP-total_A1-A3\0.332\FW_A1-A3\0.34\FW_A4\0.34\FW_A5\0.34\FW_C1\0.34\FW_C2\0.34\FW_C3\0.34\FW_C4\0.34\GWP-total_A\0.34\GWP-total_A0\0.34\GWP-total_A1\0.34\GWP-total_A1-A3\0.332\GWP-total_A2\0.34\GWP-total_A3\0.34\GWP-total_A4\0.332\GWP-total_A5\0.332\GWP-total_B\0.34\GWP-total_B1\0.34\GWP-total_B2\0.34\GWP-total_B3\0.34\GWP-total_B4\0.34\GWP-total_B5\0.34\GWP-total_B6\0.34\GWP-total_B7\0.34\GWP-total_C\0.34\GWP-total_C1\0.332\GWP-total_C2\0.332\GWP-total_C3\0.332\GWP-total_C4\0.332\GWP-total_D\0.34\HWD_A1-A3\0.34\HWD_A4\0.34\HWD_A5\0.34\HWD_C1\0.34\HWD_C2\0.34\HWD_C3\0.34\HWD_C4\0.34\MFR_A1-A3\0.34\MFR_A4\0.34\MFR_A5\0.34\MFR_C1\0.34\MFR_C2\0.34\MFR_C3\0.34\MFR_C4\0.34\PENRT_A1-A3\0.34\PENRT_A4\0.34\PENRT_A5\0.34\PENRT_C1\0.34\PENRT_C2\0.34\PENRT_C3\0.34\PENRT_C4\0.34\|
~T|INSU-AL 3.2 32|Tubería ABN//PPR CT INSU-AL, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 3.2, SDR 7.4, de diámetro exterior 32 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con el certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mK y conforme a la UNE EN 253, protección con aluminio, con diámetro exterior del conjunto 62 mm, apta para su instalación en el interior de los edificios, con una reacción al fuego del conjunto B, s1-d0, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez. Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-AL S5 40|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO ALUMINIO  40 x 70|17.18|160511|0|
~D|INSU-AL S5 40|DI0CTAL500400\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-AL S5 40|eCO2\0.43\eCO2\0.4323424\ce\0.43\GWP-total_A1-A3\0.432\FW_A1-A3\0.43\FW_A4\0.43\FW_A5\0.43\FW_C1\0.43\FW_C2\0.43\FW_C3\0.43\FW_C4\0.43\GWP-total_A\0.43\GWP-total_A0\0.43\GWP-total_A1\0.43\GWP-total_A1-A3\0.432\GWP-total_A2\0.43\GWP-total_A3\0.43\GWP-total_A4\0.432\GWP-total_A5\0.432\GWP-total_B\0.43\GWP-total_B1\0.43\GWP-total_B2\0.43\GWP-total_B3\0.43\GWP-total_B4\0.43\GWP-total_B5\0.43\GWP-total_B6\0.43\GWP-total_B7\0.43\GWP-total_C\0.43\GWP-total_C1\0.432\GWP-total_C2\0.432\GWP-total_C3\0.432\GWP-total_C4\0.432\GWP-total_D\0.43\HWD_A1-A3\0.43\HWD_A4\0.43\HWD_A5\0.43\HWD_C1\0.43\HWD_C2\0.43\HWD_C3\0.43\HWD_C4\0.43\MFR_A1-A3\0.43\MFR_A4\0.43\MFR_A5\0.43\MFR_C1\0.43\MFR_C2\0.43\MFR_C3\0.43\MFR_C4\0.43\PENRT_A1-A3\0.43\PENRT_A4\0.43\PENRT_A5\0.43\PENRT_C1\0.43\PENRT_C2\0.43\PENRT_C3\0.43\PENRT_C4\0.43\|
~T|INSU-AL S5 40|Tubería ABN//PPR CT INSU-AL, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 40 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con el certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mK y conforme a la UNE EN 253, protección con aluminio, con diámetro exterior del conjunto 70 mm, apta para su instalación en el interior de los edificios, con una reacción al fuego del conjunto B, s1-d0, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez. Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-AL S5 50|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO ALUMINIO  50 x 80|19.84|160511|0|
~D|INSU-AL S5 50|DI0CTAL500500\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-AL S5 50|eCO2\0.52\eCO2\0.5102584\ce\0.52\GWP-total_A1-A3\0.51\FW_A1-A3\0.52\FW_A4\0.52\FW_A5\0.52\FW_C1\0.52\FW_C2\0.52\FW_C3\0.52\FW_C4\0.52\GWP-total_A\0.52\GWP-total_A0\0.52\GWP-total_A1\0.52\GWP-total_A1-A3\0.51\GWP-total_A2\0.52\GWP-total_A3\0.52\GWP-total_A4\0.51\GWP-total_A5\0.51\GWP-total_B\0.52\GWP-total_B1\0.52\GWP-total_B2\0.52\GWP-total_B3\0.52\GWP-total_B4\0.52\GWP-total_B5\0.52\GWP-total_B6\0.52\GWP-total_B7\0.52\GWP-total_C\0.52\GWP-total_C1\0.51\GWP-total_C2\0.51\GWP-total_C3\0.51\GWP-total_C4\0.51\GWP-total_D\0.52\HWD_A1-A3\0.52\HWD_A4\0.52\HWD_A5\0.52\HWD_C1\0.52\HWD_C2\0.52\HWD_C3\0.52\HWD_C4\0.52\MFR_A1-A3\0.52\MFR_A4\0.52\MFR_A5\0.52\MFR_C1\0.52\MFR_C2\0.52\MFR_C3\0.52\MFR_C4\0.52\PENRT_A1-A3\0.52\PENRT_A4\0.52\PENRT_A5\0.52\PENRT_C1\0.52\PENRT_C2\0.52\PENRT_C3\0.52\PENRT_C4\0.52\|
~T|INSU-AL S5 50|Tubería ABN//PPR CT INSU-AL, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 50 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con el certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mK y conforme a la UNE EN 253, protección con aluminio, con diámetro exterior del conjunto 80 mm, apta para su instalación en el interior de los edificios, con una reacción al fuego del conjunto B, s1-d0, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez. Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-PE S5 110|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO PE EXTERIOR 110 x 200|68.41|160511|0|
~D|INSU-PE S5 110|DI0CTPE501100\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-PE S5 110|eCO2\1.94\eCO2\1.9338864\ce\1.94\GWP-total_A1-A3\1.933\FW_A1-A3\1.94\FW_A4\1.94\FW_A5\1.94\FW_C1\1.94\FW_C2\1.94\FW_C3\1.94\FW_C4\1.94\GWP-total_A\1.94\GWP-total_A0\1.94\GWP-total_A1\1.94\GWP-total_A1-A3\1.933\GWP-total_A2\1.94\GWP-total_A3\1.94\GWP-total_A4\1.933\GWP-total_A5\1.933\GWP-total_B\1.94\GWP-total_B1\1.94\GWP-total_B2\1.94\GWP-total_B3\1.94\GWP-total_B4\1.94\GWP-total_B5\1.94\GWP-total_B6\1.94\GWP-total_B7\1.94\GWP-total_C\1.94\GWP-total_C1\1.933\GWP-total_C2\1.933\GWP-total_C3\1.933\GWP-total_C4\1.933\GWP-total_D\1.94\HWD_A1-A3\1.94\HWD_A4\1.94\HWD_A5\1.94\HWD_C1\1.94\HWD_C2\1.94\HWD_C3\1.94\HWD_C4\1.94\MFR_A1-A3\1.94\MFR_A4\1.94\MFR_A5\1.94\MFR_C1\1.94\MFR_C2\1.94\MFR_C3\1.94\MFR_C4\1.94\PENRT_A1-A3\1.94\PENRT_A4\1.94\PENRT_A5\1.94\PENRT_C1\1.94\PENRT_C2\1.94\PENRT_C3\1.94\PENRT_C4\1.94\|
~T|INSU-PE S5 110|Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 110 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mk  y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto 200 mm, apta para su instalación en el interior,  exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.  Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-PE S5 125|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO PE EXTERIOR 125 x 225|81.8|160511|0|
~D|INSU-PE S5 125|DI0CTPE501250\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-PE S5 125|eCO2\2.33\eCO2\2.3264864\ce\2.33\GWP-total_A1-A3\2.326\FW_A1-A3\2.33\FW_A4\2.33\FW_A5\2.33\FW_C1\2.33\FW_C2\2.33\FW_C3\2.33\FW_C4\2.33\GWP-total_A\2.33\GWP-total_A0\2.33\GWP-total_A1\2.33\GWP-total_A1-A3\2.326\GWP-total_A2\2.33\GWP-total_A3\2.33\GWP-total_A4\2.326\GWP-total_A5\2.326\GWP-total_B\2.33\GWP-total_B1\2.33\GWP-total_B2\2.33\GWP-total_B3\2.33\GWP-total_B4\2.33\GWP-total_B5\2.33\GWP-total_B6\2.33\GWP-total_B7\2.33\GWP-total_C\2.33\GWP-total_C1\2.326\GWP-total_C2\2.326\GWP-total_C3\2.326\GWP-total_C4\2.326\GWP-total_D\2.33\HWD_A1-A3\2.33\HWD_A4\2.33\HWD_A5\2.33\HWD_C1\2.33\HWD_C2\2.33\HWD_C3\2.33\HWD_C4\2.33\MFR_A1-A3\2.33\MFR_A4\2.33\MFR_A5\2.33\MFR_C1\2.33\MFR_C2\2.33\MFR_C3\2.33\MFR_C4\2.33\PENRT_A1-A3\2.33\PENRT_A4\2.33\PENRT_A5\2.33\PENRT_C1\2.33\PENRT_C2\2.33\PENRT_C3\2.33\PENRT_C4\2.33\|
~T|INSU-PE S5 125|Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 125 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mk  y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto 225 mm, apta para su instalación en el interior,  exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.  Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-PE S5 160|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO PE EXTERIOR 160 x 250|106.35|160511|0|
~D|INSU-PE S5 160|DI0CTPE501600\1\1\%0200\1\0.02\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\|
~X|INSU-PE S5 160|eCO2\3.05\eCO2\3.0464544\ce\3.05\GWP-total_A1-A3\3.047\FW_A1-A3\3.05\FW_A4\3.05\FW_A5\3.05\FW_C1\3.05\FW_C2\3.05\FW_C3\3.05\FW_C4\3.05\GWP-total_A\3.05\GWP-total_A0\3.05\GWP-total_A1\3.05\GWP-total_A1-A3\3.047\GWP-total_A2\3.05\GWP-total_A3\3.05\GWP-total_A4\3.047\GWP-total_A5\3.047\GWP-total_B\3.05\GWP-total_B1\3.05\GWP-total_B2\3.05\GWP-total_B3\3.05\GWP-total_B4\3.05\GWP-total_B5\3.05\GWP-total_B6\3.05\GWP-total_B7\3.05\GWP-total_C\3.05\GWP-total_C1\3.047\GWP-total_C2\3.047\GWP-total_C3\3.047\GWP-total_C4\3.047\GWP-total_D\3.05\HWD_A1-A3\3.05\HWD_A4\3.05\HWD_A5\3.05\HWD_C1\3.05\HWD_C2\3.05\HWD_C3\3.05\HWD_C4\3.05\MFR_A1-A3\3.05\MFR_A4\3.05\MFR_A5\3.05\MFR_C1\3.05\MFR_C2\3.05\MFR_C3\3.05\MFR_C4\3.05\PENRT_A1-A3\3.05\PENRT_A4\3.05\PENRT_A5\3.05\PENRT_C1\3.05\PENRT_C2\3.05\PENRT_C3\3.05\PENRT_C4\3.05\|
~T|INSU-PE S5 160|Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, , o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa , libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 160 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mk  y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto 250 mm, apta para su instalación en el interior,  exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.  Totalmente instalada, incluyendo ayudas de albañilería, soportería y pequeño material, probada y en funcionamiento|
~C|INSU-PE S5 50|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO PE EXTERIOR 50x110|27.15|160511|0|
~D|INSU-PE S5 50|%0200\1\0\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\DI0CTPE50150\1\1\|
~X|INSU-PE S5 50|eCO2\0.04\eCO2\0.0364204\ce\0.04\GWP-total_A1-A3\0.036\FW_A1-A3\0.04\FW_A4\0.04\FW_A5\0.04\FW_C1\0.04\FW_C2\0.04\FW_C3\0.04\FW_C4\0.04\GWP-total_A\0.04\GWP-total_A0\0.04\GWP-total_A1\0.04\GWP-total_A1-A3\0.036\GWP-total_A2\0.04\GWP-total_A3\0.04\GWP-total_A4\0.036\GWP-total_A5\0.036\GWP-total_B\0.04\GWP-total_B1\0.04\GWP-total_B2\0.04\GWP-total_B3\0.04\GWP-total_B4\0.04\GWP-total_B5\0.04\GWP-total_B6\0.04\GWP-total_B7\0.04\GWP-total_C\0.04\GWP-total_C1\0.036\GWP-total_C2\0.036\GWP-total_C3\0.036\GWP-total_C4\0.036\GWP-total_D\0.04\HWD_A1-A3\0.04\HWD_A4\0.04\HWD_A5\0.04\HWD_C1\0.04\HWD_C2\0.04\HWD_C3\0.04\HWD_C4\0.04\MFR_A1-A3\0.04\MFR_A4\0.04\MFR_A5\0.04\MFR_C1\0.04\MFR_C2\0.04\MFR_C3\0.04\MFR_C4\0.04\PENRT_A1-A3\0.04\PENRT_A4\0.04\PENRT_A5\0.04\PENRT_C1\0.04\PENRT_C2\0.04\PENRT_C3\0.04\PENRT_C4\0.04\|
~T|INSU-PE S5 50|Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 50 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mk  y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto 125 mm, apta para su instalación en el interior,  exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.|
~C|INSU-PE S5 63|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO PE EXTERIOR 63x125|31.91|160511|0|
~D|INSU-PE S5 63|%0200\1\0\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\DI0CTPE50163\1\1\|
~X|INSU-PE S5 63|eCO2\0.04\eCO2\0.0364204\ce\0.04\GWP-total_A1-A3\0.036\FW_A1-A3\0.04\FW_A4\0.04\FW_A5\0.04\FW_C1\0.04\FW_C2\0.04\FW_C3\0.04\FW_C4\0.04\GWP-total_A\0.04\GWP-total_A0\0.04\GWP-total_A1\0.04\GWP-total_A1-A3\0.036\GWP-total_A2\0.04\GWP-total_A3\0.04\GWP-total_A4\0.036\GWP-total_A5\0.036\GWP-total_B\0.04\GWP-total_B1\0.04\GWP-total_B2\0.04\GWP-total_B3\0.04\GWP-total_B4\0.04\GWP-total_B5\0.04\GWP-total_B6\0.04\GWP-total_B7\0.04\GWP-total_C\0.04\GWP-total_C1\0.036\GWP-total_C2\0.036\GWP-total_C3\0.036\GWP-total_C4\0.036\GWP-total_D\0.04\HWD_A1-A3\0.04\HWD_A4\0.04\HWD_A5\0.04\HWD_C1\0.04\HWD_C2\0.04\HWD_C3\0.04\HWD_C4\0.04\MFR_A1-A3\0.04\MFR_A4\0.04\MFR_A5\0.04\MFR_C1\0.04\MFR_C2\0.04\MFR_C3\0.04\MFR_C4\0.04\PENRT_A1-A3\0.04\PENRT_A4\0.04\PENRT_A5\0.04\PENRT_C1\0.04\PENRT_C2\0.04\PENRT_C3\0.04\PENRT_C4\0.04\|
~T|INSU-PE S5 63|Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 63 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mk  y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto 125 mm, apta para su instalación en el interior,  exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.|
~C|INSU-PE S5 90|m|TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RP AISLAMIENTO PE EXTERIOR 90x160|47.88|160511|0|
~D|INSU-PE S5 90|%0200\1\0\CM1O01OA030\1\0.083\CM1O01OA040\1\0.083\%PM0100\1\0.01\DI0CTPE50190\1\1\|
~X|INSU-PE S5 90|eCO2\0.04\eCO2\0.0364204\ce\0.04\GWP-total_A1-A3\0.036\FW_A1-A3\0.04\FW_A4\0.04\FW_A5\0.04\FW_C1\0.04\FW_C2\0.04\FW_C3\0.04\FW_C4\0.04\GWP-total_A\0.04\GWP-total_A0\0.04\GWP-total_A1\0.04\GWP-total_A1-A3\0.036\GWP-total_A2\0.04\GWP-total_A3\0.04\GWP-total_A4\0.036\GWP-total_A5\0.036\GWP-total_B\0.04\GWP-total_B1\0.04\GWP-total_B2\0.04\GWP-total_B3\0.04\GWP-total_B4\0.04\GWP-total_B5\0.04\GWP-total_B6\0.04\GWP-total_B7\0.04\GWP-total_C\0.04\GWP-total_C1\0.036\GWP-total_C2\0.036\GWP-total_C3\0.036\GWP-total_C4\0.036\GWP-total_D\0.04\HWD_A1-A3\0.04\HWD_A4\0.04\HWD_A5\0.04\HWD_C1\0.04\HWD_C2\0.04\HWD_C3\0.04\HWD_C4\0.04\MFR_A1-A3\0.04\MFR_A4\0.04\MFR_A5\0.04\MFR_C1\0.04\MFR_C2\0.04\MFR_C3\0.04\MFR_C4\0.04\PENRT_A1-A3\0.04\PENRT_A4\0.04\PENRT_A5\0.04\PENRT_C1\0.04\PENRT_C2\0.04\PENRT_C3\0.04\PENRT_C4\0.04\|
~T|INSU-PE S5 90|Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, o similar calidad a aprobar por la Dirección Facultativa, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 90 mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro  y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema.
Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10ºC de 0,02 W/mk  y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto 160 mm, apta para su instalación en el interior,  exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.|
~C|IPO-02_07#||EQUIPOS, CONDUCTOS Y  REJILLAS|66568.62|160424|0|
~D|IPO-02_07#|05\1\895\CCG\1\63\E23DDG110\1\13\E23DRR080\1\75\E23DRS100\1\91\E23LDA141\1\27\15.02.12.35\1\75\|
~X|IPO-02_07|eCO2\224.64\ce\224.64\GWP-total_A1-A3\224.37\FW_A1-A3\224.64\FW_A4\224.64\FW_A5\224.64\FW_C1\224.64\FW_C2\224.64\FW_C3\224.64\FW_C4\224.64\GWP-total_A\224.64\GWP-total_A0\224.64\GWP-total_A1\224.64\GWP-total_A1-A3\224.37\GWP-total_A2\224.64\GWP-total_A3\224.64\GWP-total_A4\224.37\GWP-total_A5\224.37\GWP-total_B\224.64\GWP-total_B1\224.64\GWP-total_B2\224.64\GWP-total_B3\224.64\GWP-total_B4\224.64\GWP-total_B5\224.64\GWP-total_B6\224.64\GWP-total_B7\224.64\GWP-total_C\224.64\GWP-total_C1\224.37\GWP-total_C2\224.37\GWP-total_C3\224.37\GWP-total_C4\224.37\GWP-total_D\224.64\HWD_A1-A3\224.64\HWD_A4\224.64\HWD_A5\224.64\HWD_C1\224.64\HWD_C2\224.64\HWD_C3\224.64\HWD_C4\224.64\MFR_A1-A3\224.64\MFR_A4\224.64\MFR_A5\224.64\MFR_C1\224.64\MFR_C2\224.64\MFR_C3\224.64\MFR_C4\224.64\PENRT_A1-A3\224.64\PENRT_A4\224.64\PENRT_A5\224.64\PENRT_C1\224.64\PENRT_C2\224.64\PENRT_C3\224.64\PENRT_C4\224.64\eCO2\224.64\|
~C|IPO_01#||ACTUACIONES PREVIAS|31234.67|160424|0|
~D|IPO_01#|IPO_01.01\1\1\IPO_01.02\1\1\|
~X|IPO_01|eCO2\246.6\ce\217.44\GWP-total_A1-A3\217.44\FW_A1-A3\217.44\FW_A4\217.44\FW_A5\217.44\FW_C1\217.44\FW_C2\217.44\FW_C3\217.44\FW_C4\217.44\GWP-total_A\217.44\GWP-total_A0\217.44\GWP-total_A1\217.44\GWP-total_A1-A3\217.44\GWP-total_A2\217.44\GWP-total_A3\217.44\GWP-total_A4\217.44\GWP-total_A5\217.44\GWP-total_B\217.44\GWP-total_B1\217.44\GWP-total_B2\217.44\GWP-total_B3\217.44\GWP-total_B4\217.44\GWP-total_B5\217.44\GWP-total_B6\217.44\GWP-total_B7\217.44\GWP-total_C\217.44\GWP-total_C1\217.44\GWP-total_C2\217.44\GWP-total_C3\217.44\GWP-total_C4\217.44\GWP-total_D\217.44\HWD_A1-A3\217.44\HWD_A4\217.44\HWD_A5\217.44\HWD_C1\217.44\HWD_C2\217.44\HWD_C3\217.44\HWD_C4\217.44\MFR_A1-A3\217.44\MFR_A4\217.44\MFR_A5\217.44\MFR_C1\217.44\MFR_C2\217.44\MFR_C3\217.44\MFR_C4\217.44\PENRT_A1-A3\217.44\PENRT_A4\217.44\PENRT_A5\217.44\PENRT_C1\217.44\PENRT_C2\217.44\PENRT_C3\217.44\PENRT_C4\217.44\eCO2\217.44\|
~C|IPO_01.01#||DESMONTAJES|4973.5|190524|0|
~D|IPO_01.01#|01.01\1\3\01.02\1\1\01.03\1\1\01.04\1\1\|
~C|IPO_01.02#||REFUERZO DE ESTRUCTURAS|26261.17|160424|0|
~D|IPO_01.02#|CD_01.03.01\1\1\CD_01.03.02\1\1\|
~X|IPO_01.02|eCO2\246.6\eCO2\217.44\ce\217.44\GWP-total_A1-A3\217.44\FW_A1-A3\217.44\FW_A4\217.44\FW_A5\217.44\FW_C1\217.44\FW_C2\217.44\FW_C3\217.44\FW_C4\217.44\GWP-total_A\217.44\GWP-total_A0\217.44\GWP-total_A1\217.44\GWP-total_A1-A3\217.44\GWP-total_A2\217.44\GWP-total_A3\217.44\GWP-total_A4\217.44\GWP-total_A5\217.44\GWP-total_B\217.44\GWP-total_B1\217.44\GWP-total_B2\217.44\GWP-total_B3\217.44\GWP-total_B4\217.44\GWP-total_B5\217.44\GWP-total_B6\217.44\GWP-total_B7\217.44\GWP-total_C\217.44\GWP-total_C1\217.44\GWP-total_C2\217.44\GWP-total_C3\217.44\GWP-total_C4\217.44\GWP-total_D\217.44\HWD_A1-A3\217.44\HWD_A4\217.44\HWD_A5\217.44\HWD_C1\217.44\HWD_C2\217.44\HWD_C3\217.44\HWD_C4\217.44\MFR_A1-A3\217.44\MFR_A4\217.44\MFR_A5\217.44\MFR_C1\217.44\MFR_C2\217.44\MFR_C3\217.44\MFR_C4\217.44\PENRT_A1-A3\217.44\PENRT_A4\217.44\PENRT_A5\217.44\PENRT_C1\217.44\PENRT_C2\217.44\PENRT_C3\217.44\PENRT_C4\217.44\|
~C|IPO_02#||INSTALACIONES TÉRMICAS|447204.38|160511|0|
~D|IPO_02#|IPO_02.01\1\1\IPO_02.02\1\1\IPO_02.03\1\1\IPO_02.04\1\1\IPO_02.05\1\1\IPO-02_07\1\1\|
~X|IPO_02|eCO2\3969.13\ce\3969.13\GWP-total_A1-A3\3964.73\FW_A1-A3\3969.13\FW_A4\3969.13\FW_A5\3969.13\FW_C1\3969.13\FW_C2\3969.13\FW_C3\3969.13\FW_C4\3969.13\GWP-total_A\3969.13\GWP-total_A0\3969.13\GWP-total_A1\3969.13\GWP-total_A1-A3\3964.73\GWP-total_A2\3969.13\GWP-total_A3\3969.13\GWP-total_A4\3964.73\GWP-total_A5\3964.73\GWP-total_B\3969.13\GWP-total_B1\3969.13\GWP-total_B2\3969.13\GWP-total_B3\3969.13\GWP-total_B4\3969.13\GWP-total_B5\3969.13\GWP-total_B6\3969.13\GWP-total_B7\3969.13\GWP-total_C\3969.13\GWP-total_C1\3964.73\GWP-total_C2\3964.73\GWP-total_C3\3964.73\GWP-total_C4\3964.73\GWP-total_D\3969.13\HWD_A1-A3\3969.13\HWD_A4\3969.13\HWD_A5\3969.13\HWD_C1\3969.13\HWD_C2\3969.13\HWD_C3\3969.13\HWD_C4\3969.13\MFR_A1-A3\3969.13\MFR_A4\3969.13\MFR_A5\3969.13\MFR_C1\3969.13\MFR_C2\3969.13\MFR_C3\3969.13\MFR_C4\3969.13\PENRT_A1-A3\3969.13\PENRT_A4\3969.13\PENRT_A5\3969.13\PENRT_C1\3969.13\PENRT_C2\3969.13\PENRT_C3\3969.13\PENRT_C4\3969.13\eCO2\3965.07\|
~C|IPO_02.01#||BOMBAS DE CALOR|207541.19|240621|0|
~D|IPO_02.01#|CD_02.01.01\1\1\CD_02.01.02\1\1\|
~X|IPO_02.01|eCO2\1987.09\ce\1987.09\GWP-total_A1-A3\1987.09\FW_A1-A3\1987.09\FW_A4\1987.09\FW_A5\1987.09\FW_C1\1987.09\FW_C2\1987.09\FW_C3\1987.09\FW_C4\1987.09\GWP-total_A\1987.09\GWP-total_A0\1987.09\GWP-total_A1\1987.09\GWP-total_A1-A3\1987.09\GWP-total_A2\1987.09\GWP-total_A3\1987.09\GWP-total_A4\1987.09\GWP-total_A5\1987.09\GWP-total_B\1987.09\GWP-total_B1\1987.09\GWP-total_B2\1987.09\GWP-total_B3\1987.09\GWP-total_B4\1987.09\GWP-total_B5\1987.09\GWP-total_B6\1987.09\GWP-total_B7\1987.09\GWP-total_C\1987.09\GWP-total_C1\1987.09\GWP-total_C2\1987.09\GWP-total_C3\1987.09\GWP-total_C4\1987.09\GWP-total_D\1987.09\HWD_A1-A3\1987.09\HWD_A4\1987.09\HWD_A5\1987.09\HWD_C1\1987.09\HWD_C2\1987.09\HWD_C3\1987.09\HWD_C4\1987.09\MFR_A1-A3\1987.09\MFR_A4\1987.09\MFR_A5\1987.09\MFR_C1\1987.09\MFR_C2\1987.09\MFR_C3\1987.09\MFR_C4\1987.09\PENRT_A1-A3\1987.09\PENRT_A4\1987.09\PENRT_A5\1987.09\PENRT_C1\1987.09\PENRT_C2\1987.09\PENRT_C3\1987.09\PENRT_C4\1987.09\eCO2\1987.12\|
~C|IPO_02.01.01.01|u|Bomba de calor a 4 tubos aire -agua a instalar en cubiertas con grupos de bombeos|148498.1|190524|3|
~C|IPO_02.01.02.01||Bomba de calor alta temperatura tipo booster a instalar en sótano|44282.5|190524|3|
~C|IPO_02.02#||UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE|84151.63|240621|0|
~D|IPO_02.02#|02.02.01\1\1\|
~X|IPO_02.02|eCO2\796.13\ce\796.13\GWP-total_A1-A3\796.12\FW_A1-A3\796.13\FW_A4\796.13\FW_A5\796.13\FW_C1\796.13\FW_C2\796.13\FW_C3\796.13\FW_C4\796.13\GWP-total_A\796.13\GWP-total_A0\796.13\GWP-total_A1\796.13\GWP-total_A1-A3\796.12\GWP-total_A2\796.13\GWP-total_A3\796.13\GWP-total_A4\796.12\GWP-total_A5\796.12\GWP-total_B\796.13\GWP-total_B1\796.13\GWP-total_B2\796.13\GWP-total_B3\796.13\GWP-total_B4\796.13\GWP-total_B5\796.13\GWP-total_B6\796.13\GWP-total_B7\796.13\GWP-total_C\796.13\GWP-total_C1\796.12\GWP-total_C2\796.12\GWP-total_C3\796.12\GWP-total_C4\796.12\GWP-total_D\796.13\HWD_A1-A3\796.13\HWD_A4\796.13\HWD_A5\796.13\HWD_C1\796.13\HWD_C2\796.13\HWD_C3\796.13\HWD_C4\796.13\MFR_A1-A3\796.13\MFR_A4\796.13\MFR_A5\796.13\MFR_C1\796.13\MFR_C2\796.13\MFR_C3\796.13\MFR_C4\796.13\PENRT_A1-A3\796.13\PENRT_A4\796.13\PENRT_A5\796.13\PENRT_C1\796.13\PENRT_C2\796.13\PENRT_C3\796.13\PENRT_C4\796.13\eCO2\796.16\|
~C|IPO_02.03#||EQUIPO DE BOMBEO|23429.99|240621|0|
~D|IPO_02.03#|02.03.01\1\1\02.03.02\1\1\02.03.03\1\1\02.03.04\1\1\02.03.05\1\1\02.03.06\1\1\|
~X|IPO_02.03|eCO2\205.31\ce\205.31\GWP-total_A1-A3\205.3\FW_A1-A3\205.31\FW_A4\205.31\FW_A5\205.31\FW_C1\205.31\FW_C2\205.31\FW_C3\205.31\FW_C4\205.31\GWP-total_A\205.31\GWP-total_A0\205.31\GWP-total_A1\205.31\GWP-total_A1-A3\205.3\GWP-total_A2\205.31\GWP-total_A3\205.31\GWP-total_A4\205.3\GWP-total_A5\205.3\GWP-total_B\205.31\GWP-total_B1\205.31\GWP-total_B2\205.31\GWP-total_B3\205.31\GWP-total_B4\205.31\GWP-total_B5\205.31\GWP-total_B6\205.31\GWP-total_B7\205.31\GWP-total_C\205.31\GWP-total_C1\205.3\GWP-total_C2\205.3\GWP-total_C3\205.3\GWP-total_C4\205.3\GWP-total_D\205.31\HWD_A1-A3\205.31\HWD_A4\205.31\HWD_A5\205.31\HWD_C1\205.31\HWD_C2\205.31\HWD_C3\205.31\HWD_C4\205.31\MFR_A1-A3\205.31\MFR_A4\205.31\MFR_A5\205.31\MFR_C1\205.31\MFR_C2\205.31\MFR_C3\205.31\MFR_C4\205.31\PENRT_A1-A3\205.31\PENRT_A4\205.31\PENRT_A5\205.31\PENRT_C1\205.31\PENRT_C2\205.31\PENRT_C3\205.31\PENRT_C4\205.31\eCO2\205.3\|
~C|IPO_02.04#||VALVULERÍA Y ELEMENTOS TERMINALES|35872.84|160424|0|
~D|IPO_02.04#|02.04.01\1\108\20.02.02\1\54\02.04.07\1\4\02.04.08\1\3\02.04.02\1\7\02.05\1\3\IPO_02.06\1\1\|
~X|IPO_02.04|eCO2\199.7\ce\199.7\GWP-total_A1-A3\198.69\FW_A1-A3\199.7\FW_A4\199.7\FW_A5\199.7\FW_C1\199.7\FW_C2\199.7\FW_C3\199.7\FW_C4\199.7\GWP-total_A\199.7\GWP-total_A0\199.7\GWP-total_A1\199.7\GWP-total_A1-A3\198.69\GWP-total_A2\199.7\GWP-total_A3\199.7\GWP-total_A4\198.69\GWP-total_A5\198.69\GWP-total_B\199.7\GWP-total_B1\199.7\GWP-total_B2\199.7\GWP-total_B3\199.7\GWP-total_B4\199.7\GWP-total_B5\199.7\GWP-total_B6\199.7\GWP-total_B7\199.7\GWP-total_C\199.7\GWP-total_C1\198.69\GWP-total_C2\198.69\GWP-total_C3\198.69\GWP-total_C4\198.69\GWP-total_D\199.7\HWD_A1-A3\199.7\HWD_A4\199.7\HWD_A5\199.7\HWD_C1\199.7\HWD_C2\199.7\HWD_C3\199.7\HWD_C4\199.7\MFR_A1-A3\199.7\MFR_A4\199.7\MFR_A5\199.7\MFR_C1\199.7\MFR_C2\199.7\MFR_C3\199.7\MFR_C4\199.7\PENRT_A1-A3\199.7\PENRT_A4\199.7\PENRT_A5\199.7\PENRT_C1\199.7\PENRT_C2\199.7\PENRT_C3\199.7\PENRT_C4\199.7\eCO2\198.69\|
~C|IPO_02.05#||TUBERÍAS|29640.11|160511|0|
~D|IPO_02.05#|IPO_02.05.01\1\1\|
~X|IPO_02.05|eCO2\556.26\ce\556.26\GWP-total_A1-A3\553.16\FW_A1-A3\556.26\FW_A4\556.26\FW_A5\556.26\FW_C1\556.26\FW_C2\556.26\FW_C3\556.26\FW_C4\556.26\GWP-total_A\556.26\GWP-total_A0\556.26\GWP-total_A1\556.26\GWP-total_A1-A3\553.16\GWP-total_A2\556.26\GWP-total_A3\556.26\GWP-total_A4\553.16\GWP-total_A5\553.16\GWP-total_B\556.26\GWP-total_B1\556.26\GWP-total_B2\556.26\GWP-total_B3\556.26\GWP-total_B4\556.26\GWP-total_B5\556.26\GWP-total_B6\556.26\GWP-total_B7\556.26\GWP-total_C\556.26\GWP-total_C1\553.16\GWP-total_C2\553.16\GWP-total_C3\553.16\GWP-total_C4\553.16\GWP-total_D\556.26\HWD_A1-A3\556.26\HWD_A4\556.26\HWD_A5\556.26\HWD_C1\556.26\HWD_C2\556.26\HWD_C3\556.26\HWD_C4\556.26\MFR_A1-A3\556.26\MFR_A4\556.26\MFR_A5\556.26\MFR_C1\556.26\MFR_C2\556.26\MFR_C3\556.26\MFR_C4\556.26\PENRT_A1-A3\556.26\PENRT_A4\556.26\PENRT_A5\556.26\PENRT_C1\556.26\PENRT_C2\556.26\PENRT_C3\556.26\PENRT_C4\556.26\eCO2\553.16\|
~C|IPO_02.05.01#||TUBERIAS PREAISLADAS|29640.11|160511|0|
~D|IPO_02.05.01#|INSU-AL 3.2 20\1\487\INSU-AL 3.2 25\1\52\INSU-AL 3.2 32\1\123\INSU-AL S5 40\1\206\INSU-AL S5 50\1\47\INSU-PE S5 110\1\20\INSU-PE S5 125\1\10\INSU-PE S5 160\1\58\INSU-PE S5 90\1\6\INSU-PE S5 63\1\215\INSU-PE S5 50\1\47\|
~X|IPO_02.05.01|eCO2\556.26\eCO2\553.16\ce\556.26\GWP-total_A1-A3\553.16\FW_A1-A3\556.26\FW_A4\556.26\FW_A5\556.26\FW_C1\556.26\FW_C2\556.26\FW_C3\556.26\FW_C4\556.26\GWP-total_A\556.26\GWP-total_A0\556.26\GWP-total_A1\556.26\GWP-total_A1-A3\553.16\GWP-total_A2\556.26\GWP-total_A3\556.26\GWP-total_A4\553.16\GWP-total_A5\553.16\GWP-total_B\556.26\GWP-total_B1\556.26\GWP-total_B2\556.26\GWP-total_B3\556.26\GWP-total_B4\556.26\GWP-total_B5\556.26\GWP-total_B6\556.26\GWP-total_B7\556.26\GWP-total_C\556.26\GWP-total_C1\553.16\GWP-total_C2\553.16\GWP-total_C3\553.16\GWP-total_C4\553.16\GWP-total_D\556.26\HWD_A1-A3\556.26\HWD_A4\556.26\HWD_A5\556.26\HWD_C1\556.26\HWD_C2\556.26\HWD_C3\556.26\HWD_C4\556.26\MFR_A1-A3\556.26\MFR_A4\556.26\MFR_A5\556.26\MFR_C1\556.26\MFR_C2\556.26\MFR_C3\556.26\MFR_C4\556.26\PENRT_A1-A3\556.26\PENRT_A4\556.26\PENRT_A5\556.26\PENRT_C1\556.26\PENRT_C2\556.26\PENRT_C3\556.26\PENRT_C4\556.26\|
~C|IPO_02.06|u|ACS|9774.91|160424|0|
~D|IPO_02.06|CM1O01OB170\1\8\CM1O01OB180\1\8\02.06.01\1\1\02.06.02\1\2\%PM0100\1\0.01\02.06.03\1\1\|
~X|IPO_02.06|eCO2\76.75\ce\76.75\GWP-total_A1-A3\76.75\FW_A1-A3\76.75\FW_A4\76.75\FW_A5\76.75\FW_C1\76.75\FW_C2\76.75\FW_C3\76.75\FW_C4\76.75\GWP-total_A\76.75\GWP-total_A0\76.75\GWP-total_A1\76.75\GWP-total_A1-A3\76.75\GWP-total_A2\76.75\GWP-total_A3\76.75\GWP-total_A4\76.75\GWP-total_A5\76.75\GWP-total_B\76.75\GWP-total_B1\76.75\GWP-total_B2\76.75\GWP-total_B3\76.75\GWP-total_B4\76.75\GWP-total_B5\76.75\GWP-total_B6\76.75\GWP-total_B7\76.75\GWP-total_C\76.75\GWP-total_C1\76.75\GWP-total_C2\76.75\GWP-total_C3\76.75\GWP-total_C4\76.75\GWP-total_D\76.75\HWD_A1-A3\76.75\HWD_A4\76.75\HWD_A5\76.75\HWD_C1\76.75\HWD_C2\76.75\HWD_C3\76.75\HWD_C4\76.75\MFR_A1-A3\76.75\MFR_A4\76.75\MFR_A5\76.75\MFR_C1\76.75\MFR_C2\76.75\MFR_C3\76.75\MFR_C4\76.75\PENRT_A1-A3\76.75\PENRT_A4\76.75\PENRT_A5\76.75\PENRT_C1\76.75\PENRT_C2\76.75\PENRT_C3\76.75\PENRT_C4\76.75\eCO2\76.75\|
~T|IPO_02.06|Sistema de ACS según esquema de principio, incluyendo intercambiador de calor de placas termosoldadas de hasta 217kW, 2 interacumuladores de simple serpentín de 1000l, y todas las válvulas y pequeño material contenido según esquema de principio

Totalmente instalado y en funcionamiento|
~C|IPO_03#||INSTALACIONES ELÉCTRICAS|107320.47|160424|0|
~D|IPO_03#|CD_03.01\1\1\|
~X|IPO_03|eCO2\1061.02\ce\1061.02\GWP-total_A1-A3\1062.52\FW_A1-A3\1061.02\FW_A4\1061.02\FW_A5\1061.02\FW_C1\1061.02\FW_C2\1061.02\FW_C3\1061.02\FW_C4\1061.02\GWP-total_A\1061.02\GWP-total_A0\1061.02\GWP-total_A1\1061.02\GWP-total_A1-A3\1062.52\GWP-total_A2\1061.02\GWP-total_A3\1061.02\GWP-total_A4\1062.52\GWP-total_A5\1062.52\GWP-total_B\1061.02\GWP-total_B1\1061.02\GWP-total_B2\1061.02\GWP-total_B3\1061.02\GWP-total_B4\1061.02\GWP-total_B5\1061.02\GWP-total_B6\1061.02\GWP-total_B7\1061.02\GWP-total_C\1061.02\GWP-total_C1\1062.52\GWP-total_C2\1062.52\GWP-total_C3\1062.52\GWP-total_C4\1062.52\GWP-total_D\1061.02\HWD_A1-A3\1061.02\HWD_A4\1061.02\HWD_A5\1061.02\HWD_C1\1061.02\HWD_C2\1061.02\HWD_C3\1061.02\HWD_C4\1061.02\MFR_A1-A3\1061.02\MFR_A4\1061.02\MFR_A5\1061.02\MFR_C1\1061.02\MFR_C2\1061.02\MFR_C3\1061.02\MFR_C4\1061.02\PENRT_A1-A3\1061.02\PENRT_A4\1061.02\PENRT_A5\1061.02\PENRT_C1\1061.02\PENRT_C2\1061.02\PENRT_C3\1061.02\PENRT_C4\1061.02\eCO2\1062.52\|
~C|IPO_04#||INSTALACIÓN DE CONTROL|38267.37|240621|0|
~D|IPO_04#|04.01\1\1\04.02\1\1\04.03\1\1\04.04\1\1\|
~X|IPO_04|eCO2\253.68\eCO2\253.94\ce\253.68\GWP-total_A1-A3\253.94\FW_A1-A3\253.68\FW_A4\253.68\FW_A5\253.68\FW_C1\253.68\FW_C2\253.68\FW_C3\253.68\FW_C4\253.68\GWP-total_A\253.68\GWP-total_A0\253.68\GWP-total_A1\253.68\GWP-total_A1-A3\253.94\GWP-total_A2\253.68\GWP-total_A3\253.68\GWP-total_A4\253.94\GWP-total_A5\253.94\GWP-total_B\253.68\GWP-total_B1\253.68\GWP-total_B2\253.68\GWP-total_B3\253.68\GWP-total_B4\253.68\GWP-total_B5\253.68\GWP-total_B6\253.68\GWP-total_B7\253.68\GWP-total_C\253.68\GWP-total_C1\253.94\GWP-total_C2\253.94\GWP-total_C3\253.94\GWP-total_C4\253.94\GWP-total_D\253.68\HWD_A1-A3\253.68\HWD_A4\253.68\HWD_A5\253.68\HWD_C1\253.68\HWD_C2\253.68\HWD_C3\253.68\HWD_C4\253.68\MFR_A1-A3\253.68\MFR_A4\253.68\MFR_A5\253.68\MFR_C1\253.68\MFR_C2\253.68\MFR_C3\253.68\MFR_C4\253.68\PENRT_A1-A3\253.68\PENRT_A4\253.68\PENRT_A5\253.68\PENRT_C1\253.68\PENRT_C2\253.68\PENRT_C3\253.68\PENRT_C4\253.68\|
~C|IPO_05#||OBRA CIVIL AUXILIAR|29903.17|160424|0|
~D|IPO_05#|05.02\1\124\05.03\1\590.6\05.04\1\231\|
~X|IPO_05|eCO2\279.07\ce\279.07\GWP-total_A1-A3\281.378\FW_A1-A3\279.07\FW_A4\279.07\FW_A5\279.07\FW_C1\279.07\FW_C2\279.07\FW_C3\279.07\FW_C4\279.07\GWP-total_A\279.07\GWP-total_A0\279.07\GWP-total_A1\279.07\GWP-total_A1-A3\281.378\GWP-total_A2\279.07\GWP-total_A3\279.07\GWP-total_A4\281.378\GWP-total_A5\281.378\GWP-total_B\279.07\GWP-total_B1\279.07\GWP-total_B2\279.07\GWP-total_B3\279.07\GWP-total_B4\279.07\GWP-total_B5\279.07\GWP-total_B6\279.07\GWP-total_B7\279.07\GWP-total_C\279.07\GWP-total_C1\281.378\GWP-total_C2\281.378\GWP-total_C3\281.378\GWP-total_C4\281.378\GWP-total_D\279.07\HWD_A1-A3\279.07\HWD_A4\279.07\HWD_A5\279.07\HWD_C1\279.07\HWD_C2\279.07\HWD_C3\279.07\HWD_C4\279.07\MFR_A1-A3\279.07\MFR_A4\279.07\MFR_A5\279.07\MFR_C1\279.07\MFR_C2\279.07\MFR_C3\279.07\MFR_C4\279.07\PENRT_A1-A3\279.07\PENRT_A4\279.07\PENRT_A5\279.07\PENRT_C1\279.07\PENRT_C2\279.07\PENRT_C3\279.07\PENRT_C4\279.07\eCO2\281.378\|
~C|IPO_06#||ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD|7303.56|240621|0|
~D|IPO_06#|06.01\1\1\06.02\1\1\06.03\1\1\06.04\1\1\06.05\1\1\|
~X|IPO_06|eCO2\153.72\|
~C|IPO_07#||GESTIÓN DE RESIDUOS|3309.71|050712|0|
~D|IPO_07#|07.01_\1\1\07.02_\1\1\07.03_\1\1\|
~X|IPO_07|eCO2\518.4\|
~C|IPO_08#||CONTROL DE CALIDAD|2626.6|240621|0|
~D|IPO_08#|07.01\1\1\07.02\1\1\|
~C|IPO_09#||LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA|2163.22|240621|0|
~D|IPO_09#|12\1\1\08.01.03\1\1\|
~C|M01B0005|h|Equipo Electricidad  [O1ª+AY]|47.32|070624|1|
~D|M01B0005|CM1O01OB200\1\0.971\CM1O01OB220\1\0.971\%UyMA\1\0.03\|
~X|M01B0005|eCO2\1.3781403\eCO2\1.38\ce\1.38\GWP-total_A1-A3\1.377\FW_A1-A3\1.38\FW_A4\1.38\FW_A5\1.38\FW_C1\1.38\FW_C2\1.38\FW_C3\1.38\FW_C4\1.38\GWP-total_A\1.38\GWP-total_A0\1.38\GWP-total_A1\1.38\GWP-total_A1-A3\1.377\GWP-total_A2\1.38\GWP-total_A3\1.38\GWP-total_A4\1.377\GWP-total_A5\1.377\GWP-total_B\1.38\GWP-total_B1\1.38\GWP-total_B2\1.38\GWP-total_B3\1.38\GWP-total_B4\1.38\GWP-total_B5\1.38\GWP-total_B6\1.38\GWP-total_B7\1.38\GWP-total_C\1.38\GWP-total_C1\1.377\GWP-total_C2\1.377\GWP-total_C3\1.377\GWP-total_C4\1.377\GWP-total_D\1.38\HWD_A1-A3\1.38\HWD_A4\1.38\HWD_A5\1.38\HWD_C1\1.38\HWD_C2\1.38\HWD_C3\1.38\HWD_C4\1.38\MFR_A1-A3\1.38\MFR_A4\1.38\MFR_A5\1.38\MFR_C1\1.38\MFR_C2\1.38\MFR_C3\1.38\MFR_C4\1.38\PENRT_A1-A3\1.38\PENRT_A4\1.38\PENRT_A5\1.38\PENRT_C1\1.38\PENRT_C2\1.38\PENRT_C3\1.38\PENRT_C4\1.38\|
~C|M01B0009|h|Equipo Telecomunicaciones [O1ª+1/2AY]|47.31|270624|1|
~D|M01B0009|CM1O01OB200\1\1\CM1O01OB220\1\1\|
~F|M01B0009|0\Bsu3783yw4O15wt3wzDej5zv.pdf\NS_IST_SecureRJ_System\||
~T|M01B0009|El sistema de cobre RJ seguro de Leviton está diseñado para permitir la protección de puertos en puertos de cobre RJ-45 estándar en aplicaciones de centros de datos, salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo. El sistema consta de cordones de interconexión con seguro, troncos y bloqueadores de puertos.

Los cordones de interconexión y troncos RJ seguros evitan el acceso no autorizado e involuntario a los puertos para garantizar la conectividad continua de los puertos de alta prioridad. Los bloqueadores de puerto evitan el acceso no autorizado a los puertos y reservan el puerto designado para un futuro servicio prioritario...|
~C|M02GAH120|h|Grúa telescoica autopropulsada 120t|227.29|190524|2|
~C|M02GAS110|u|Salida grúa telescópica autopropulsada 120t|1913.62|190524|2|
~C|M13ARA010|d|Andamiotorre movil aluminio|47.82|190524|2|
~C|MATCOM25485|ud|CONECTORES MODBUS RS 485.IP 67|14.35|030225|3|
~T|MATCOM25485|Conector, montaje en campo, para PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, recto, macho, de 5 polos, codificación B, apantallado Datos técnicos ZS1000-0610 Apantallamiento sí Tamaño de montaje M12 Tipo de conector enchufable Tipo de contacto macho Número de posiciones (cara) 5 polos Codificación Codificación B Terminación del cable conexión por tornillo Sección máx .
del cable 0,75 mm² (AWG18) Diámetro exterior máx .
del cable 6,0 - 8,0 mm Ilustraciones similares A1 62,00 mm A2 Ø 20,00|
~C|MATCOM485415|m|Cable blindado RS-485 (2x18 AWG), poliuretano LSZH, para Modbus, norma IEC 61158-2|12.1|030225|3|
~T|MATCOM485415|Cable de baja capacitancia de 2 pares con aislamiento de polietileno (PE), conductor de cobre estañado, conductor de drenaje de cobre estañado trenzado 24AWG y cubierta de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH). El cable de ordenador incorpora cinta Beldfoil® de papel de aluminio-poliéster (cobertura del 100%) y blindaje de trenza de cobre estañado (cobertura del 90%). Apto para aplicaciones EIA RS-485.

CPR: Aún sin certificar
Impedancia de 120O
Capacitancia nominal de conductor a conductor de 13.75pF/ft
Velocidad nominal de propagación del 66%
Retardo nominal de 1,54ns/ft
Atenuación de 0,6dB/100ft (a 1MHz)
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80°C|
~C|MN11100020|t|GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO)|7.48|050712|3|
~T|MN11100020|GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO)|
~C|MN11100021|t|GESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO)|4.27|050712|3|
~T|MN11100021|GESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO)|
~C|MN11100041|mes|ALQUILER CONTENEDOR 5 M3|82.28|090719|3|
~T|MN11100041|ALQUILER CONTENEDOR 5 M3|
~C|MN1110W0003|t|TRANSPORTE DE EQUIPO DESECHADO|62.26|130624|2|
~C|MN1111W002|t|TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES/EMBALAJES EN CONTENEDOR|169.56|130624|2|
~C|MN16020201|m|MALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M|3.36|120824|3|
~T|MN16020201|MALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M|
~C|MOC0000700|h|Titulado superior|28.23|240621|1|
~C|MOC0000800|h|Titulado medio|25.35|240621|1|
~C|MQ04020010|h|RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA|63.99|271217|2|
~C|MQ04080105|h|MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA|48.73|170314|2|
~C|MQ06020100|h|CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T|78.97|271217|2|
~T|MQ06020100|CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T|
~C|MQW600001|t|TRANSPORTE DE RESIDUOS PETREOS INERTES NO PELIGROSOS|14.64|130624|2|
~C|MTAC6PCG010-888HB|ud|Latiguillos 10gplus c6a 4 pares, ls/oh iec 332.1,  1 metro|1.57|201123|3|
~C|MTFUSDBFA|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), Circuito 1X240 mm2|48.94|190524|3|
~C|MTPGEWDX26240|m|Tubo rigido libre halog. Rkhf/40|3.33|201123|3|
~C|MTPGEWDX43040|ud|Mm 40 mangu. Tubo/tubo ip65|2.61|201123|3|
~C|MTPGEWDX43140|ud|Cm 40 codo rapido ip65|4.1|201123|3|
~C|MTPGEWGW50630|ud|Soporte collarin d.40 gris ral.7035|0.56|201123|3|
~C|MTPR02101121|ud|Caja pvc 275x200, superficie.|4.81|201123|3|
~C|P01|m3|Pasta de escayola|142.89|190524|3|
~C|P21DDG110|u|Difusor rotacional 600x16 mm con plenum y compuerta de regulación de caudal|65|190524|3|
~C|P21DRS080|u|Rejilla impulsión/retorno 325x225 mm simple deflexión con compuerta de regulación|32|190524|3|
~C|P21DRS100|u|Rejilla impulsión/retorno 525x225 mm simple deflexión con compuerta de regulación|28.76|190524|3|
~C|P21LDA141|u|Ud. interior conductos|408.44|190524|3|
~C|P311BM110|u|Banco de madera para 5 personas|108.3|040624|3|
~C|P31BM100|u|Mesa de melamina para 10 personas|185.94|040624|3|
~C|P31CI050|ud|Extintor CO2 5 kg acero 89B|129.37|190524|3|
~C|P31W001|ud|Nevera eléctrica|380.64|190524|3|
~C|SP|u|Sensor industrial de presión diferencial DPI/--0-1.0b/2/C/M2.00-X/|247.68|190524|3|
~C|TERMSCH|u|Termostato 2/4 tubos ecm valvula ON/OFF|114.24|190524|0|
~C|TPE32200|h|Bomba en linea TPE2 D 40-200 N-A-F-A-BQQE-GYC|2876.21|190524|3|
~C|TPE3280|u|Bomba en linea TPE2 D 32-80 N-A-F-A-BQQE-CYB|4195|190524|3|
~C|TPE340120|u|Bomba en linea TPE3 D 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB|3477|190524|3|
~C|TPED80210|u|Bomba en linea TPED 80-210/2 S-A-F-A-BQQE-KWB|6039|190524|0|
~C|U04VBL#|||0|190524|0|
~L|U04VBL#||ESP\1qBEKC0Am8300x82FHBYd5$K.rtf\||
~C|U04VBP#|||0|190524|0|
~L|U04VBP#||ESP\1qBEKC0Am8300x82FHBYd5$K.rtf\||
~C|U04VQ#|||0|190524|0|
~L|U04VQ#||ESP\25GFjt5cFEVnCVcDP94Tj5vM.rtf\||
~C|U07#|||0|190524|0|
~L|U07#||ESP\6k53uFE9R7np4Nl19t4nG2rg.rtf\||
~C|lana|m2|Panel lana mineral incluyendo accesorios|25.85|190524|0|
~C|mt35brp010p|m|BANDEJA 60X100 mm|36.07|190524|3|
~C|mt35cun010A1A|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), 4G4 mm²|3.85|190524|3|
~C|mt35cun010A1B|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), 3G6 mm²|4.31|190524|3|
~C|mt35cun010A1D|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), 4G16 mm²|14.11|190524|3|
~C|mt35cun010A1F|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), 150 mm²|31.58|190524|3|
~C|mt35cun010AH|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), 1x185 mm2|38.8|190524|3|
~C|mt35cun010e2|m|Cable multipolar RZ1-K (AS) 5G4 mm²|0.8|190524|3|
~C|mt35cun010g2|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), 1x95 mm2|20.09|190524|3|
~C|mt35cun010j1|m|Cable 1x50 mm2|10.88|190524|3|
~C|mt35cun010y1|m|Cable multipolar RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²|1.13|190524|3|
~T|mt35cun010y1|able multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluso mano de obra necesaria.|
~C|mt35cun010z1|m|Cable multipolar RZ1-K (AS),  3G2,5 mm²|1.6|190524|3|
~M|IPO_01.01\01.01|1\1\1\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_01.01\01.02|1\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_01.01\01.03|1\1\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_01.01\01.04|1\1\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|CD_01.03.01\CD_01.03.01.01|1\2\1\1\|2|\Calas para descubrir estructura\2\\\\1\\\\\\|
~M|CD_01.03.01\CD_01.03.01.02|1\2\1\2\|2|\Calas para descubrir estructura\2\\\\1\\\\\\|
~M|CD_01.03.01\CD_01.03.01.03|1\2\1\3\|2|\Extracción de testigo para comprobación de forjado\2\\\\1\\\\\\|
~M|CD_01.03.01\CD_01_03.01.04|1\2\1\4\|2|\Prueba de carga\1\\\\\Prueba de carga en caso de que la primera falle\1\\\\1\\\\\\|
~M|CD_01.03.02\CM1R06HHP090|1\2\2\1\|190|\Paño 3\\\\\\Refuerzo dir x\10\14\\\\Refuerzo dir y\50\1\\\1\\\\\\|
~M|CD_01.03.02\CM1R06HHP010|1\2\2\2\|21|\Paño 3\\\\\\Refuerzo dir x\10\14\0.1\\\Refuerzo dir y\70\1\0.1\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.01\CD_02.01.01|2\1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.01\CD_02.01.02|2\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.02\02.02.01|2\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.03\02.03.01|2\3\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.03\02.03.02|2\3\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.03\02.03.03|2\3\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.03\02.03.04|2\3\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.03\02.03.05|2\3\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.03\02.03.06|2\3\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\02.04.01|2\4\1\|108|\\108\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\20.02.02|2\4\2\|54|\\54\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\02.04.07|2\4\3\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\02.04.08|2\4\4\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\02.04.02|2\4\5\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\02.05|2\4\6\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.04\IPO_02.06|2\4\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_02.05.01\INSU-AL 3.2 20|2\5\1\1\|487||
~M|IPO_02.05.01\INSU-AL 3.2 25|2\5\1\2\|52||
~M|IPO_02.05.01\INSU-AL 3.2 32|2\5\1\3\|123||
~M|IPO_02.05.01\INSU-AL S5 40|2\5\1\4\|206||
~M|IPO_02.05.01\INSU-AL S5 50|2\5\1\5\|47||
~M|IPO_02.05.01\INSU-PE S5 110|2\5\1\6\|20||
~M|IPO_02.05.01\INSU-PE S5 125|2\5\1\7\|10||
~M|IPO_02.05.01\INSU-PE S5 160|2\5\1\8\|58||
~M|IPO_02.05.01\INSU-PE S5 90|2\5\1\9\|6||
~M|IPO_02.05.01\INSU-PE S5 63|2\5\1\10\|215||
~M|IPO_02.05.01\INSU-PE S5 50|2\5\1\11\|47||
~M|IPO-02_07\05|2\6\1\|895|\\895\\\\1\\\\\\|
~M|IPO-02_07\CCG|2\6\2\|63|\\63\\\\1\\\\\\|
~M|IPO-02_07\E23DDG110|2\6\3\|13|\\13\\\\1\\\\\\|
~M|IPO-02_07\E23DRR080|2\6\4\|75|\\75\\\\1\\\\\\|
~M|IPO-02_07\E23DRS100|2\6\5\|91|\\91\\\\1\\\\\\|
~M|IPO-02_07\E23LDA141|2\6\6\|27|\\27\\\\1\\\\\\|
~M|IPO-02_07\15.02.12.35|2\6\7\|75|\\75\\\\1\\\\\\|
~M|CD_03.01\CEHVACC|3\1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|CD_03.01\CEHVACS|3\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|CD_03.01\CEHVAC3|3\1\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|CD_03.01\BT-052|3\1\4\|150||
~M|CD_03.01\BT-005|3\1\5\|277||
~M|CD_03.01\BT-070|3\1\6\|163||
~M|CD_03.01\BT-071|3\1\7\|13||
~M|CD_03.01\BT-073|3\1\8\|8||
~M|CD_03.01\BT-074|3\1\9\|38||
~M|CD_03.01\BT-069|3\1\10\|16||
~M|CD_03.01\BT-075|3\1\11\|13||
~M|CD_03.01\BT-076|3\1\12\|26||
~M|CD_03.01\BT-066|3\1\13\|26||
~M|04.01\04.01.03|4\1\1\|27|\\27\\\\1\\\\\\|
~M|04.01\15.02.15.06|4\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04.01\04.01.06|4\1\3\|100||
~M|04.01\04.01.07|4\1\4\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|04.01\04.01.08|4\1\5\|40||
~M|04.01\04.01.09|4\1\6\|40||
~M|04.01\04.01.10|4\1\7\|50||
~M|04.02\04.02.01|4\2\1\|1|\PSO\1\\\\1\\\\\\|
~M|04.02\04.02.05|4\2\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|04.02\04.02.08|4\2\3\|1|\PCU\1\\\\1\\\\\\|
~M|04.03\15.02.15.01|4\3\1\|1|\PLANTA SOTANO\1\\\\1\\\\\\|
~M|04.04\04.04.01|4\4\1\|1|\GENERAL\1\\\\1\\\\\\|
~M|IPO_05\05.02|5\1\|124||
~M|IPO_05\05.03|5\2\|590.6||
~M|IPO_05\05.04|5\3\|231||
~M|06.01\06.01.01|6\1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.01\CM1S03A010|6\2\1\1\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.01\CM1S03B180|6\2\1\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.01\CM1S03D070|6\2\1\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.01\CM1S03A010|6\2\2\1\1\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.01\CM1S03A025|6\2\2\1\2\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.01\CM1S03A120|6\2\2\1\3\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.01\CM1S03A070|6\2\2\1\4\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.01\CM1S03A090|6\2\2\1\5\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.01\CM1S03A105|6\2\2\1\6\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.02\CM1S03B070|6\2\2\2\1\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.02\CM1S03B180|6\2\2\2\2\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.02\CM1S03B030|6\2\2\2\3\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.02\CM1S03B010|6\2\2\2\4\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.03\CM1S03C020|6\2\2\3\1\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.03\CM1S03C090|6\2\2\3\2\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.03\CM1S03C120|6\2\2\3\3\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.04\CM1S03D070|6\2\2\4\1\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.05\CM1S03EI030|6\2\2\5\1\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.05\CM1S03EB040|6\2\2\5\2\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|06.02.02.05\CM1S03EB060|6\2\2\5\3\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.01\CM1S02BV010|6\3\1\1\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.01\CM1S02BV040|6\3\1\2\|16|\\16\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.01\CM1S02BV080|6\3\1\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.02\CM1S02DV010|6\3\2\1\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.02\CM1SW000001|6\3\2\2\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.02\CM1SW00003|6\3\2\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.03\CM1S02E010|6\3\3\1\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.03\CM1SW00002|6\3\3\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.04\CM1S02J040|6\3\4\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.04\CM1S02J020|6\3\4\2\|15|\\15\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.05\CM1S02I060|6\3\5\1\|60|\\60\\\\1\\\\\\|
~M|06.03.05\CM1S02F050|6\3\5\2\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1S01C070|6\4\1\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1S01C080|6\4\2\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1S01C120|6\4\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1S01C130|6\4\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1W000001|6\4\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1W000002|6\4\6\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1W000003|6\4\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|06.04\CM1W000004|6\4\8\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.05\CM1S05A040|6\5\1\|50|\\50\\\\1\\\\\\|
~M|06.05\CM1S05B010|6\5\2\|12|\\12\\\\1\\\\\\|
~M|06.05\CM1S05B030|6\5\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|06.05\CM1S05C016|6\5\4\|12|\\12\\\\1\\\\\\|
~M|06.05\CM1SW00001|6\5\5\|50|\\50\\\\1\\\\\\|
~M|06.05\CM1S05A010|6\5\6\|200|\\200\\\\1\\\\\\|
~M|07.01_\CM1G03A010|7\1\1\|27.53|\\27.53\\\\1\\\\\\|
~M|07.02.01\GBB010a|7\2\1\1\|4.85|\\4.85\\\\1\\\\\\|
~M|07.02.01\GBB010b|7\2\1\2\|22.68|\\22.68\\\\1\\\\\\|
~M|07.02.02\CM1G05B880|7\2\2\1\|45|\\45\\\\1\\\\\\|
~M|07.03_\07.03.01|7\3\1\|0.08|\\0.08\\\\1\\\\\\|
~M|07.03_\07.03.02|7\3\2\|1.8|\\1.8\\\\1\\\\\\|
~M|07.03_\07.03.04|7\3\3\|3.05|\\3.05\\\\1\\\\\\|
~M|07.03_\07.03.05|7\3\4\|22.68|\\22.68\\\\1\\\\\\|
~M|07.01\CD.07.01.01|8\1\1\|1||
~M|07.01\CD.07.01.02|8\1\2\|1||
~M|07.01\CD.07.01.03|8\1\3\|1||
~M|07.02\CD.07.02.02|8\2\1\|1||
~M|IPO_09\12|9\1\|1||
~M|IPO_09\08.01.03|9\2\|1||
