**3.6. Ahorro de energía**

|  |
| --- |
| *REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)*  ***Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)***  *1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.*  *2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.*  *3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.*  ***15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético.***  *El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.*  ***15.2. Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética.***  *Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.*  ***15.3. Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas.***  *Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.*  ***15.4. Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación.***  *Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.*  ***15.5. Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.***  *Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.*  ***15.6. Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.***  *Los edificios dispondrán de sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.*  ***15.7. Exigencia básica HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.***  *Los edificios dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos.* |

**HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO**

1. **ÁMBITO DE APLICACIÓN**

**B) Intervenciones en edificios existentes:**

- reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y para cambios de uso de locales de más de 50 m2.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que, en el caso de las reformas referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio.

**En la reforma se ha modificado al envolvente térmica del edificio al intervenir en la fachada sur y dotar al local de grandes huecos acristalados.**

1. **CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA**

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de invierno de Villalba (Zona D), el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención.

1. **CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA**

**La reforma prevista es completa. Se ha previsto un cambio de uso (de supermercado de gran superficie a oficina de empleo) con sus nuevas instalaciones.**

**El consumo de energía primaria no renovable no excederá de 20+8xCfi y el consumo de energía primaria total no excederá de 130+9xCfi**

1. **PROCEDIMIENTO Y DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.**
   1. *Procedimiento de cálculo*
   2. *Solicitaciones exteriores*
   3. *Solicitaciones interiores y condiciones operacionales*
   4. *Modelo térmico: envolvente térmica y zonificación*
   5. *Sistema de referencia en uso residencial privado*
   6. *Superficie para el cálculo de indicadores de consumo*

**En la reforma se reubican algunos elementos de difusión y retorno sin intervenir en el resto de la instalación existente del edificio.**

**No se modifican por tanto los cálculos de la instalación existente.**

1. **JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA**

Para justificar el cumplimiento de las exigencias de esta sección, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada:

a) la definición de la localidad y de la zona climática de ubicación;

b) la definición de la envolvente térmica y sus componentes;

c) el perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables;

d) el procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético;

e) la demanda energética de calefacción, refrigeración y ACS;

f) el consumo energético (energía final consumida por vector energético) de los distintos servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y, en su caso, iluminación);

g) la energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables;

h) la descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios técnicos;

i) los rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos;

j) los factores empleados para la conversión de energía final a energía primaria;

k) el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren,lim);

l) el consumo de energía primaria total (Cep,tot) y el valor límite aplicable (Cep,tot,lim);

m) el número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable.

1. **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**
   1. **Ejecución**

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE.

* 1. **Control de la ejecución de la obra**

- El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

- Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

- Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

- En el Libro del Edificio se incluirá la documentación referente a las características de los productos, equipos y sistemas incorporados a la obra.

* 1. **Control de la obra terminada**

- El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

- En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.

* 1. **Mantenimiento y conservación del edificio**

- El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de la envolvente térmica e instalaciones.

- Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.

**HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA**

|  |
| --- |
| **TERMINOLOGÍA**  **Cerramiento:** Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.  **Componentes del edificio:** Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su *envolvente edificatoria*: *cerramientos, huecos* y *puentes térmicos*.  **Condiciones higrotérmicas:** Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales.  **Demanda energética:** Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que se ubique.  **Envolvente edificatoria:** Se compone de todos los *cerramientos* del edificio.  **Envolvente térmica:** Se compone de los *cerramientos* del edificio que separan los recintos *habitables* del ambiente exterior y las *particiones interiores* que separan los *recintos habitables* de los *no habitables* que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  **Espacio habitable:** Espacio formado por uno o varios *recintos habitables* contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.  **Espacio no habitable:** Espacio formado por uno o varios *recintos no habitables* contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.  **Hueco:** Es cualquier elemento semitransparente de la *envolvente del edificio*. Comprende las ventanas y puertas acristaladas.  **Partición interior:** Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos).  **Puente térmico:** Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o épocas frías.  **Recinto habitable:** Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:  a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales  b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente  c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario  d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo  e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso  f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios  g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.  **Recinto no habitable**: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.  **Transmitancia térmica:** Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.  **Unidad de uso:** Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre otras, las siguientes:  En edificios de vivienda, cada una de las viviendas.  En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos.  En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. |

**Se aporta cálculo de cargas térmicas en la memoria de instalaciones del presente documento.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito de aplicación** | | | | | |  | Nacional | | | | | |  | Autonómico | | | | |  | | Local | | | | |
|  | Edificios de nueva construcción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Edificios aislados con Su > 50 m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Conformidad con la opción simplificada** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aplicabilidad** (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Fachadas** (02) | | | | | | | | | | | | | **Cubiertas** | | | | | | | | | | |
| Superficie | Superficie | | Superficie | | | | Porcentaje | | **HE1** | | | | Superficie | | Superficie | | | Superficie | | | Porcentaje | | **HE1** |
| Cerramiento | Huecos | | Total | | | | Huecos | | Cubierta | | Lucernario | | | Total | | | Lucernarios | |
| **Orientación** | **N** |  |  | |  | | | |  | | **< 60%** | | | |  | |  | | |  | | |  | | **< 5%** |
| **E** |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | **< 5%** |
| **SE** |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | **< 5%** |
| **S** |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | **< 5%** |
| **SO** |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | **< 5%** |
| **O** |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | **< 5%** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Conformidad con la opción simplificada** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.- Determinación de la zonificación climática** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localidad | | | Altitud  (m) | Desnivel (03) | | | | Zona  (04) | | e,cp  (05) | | e,loc  (06) | | e,cp  (07) | | Psat,cp  (08) | | Pe,cp  (09) | | | | Psat,loc  (10) | |  | e,loc  (11) |
| Capital de Provincia | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| Localidad de Proyecto | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 1. Cumplimiento simultáneo de ambas condiciones 2. Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en fachadas cuya área total suponga un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio 3. Diferencia de nivel entre la localidad de proyecto y la capital de provincia 4. Zona climática obtenida del Apéndice D, Tabla D.1 del CTE HE1 5. Temperatura Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.2 del CTE HE1 6. Temperatura Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto. Se supondrá que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad la misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia. 7. Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.1 del CTE HE1 8. Presión de saturación de vapor de la capital de provincia. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 9. Presión de vapor del aire exterior de la capital de provincia. Calculo según expresión [G.13] del Apéndice G, apartado G.2.2.3, pto. 3 10. Presión de saturación de vapor de la localidad de proyecto. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 11. Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto de Provincia. Calculo según expresión [G.2] del Apéndice G, apartado G.1.1, pto. 4, d). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Para cumplimentar en el caso que se adopten criterios distintos a la Norma o medidas singulares que se quieran reseñar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ficha 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.- Clasificación de los espacios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) | | | | | | | | | Espacio baja carga Interna | | | | | | | | | |  | | Espacio alta carga Interna | | | | | | | | | | | | | |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos(02) | | | | | | | | | Higrometría ≤ 3 | | | | |  | | Higrometría 4 | | | | | | | | |  | | | Higrometría 5 | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes** (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIPO: | | | | | | |  | | | | | |
| Cerramiento | | Componente | | | | | | | | | | | | | Orientación | | | | | | | | | | | | | | | Superficie | | | | | |
| N | | | E | | SE | | | | S | | SO | | | O | (m²) | | | | | |
| Cubierta | |  | C1 | En contacto con el aire | | | | | | | | UC1 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | C2 | En contacto con un espacio no habitable | | | | | | | | UC2 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | PC | Puente térmico (Contorno de lucernario > 0,5 m2) | | | | | | | | UPC | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Fachadas | |  | M1 | Muro en contacto con el aire | | | | | | | | UM1 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | M2 | Muro en contacto con espacios no habitables | | | | | | | | UM2 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | PF1 | Puente térmico contorno de huecos > 0,5 m2 (04) | | | | | | | | UPF1 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | PF2 | Puente térmico pilares en fachada > 0,5 m2 | | | | | | | | UPF2 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | PF3 | Puente térmico (caja de persianas > 0,5 m2 | | | | | | | | UPF3 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | PF4 | Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5 m2 | | | | | | | | UPF4 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | PF5 | Puente térmico (Viga de Fachada > 0,5 m2 (05) | | | | | | | | UPF5 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Suelos | |  | S2 | En contacto con espacios no habitables | | | | | | | | US2 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
|  | S3 | En contacto con el aire exterior | | | | | | | | US3 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Contacto con terreno | |  | T2 | Cubiertas enterradas (06) | | | | | | | | UT2 | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Medianerias | |  | MD | Cerramientos de medianería (07) | | | | | | | | UMD | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Particiones Interiores | |  | M2V | Particiones interiores de edificios de viviendas (08) | | | | | | | | UM2V | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | |
| 1. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 2. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 3. Se deberá seleccionar un solo componente de los relacionados en la tabla 4. Contorno de hueco se refiere a: Dintel, Jambas y Alfeizar 5. Viga de Fachada si cuelga por debajo del canto del forjado. Para el cálculo de superficie se medirá el alto por debajo del forjado 6. Se considera el terreno como una capa térmicamente homogénea de conductividad λ= 2 W/mK. Ver apartado E.1.2.3 de la Exigencia Básica HE1. 7. Si las Medianeras están libres, sin Edificios contiguos, se consideraran Fachadas 8. Particiones interiores de Edificios de Viviendas que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción con las zonas comunes del edificio no calefactadas La transmitancia térmica no debe ser superior a 1,2 W/m²K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa | Material | | | | Resistencia térmica | | |  | | Condensaciones intersticiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nº | L | λ | R |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| Int. | Rsi =1/hi | | | | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | < | | |  | | |
| 01 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 02 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 03 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 04 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 05 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 06 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 07 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 08 |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Ext. | Rse =1/he | | | | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | RT = | | | | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.- Limitación de la demanda energética** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.- Comprobar que U < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) | | | | | | | | | | U = | 1/ RT = | |  | | | | < | | | | | Umax = | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.- Control de Condensaciones** | | | | | |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de una partición interiorque linda con espacio no habitabledonde se prevé escasa producción de vapor de agua, o de un cerramiento en contacto con el terreno. | | | | | |
|  Se cumple la condición fRsi  fRsi,max , se trata de un cerramiento o partición interior de un espacio de clase de higrometría 4 o inferior que tiene una transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica máxima Umax de la tabla 2.1 del HE1. | | | | | |
|  Se Verifica fRsi = 1-U \* 0´25 = |  | < | fRsi,max |  | (Obtenida de la Tabla 3.2 del HE1) |
| 6.2.- Condensaciones Intersticiales | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento con barrera contra el paso de vapor de agua en su parte caliente. | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de una partición interior en contacto con espacio no habitable en la que se prevé gran producción de humedad y que cuenta con barrera de vapor en el lado de dicho espacio no habitable. | | | | | |
|  La cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes es nula. | | | | | |
|  En la ficha 4 se verifica, para cada mes del año y para cada capa de material, que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo. | | | | | |

**No es de aplicación por no modificarse la envolvente térmica ni los generadores de energía térmica.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Transmitancia térmica del hueco** | |
| Se obtiene de la siguiente expresión UH = (1-FM)  UH,v + FM  UH,m | Donde:  UH,v = Transmitancia térmica de la parte semitransparente obtenida en la siguiente Tabla |

|  |
| --- |
| Transmitancia térmica de la parte semitransparente del hueco o lucernario UH,v (W/m 2 K)  **Tabla Transmitancia Térmica Parte Semitransparente de un Hueco** |

|  |  |
| --- | --- |
| UH,m = Transmitancia térmica del marco obtenida en las Tablas siguientes | FM = Fracción del hueco ocupada por el marco |
|  |  |

**No es de aplicación por no modificarse la envolvente térmica.**

**Se aporta cálculo de cargas térmicas en la memoria de instalaciones del presente documento.**

**Ficha 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.- Clasificación de los espacios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) | | | | | | | | | | Espacio baja carga Interna | | | | | | | |  | | Espacio alta carga Interna | | | | | | |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) | | | | | | | | | | Higrometría ≤ 3 | | | |  | Higrometría 4 | | | | | | |  | Higrometría 5 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerramiento | | Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cubierta | |  | | L | Lucernario | | | | | | | | UL | | |  | | | | | | | | | | | |
| FL | | |
| Fachadas | |  | | H | Huecos | | | | | | | | UH | | |
| FH | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hueco | | | | | | | | | vidrio | | | | | | | marco | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Orientación | | Superficie (m²) | | | FS | UH | F | Descripción (03) | | | UH,v | g | | | Descripción (04) | | | | | | | UH,m | FM | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
| 1. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 2. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 3. Se deberá describir el tipo de vidrio que se va a emplear en el acristalamiento, así como su espesor 4. Se deberá describir el material que compone el marco de la carpintería (madera, aluminio, PVC, metal, con rotura puente térmico, etc..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.- Limitación de la demanda energética** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.- Comprobar que UH,v < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) | | | | | | | | | | | UH,v = | |  | | | | < | | Umax = | |  | | | |  | | |
| Comprobar que UH,m < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) | | | | | | | | | | | UH,m= | |  | | | | < | | Umax = | |  | | | |  | | |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos | | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim | | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.- Control de Condensaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Se cumple la condición fRsi  fRsi,max , se trata de un cerramiento o partición interior de un espacio de clase de higrometría 4 o inferior que tiene una transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica máxima Umax de latabla 2.1 del HE1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**En la reforma se reubican algunos elementos de difusión y retorno sin intervenir en el resto de la instalación existente del edificio.**

**No se modifican por tanto los cálculos de la instalación existente.**

**Ficha 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.- Clasificación de los espacios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) | | | | | | | | | | | Espacio baja carga Interna | | | | | | | | | | | | |  | | | Espacio alta carga Interna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) | | | | | | | | | | | Higrometría ≤ 3 | | | | | | |  | | | Higrometría 4 | | | | | | | | |  | | | | Higrometría 5 | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIPO: | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Cerramiento | | | Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | Orientación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Superficie | | | |
| N | | | E | | SE | | | | S | | | SO | | | O | | | | (m²) | | | |
| Suelos | | |  | S1 | Apoyados sobre el terreno | | | | | | | | | | | US1 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Contacto con terreno | | |  | T3 | Suelos a una profundidad mayor de =,50 m | | | | | | | | | | | UT1 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 1. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 2. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso 1 – Soleras o Losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislamiento perimétrico | | | | | | | | | |  | Solera o Losa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | | | | | | Resistencia térmica | | | |  | D | | | |  | | | | A | | | | | | | P | | | | | B’ | | | | | | |  | | US1 | | |
| La | λa | | Ra |  | (03) | | | |  | | | | (04) | | | | | | | (05) | | | | | (06) | | | | | | |  | | (07) | | |
|  | | | | | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso 2 – Soleras o Losas a una profundidad superior a 0,50 m respecto al nivel del terreno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solera o Losa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa | | Material | | | | Resistencia térmica | | | |  | Rf | | | | z | | | | A | | | | | | | P | | | | | B’ | | | | | | |  | | UT1 | | |
| nº | | L | λ | | Rn |  | (08) | | | | (09) | | | | (04) | | | | | | | (05) | | | | | (06) | | | | | | |  | | (07) | | |
| 01 | |  | | | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| 02 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 03 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 04 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 05 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 06 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso 3 – Suelos en contacto con cámaras sanitarias** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aplicabilidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | La cámara sanitaria ventilada por el exterior (10) | | | | | | | a) Altura h= | |  | | | ≤ 1,00 m (11) | | | | | | b) Profundidad z= | | | | | | | | | | | |  | | | | | ≤ 0,50 m (09) | | | | | | |
| 1. En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se calculará mediante el procedimiento descrito en el apartado E.1.1 de la Exigencia Básica HE1. 2. En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se calculará mediante la definición general del coeficiente b descrito en el apartado E.1.3.1 de la Exigencia Básica HE1. 3. En caso de cumplir con ambas condiciones, a) y b), se procederá según el siguiente procedimiento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solera o Losa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa | | Material | | | | Resistencia térmica | | | |  | Rf | | | | z | | | | A | | | | | | | P | | | | | B’ | | | | | | |  | | US1 | | |
| nº | | L | λ | | Rn |  | (08) | | | | (09) | | | | (04) | | | | | | | (05) | | | | | (06) | | | | | | |  | | (07) | | |
| 01 | |  | | | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| 02 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 03 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 04 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 05 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 06 | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 1. D= Ancho de la banda de aislamiento perimétrico. Ver figura E.1 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1 2. A= Área de la solera o losa en m² 3. P= Longitud del perímetro de la solera o losa en m 4. B’= A/0,50\*P = Longitud característica de la solera o losa. Ver punto 3 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1 5. US1= Transmitancia térmica de la solera o losa en W/m²K. Se obtiene de las tablas E.3, E.4 y E.9, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1, según los Casos 1, 2 y 3 respectivamente. 6. Rf= Resistencia térmica de la solera o losa en m²K/W. Rf= R1+R2+R3+…..+Rn. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 7. z= Profundidad de la solera o losa respecto al nivel del terreno. Se mide a cara inferior de la solera o losa. Ver figura E.2 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 8. Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 9. La altura h se mide desde la cara inferior del suelo en contacto con la cámara sanitaria y el nivel del terreno. Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.- Limitación de la demanda energética** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.- Comprobar que US1 < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) | | | | | | | | | | | | U S1= | |  | | | < | | | | | Umax = | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos | | | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim | | | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.- Control de Condensaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.- Condensaciones Intersticiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Se aporta cálculo de cargas térmicas en la memoria de instalaciones del presente documento.**

**Ficha 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.- Clasificación de los espacios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A efecto de cálculo de la demanda energética (01) | | | | | | | | | | | | | | | Espacio baja carga Interna | | | | | | | | | | | |  | | | | Espacio alta carga Interna | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) | | | | | | | | | | | | | | | Higrometría ≤ 3 | | | | | |  | | | Higrometría 4 | | | | | | | | | | |  | | | | | Higrometría 5 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIPO: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Cerramiento | | | Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Orientación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Superficie | | | | |
| N | | | | E | | SE | | | | | S | | | | SO | | | | | O | | | (m²) | | | | |
| Contacto con terreno | | |  | | T1 | Muros en contacto con el terreno | | | | | | | | | | | | | **UT1** | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 1. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 | | | | | | | | | | | | | | 1. Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso 1 – Muro o pantalla en contacto con el terreno cuya composición no varia con la profundidad** (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa | Material | | | | | | | Resistencia térmica | | | | |  | | Rm | | z | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | UT1 | | |
| nº | L | | λ | Rn | |  | | (04) | | (05) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | (06) | | |
| 01 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 02 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 03 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 04 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 05 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 06 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 07 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 08 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso 2 – Muro o pantalla enterrado cuya composición varia con la profundidad** (07) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistencia térmica del primer tramo del muro (07) | | | | | | | | | | | | |  | | Resistencia térmica del segundo tramo del muro (07) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa | Material | | | | | | | Resistencia térmica | | | | |  | | Capa | Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | Resistencia térmica | | | | | | | | | | | | | | | |
| nº | L | | λ | Rn1 | |  | | nº | L | | | | | | | λ | | | | | Rn2 | | | |
| 01 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 01 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 02 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 02 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 03 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 03 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 04 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 04 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 05 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 05 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 06 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 06 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 07 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 07 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 08 |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | 08 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (08) R1= | |  | | (09) z1= | | |  | | (10) U1= | | |  |  | | (11) R2= | | |  | | | | | (12) z2= | | | | | | |  | | | | | | | | | (13) U2= | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | (14) U12= | | |  |  | | (15) UT1= | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ver figura E.3 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 2. Rm= Resistencia térmica del muro en m²K/W. Rm= R1+R2+R3+…..+Rn. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 3. z= Profundidad del muro respecto al nivel del terreno. Se mide a cara superior de zapata del muro. Ver figura E.3 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 4. UT1= Transmitancia térmica del muro en W/m²K. Se obtiene de la tabla E.5 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 5. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 6. R1= Resistencia térmica del primer tramo del muro en m²K/W. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 7. z1= Profundidad del primer tramo del muro respecto al nivel del terreno. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 8. U1= Transmitancia térmica del primer tramo del muro, obtenida de la tabla E.5 para una profundidad z = z1 y una resistencia térmica Rm= R1 9. R2= Resistencia térmica del segundo tramo del muro en m²K/W. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 10. Z2= Profundidad del segundo tramo del muro respecto al nivel del terreno. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 11. U2= Transmitancia térmica, obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad z = z2 y resistencia térmica Rm= R2. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 12. U12= Transmitancia térmica, obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad z = z1 y resistencia térmica Rm= R2. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 13. Transmitancia térmica del muro o pantalla enterrada, cuyo valor se obtiene de la siguiente expresión: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.- Limitación de la demanda energética** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.- Comprobar que US1 < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) | | | | | | | | | | | | | | | U S1= |  | | | | < | | | | | Umax = | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos | | | | | | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.- Comprobar que Um < Ulim | | | | | | | | | | | | | | | Comprobar en ficha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.- Control de Condensaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.- Condensaciones Superficiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.- Condensaciones Intersticiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**HE 2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas** |  | Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Normativa a cumplir:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | * Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1751/98. * R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Tipo de instalación y potencia proyectada:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | nueva planta | | |  | reforma por cambio o inclusión de instalaciones | | | | | | | | | |  | reforma por cambio de uso | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09) (1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Generadores de calor:** | | | | | | | | |  | **Generadores de frío:** | | | | | | | | | |
|  |  |  | A.C.S. (Kw) | | | | |  | | | |  | Refrigeradores (Kw) | | | | | | *146* | | | |
|  |  |  | Calefacción (Kw) | | | | | 146 | | | |  |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | Mixtos (Kw) | | | | | 146 | | | |  |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | Producción Total de Calor | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales | | | | | | | | | | | | | | | | 146 | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  |  |  | **INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Tipo de instalación | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Nº de Calderas | | | | |  | | |  | | Potencia Calorífica Total | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | Nº de Maquinas Frigoríficas | | | | |  | | |  | | Potencia Frigorífica Total | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | Potencia termica nominal total | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | **Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Tipo de instalación PLANTA ENFRIADORA AIRE-AGUA, BOMBA DE CALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | Nº de Calderas | | | | |  | | |  | | Potencia Calorífica Total | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | Nº de Maquinas Frigoríficas | | | | |  | | |  | | Potencia Frigorífica Total | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw** **(2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Tipo de instalación | | | | | colector individual mas interacumulador | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Sup. Total de Colectores | | | | | m2 | | |  | |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Caudal de Diseño | | | | |  | | |  | | Volumen del Acumulador | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Potencia del equipo convencional auxiliar | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación** (según tabla 3 ITE 02.2.3.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Tipo de local | | | DÍA | | | | | | | | | | NOCHE | | | | | | | |
|  |  |  | | | Vmax Admisible | | | | | Valor de Proyecto | | | | | Vmax Admisible | | | | | Valor de Proyecto | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | Oficina | | | 45 | | | | | Menor de 30 | | | | | - | | | | | - | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | **Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Chimeneas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.001.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas** |  | **Condiciones generales de las salas de maquinas** | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. | |
|  |  |  | Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. | |
|  |  |  | Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto, medio y bajo.(**ver art. 19 de MBE- CPI 96**) | |
|  |  |  | Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. | |
|  |  |  | Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux | |
|  |  |  |  | |
|  |  | **Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada.** | | |
|  |  |  | Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2. | |
|  |  |  | Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240. | |
|  |  |  | Si poseen dos o más accesos, al menos uno dará salida directa al exterior. | |
|  |  |  | Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local. | |
|  |  |  |  | |
|  |  | **Dimensiones mínimas para las salas de calderas** | | |
|  |  |  |  | En Proyecto |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.). | - |
|  |  |  | Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.). |  |
|  |  |  | Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.). |  |
|  |  |  | Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.). |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica** | |  |
|  |  |  |  | En Proyecto |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.). | Coordinado con fabricante |
|  |  |  | Distancia a la pared trasera (>80 cm.). | Coordinado con fabricante |
|  |  |  | Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.). | Coordinado con fabricante |
|  |  |  | Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H+100cm. > 250 cm.). | Coordinado con fabricante |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Cuando la potencia térmica total en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo establecido en la ITE 02 para instalaciones centralizadas. 2. La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias parciales correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 07.1.2. 3. No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, calentadores acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos igual o inferior a 70 kW. | | |

**HE 3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación**  Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformasde locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que serenueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | Valor de eficiencia energética de la instalación | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | uso del local | | índice del local | | nº de puntos considera-dos en el proyecto | factor de manteni-miento previsto | potencia total instalada en lámparas + equipos aux | | valor de eficiencia energética de la instalación | | iluminancia media horizontal mantenida | | | | índice de deslumbra-miento unificado | | índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | **K** | | **n** | **Fm** | **P [W]** | | **VEEI [W/m2]** | | **Em [lux]** | | | | **UGR** | | **Ra** |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | 1  zonas de no  representación[[1]](#footnote-1) | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | según CIE nº 117 | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | administrativo en general | |  | |  |  |  | | 3,5 | |  | | | |  | |  |
|  | zonas comunes | |  | |  |  |  | | 4,5 | |  | | | |  | |  |
|  | almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas | |  | |  |  |  | | 5 | |  | | | |  | |  |
|  | aparcamientos | |  | |  |  |  | | 5 | |  | | | |  | |  |
|  | espacios deportivos | |  | |  |  |  | | 5 | |  | | | |  | |  |
|  | recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior | |  | |  |  |  | | 4,5 | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | 2  zonas de  representación[[2]](#footnote-2) | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | **Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | uso | | longitud del local | | anchura del local | | la distancia del plano de trabajo a las luminarias | |  | | | | | | número de puntos mínimo | |
|  |  | **u** | | **L** | | A | | **H** | | **K** | | | | | | **n** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | K < 1 | | | | | | 4 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | 2>K ≥1 | | | | | | 9 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | 3>K ≥2 | | | | | | 16 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | K ≥3 | | | | | | 25 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | local 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 3 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 4 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 5 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 6 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 4 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 5 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | local 6 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |

#### En los cálculos de iluminación, quedan especificados los cálculos de la eficiencia energética de la instalación de iluminación.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación**  Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformasde locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que serenueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | Sistemas de control y regulación | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  | Sistema de encendido y apagado manual | | | |  |
|  | Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. | | | | |
|  |  | | | |  |
|  | Sistema de encendido: detección de presencia o temporización | | | |  |
|  | Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. | | | | |
|  |  | | | |  |
|  | Sistema de aprovechamiento de luz natural | | | |  |
|  | Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. | | | | |
|  |  | | | | |
|  | zonas con **cerramientos acristalados al exterior**, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: | | | | |
|  |  | θ•>65º | θ | ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) | |
|  |  | T● Aw > 0,07  A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. | |
|  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. | |
|  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | | | | |
|  | zonas con **cerramientos acristalados a patios o atrios**, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | Patios no cubiertos: |  |  | |
|  |  | ai > 2 x hi | ai | anchura | |
|  |  | hi | distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2) | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | Patios cubiertos por acristalamientos: | | | |
|  |  | ai > (2 / Tc) x hi | hi | distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3) | |
|  |  |
|  |  | Tc | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. | |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Que se cumpla la expresión siguiente: | | |
|  |  | T● Aw > 0,07  A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |
|  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |
|  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |

**HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA**

No es de aplicación.

**HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES**

No es de aplicación.

**HE 6 DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS**

No es de aplicación.

1. **Grupo 1**: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética [↑](#footnote-ref-1)
2. **Grupo 2**: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética [↑](#footnote-ref-2)