# *ANEXO III: OFERTA TÉCNICA*

***\*A incluir en la carpeta Nº2***

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...…………………....………

***PRESENTA OFERTA PARA LOS LOTES:***

***Se deberá marcar con una “X” aquellos lotes para los que el licitador presenta oferta:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *LOTE* | *DENOMINACIÓN* | *LOTE AL QUE PRESENTA OFERTA* |
| LOTE 1 | RODAMIENTOS CON MARCA HOMOLOGADA FAG Y SKF Y NECESIDAD INMEDIATA |  |
| LOTE 2 | RODAMIENTOS CON MARCA HOMOLOGADA FAG Y SKF Y NECESIDAD CORTO PLAZO CON STOCK DE SEGURIDAD |  |
| LOTE 3 | RODAMIENTOS CON SOLO UNA MARCA HOMOLOGADA FAG Y NECESIDAD INMEDIATA |  |
| LOTE 4 | RODAMIENTOS CON SOLO UNA MARCA HOMOLOGADA FAG Y NECESIDAD CORTO PLAZO CON STOCK DE SEGURIDAD |  |
| LOTE 5 | RODAMIENTOS CON SOLO UNA MARCA HOMOLOGADA SKF Y NECESIDAD INMEDIATA |  |
| LOTE 6 | RODAMIENTOS CON SOLO UNA MARCA HOMOLOGADA SKF Y NECESIDAD CORTO PLAZO CON STOCK DE SEGURIDAD |  |

***DECLARA:***

* Su compromiso al suministro de las referencias actualmente homologadas por Metro de Madrid con total cumplimento de los requerimientos, según lo indicado en el presente pliego.
* Se compromete al suministro de repuestos nuevos y originales del fabricante homologado.
* El plazo de suministro no superará lo indicado en el punto 2.2 del PPT y se corresponderá al indicado en la siguiente tabla (se debe cumplimentar únicamente la columna habilitada para tal efecto):

**LOTE 1: Rodamientos con marca homologada FAG y SKF y Necesidad inmediata - (6 referencia):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REFERENCIA INTERNA DE METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REF. FAG** | **MARCAR SI OFERTA FAG "X"** | **REF. SKF** | **MARCAR SI OFERTA SKF "X"** | **PLAZO DE SUMINISTRO (DÍAS NATURALES)** |
| 10 | 52538 | RODAMIENTO 6309 C4 FAG-SKF-STEYR | 6309 C4 |  | 6309 C4 |  |  |
| 20 | 52707 | RODAMIENTO NU 309 EC MC4 (FAG-SKF-STEYR) | NU 309 EM1-C4-F1 |  | NU 309 EC MC4 |  |  |
| 30 | 52708 | RODAMIENTO NUP 310 ECP C4(FAG-SKF-STEYR) | NUP310 ETVP2-C4 |  | NUP 310 ECP C4 |  |  |
| 40 | 52715 | RODAMIENTO NJ 218 ECMA/C3 | NJ218 E M1A C3 K100 |  | NJ218 E MA6/C3 |  |  |
| 50 | 53024 | RODAMIENTO 332284A SKF | 504 320 TR1 |  | 332 284 A |  |  |
| 60 | 271014 | RODAMIENTO LADO OPUESTO MANDO NUP 214 | NUP 214-E-XL-M1-F1-J20AA C4 X-LIFE |  | NUP 214 ECM/C4 Va 3091 |  |  |

**LOTE 2: Rodamientos con marca homologada FAG y SKF y Necesidad corto plazo con stock de seguridad- (6 referencia):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REFERENCIA INTERNA DE METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REF. FAG** | **MARCAR SI OFERTA FAG "X"** | **REF. SKF** | **MARCAR SI OFERTA SKF "X"** | **PLAZO DE SUMINISTRO (DÍAS NATURALES)** |
| 10 | 52538 | RODAMIENTO 6309 C4 FAG-SKF-STEYR | 6309 C4 |  | 6309 C4 |  |  |
| 20 | 52707 | RODAMIENTO NU 309 EC MC4 (FAG-SKF-STEYR) | NU 309 EM1-C4-F1 |  | NU 309 EC MC4 |  |  |
| 30 | 52708 | RODAMIENTO NUP 310 ECP C4(FAG-SKF-STEYR) | NUP310 ETVP2-C4 |  | NUP 310 ECP C4 |  |  |
| 40 | 52715 | RODAMIENTO NJ 218 ECMA/C3 | NJ218 E M1A C3 K100 |  | NJ218 E MA6/C3 |  |  |
| 50 | 53024 | RODAMIENTO 332284A SKF | 504 320 TR1 |  | 332 284 A |  |  |
| 60 | 271014 | RODAMIENTO LADO OPUESTO MANDO NUP 214 | NUP 214-E-XL-M1-F1-J20AA C4 X-LIFE |  | NUP 214 ECM/C4 Va 3091 |  |  |

**LOTE 3: Rodamientos con solo una marca homologada FAG y Necesidad inmediata - (3 referencias):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REFERENCIA INTERNA DE METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REFERENCIA FAG** | **PLAZO DE SUMINISTRO  (DÍAS NATURALES)** |
| 10 | 53019 | RODAMIENTO CONICO 517132 (FAG-SKF) | Z-517132 TR1-H144 |  |
| 20 | 53022 | RODAMIENTO REF.0635 373 018 | 32213 A T29B |  |
| 30 | 53023 | RODAMIENTO REF.0735 371 708 | 801860 |  |

**LOTE 4: Rodamientos con solo una marca homologada FAG y Necesidad corto plazo con stock de seguridad - (3 referencias):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REFERENCIA INTERNA DE METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REFERENCIA FAG** | **PLAZO DE SUMINISTRO  (DÍAS NATURALES)** |
| 10 | 53019 | RODAMIENTO CONICO 517132 (FAG-SKF) | Z-517132 TR1-H144 |  |
| 20 | 53022 | RODAMIENTO REF.0635 373 018 | 32213 A T29B |  |
| 30 | 53023 | RODAMIENTO REF.0735 371 708 | 801860 |  |

**LOTE 5: Rodamientos con solo una marca homologada SKF y Necesidad inmediata - (3 referencias):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REFERENCIA INTERNA DE METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REFERENCIA SKF** | **PLAZO DE SUMINISTRO  (DÍAS NATURALES)** |
| 10 | 52531 | RODAMIENTO 6007 2Z C3WT SKF | 6007 2Z / C3 WT |  |
| 20 | 52809 | RODAMIENTO 23122 MB.C3.F2.N FAG-SKF | 23122 BS2B 445553 |  |
| 30 | 52810 | RODAM. RODILLOS A ROTULA 23218CC/C3 SKF | 23218 CC/C3 |  |

**LOTE 6: Rodamientos con solo una marca homologada SKF y Necesidad corto plazo con stock de seguridad - (6 referencias):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **REFERENCIA INTERNA DE METRO** | **DENOMINACIÓN** | **REFERENCIA SKF** | **PLAZO DE SUMINISTRO  (DÍAS NATURALES)** |
| 10 | 52526 | RODAMIENTO 6204 2Z / C3 WT, SKF | 6204 2Z / C3 WT |  |
| 20 | 52531 | RODAMIENTO 6007 2Z C3WT SKF | 6007 2Z / C3 WT |  |
| 30 | 52563 | RODAMIENTO 6308-2Z/C3GJN SKF | 6308 2Z / C3 GJN |  |
| 40 | 52724 | RODAMIENTO NU 2208 EC J -C3 (SKF) | NU 2208 EC J -C3 |  |
| 50 | 52809 | RODAMIENTO 23122 MB.C3.F2.N FAG-SKF | 23122 BS2B 445553 |  |
| 60 | 52810 | RODAM. RODILLOS A ROTULA 23218CC/C3 SKF | 23218 CC/C3 |  |

***Consideraciones para la correcta cumplimentación de la oferta:***

***PLAZO:***

***Lotes 1,3 y 5:*** *(\*) El plazo de entrega se indicará en días naturales, teniendo en cuenta las limitaciones recogidas en el punto 2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO del PPT, donde se especifica el plazo máximo de suministro (30 días naturales), contados desde el día siguiente a la formalización del contrato.*

***Lotes 2,4 y 6:*** *(\*) El plazo de entrega se indicará en días naturales, teniendo en cuenta las limitaciones recogidas en el punto 2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO del PPT, donde se especifica el plazo máximo de suministro (90 días naturales), contados desde el día siguiente a la formalización del contrato.*

***Todos los lotes:***

*(\*\*) En el caso de que el licitador, hasta en un máximo de dos referencias, no indicara plazo de suministro habiendo cumplimentado debidamente el resto de la información requerida, se tomará como plazo ofertado para dicha referencia el mayor de los ofertados para el lote donde se incluya la/s referencia/s, presuponiendo que el licitador presenta oferta para todas y cada una de las posiciones del lote, por lo que salvo en caso de indicar que no oferta esa referencia se actuará según lo indicado anteriormente.*

***MARCA OFERTADA:***

***Lotes 1 y 2:***

*(\*\*\*) Solo se admitirán las marcas y referencias previamente homologadas.* ***Se marcará con una "X"*** *la casilla correspondiente de la marca y referencia ofertada, que corresponderá con la que será suministrada durante toda la vigencia del contrato.*

*Resto de lotes solo se admite la marca homologada indicada.*

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: