**Comunidad**

**de Madrid**

# ANEXO 1 CUADRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**LOTE 1. VEHÍCULO CHASIS CABINA CARROZADO CON PLATAFORMA ELEVADORA**

**Nombre empresa licitadora:**

**Vehículo chasis cabina**

**Marca comercial ofertada: Modelo:**

**Plataforma elevadora móvil de personal**

**Marca comercial ofertada: Modelo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS** | **CUMPLE**  **(rellenar con una X en la casilla correspondiente)** | |
| **SI** | **NO** |
| **VEHÍCULO CHASIS CABINA** | |  |  |
| **MMA (Masa máxima admisible) < 3.500 kg.** |  |  |  |
| **Distancia entre los ejes del vehículo (batalla) óptima de**  **2.500mm. y menor de 3.300 mm** |  |  |  |
| **Longitud total de vehículo < 5,5 metros.** |  |  |  |
| **Altura total del vehículo < 3.2 metros.** |  |  |  |
| **Ancho del vehículo con los estabilizadores extendidos <**  **2,9 metros.** |  |  |  |
| **Cabina sencilla para un máximo de tres ocupantes y**  **basculante para el acceso a los órganos mecánicos.** |  |  |  |
| **Motor diésel adaptado a la norma Euro 6** |  |  |  |
| **Eje trasero de transmisión.** |  |  |  |
| **PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL** | |  |  |
| **Botón de parada de emergencia para interrumpir en situaciones de riesgo el funcionamiento de la plataforma parando la fuente de energía que se esté utilizando (motor diésel ó electrobomba) se debe poder activar desde la**  **cesta y desde el cuadro de mandos en tierra.** |  |  |  |
| **Bomba manual de emergencia. Para recuperar al personal en caso de fallo de la fuente de energía y colocar el equipo en su posición de reposo.** |  |  |  |
| **Cesta de fibra para permitir con seguridad trabajos de naturaleza eléctrica.** |  |  |  |
| **Pictogramas de información necesarios, protecciones y señales de seguridad.** |  |  |  |
| **Dispositivos de bloqueo donde sea necesario.** |  |  |  |
| **Válvulas de mantenimiento de la carga en los cilindros hidráulicos.** |  |  |  |
| **Válvulas limitadoras de la presión máxima de trabajo del circuito hidráulico.** |  |  |  |
| **Interruptor diferencial de seguridad para los equipos eléctricos que deben ser montados.** |  |  |  |

**Comunidad**

**de Madrid**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS** | **CUMPLE**  **(rellenar con una X en la casilla**  **correspondiente)** | |
| **SI** | **NO** |
| **Placas repartidoras de la carga de apoyo de los estabilizadores.** |  |  |  |
| **Limitador de carga en la plataforma/cesta de trabajo.** |  |  |  |
| **DIMENSIONES Y PESOS DE LA PLATAFORMA ELEVADORA** | |  |  |
| **Altura de trabajo: entre 18 y 20 metros.** |  |  |  |
| **Alcance lateral: entre 8 y 12 metros.** |  |  |  |
| **Capacidad de carga de la cesta con dos operarios, su**  **materiales y herramientas > 200 kg.** |  |  |  |
| **Matriculado** |  |  |  |
| **ROTULADO: según Instrucción de**  **Cartelería 1/2018 Plan PIR 2016-2019** |  |  |  |
| **PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo** |  |  |  |
| **PLAZO DE ENTREGA: 10 meses** |  |  |  |

Firmado en ---------------, a ------ de de 2023

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

**Comunidad**

**de Madrid**

**LOTE 2. VEHÍCULO CHASIS CABINA CARROCERÍA BASCULANTE CON CAJA ABIERTA DE MMA 3,5 TN**

**Nombre empresa licitadora:**

**Vehículo chasis cabina, carrocería basculante con caja abierta**

**Marca comercial ofertada: Modelo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS** | **CUMPLE**  **(rellenar con una X en la casilla**  **correspondiente)** | |
| **SI** | **NO** |
| **VEHÍCULO CHASIS CABINA CARROCERÍA BASCULANTE CON CAJA ABIERTA** | | | |
| **MMA (Masa máxima admisible) < 3.500**  **kg.** |  |  |  |
| **Distancia entre los ejes del vehículo: en torno a 3.750 mm con + 50 mm de**  **holgura.** |  |  |  |
| **Longitud total de vehículo < 6,6 metros.** |  |  |  |
| **Altura total del vehículo < 2,3 metros.** |  |  |  |
| **Cabina sencilla para un máximo de tres**  **ocupantes (conductor + 2 pasajeros)** |  |  |  |
| **Motor diésel adaptado a la norma Euro 6** |  |  |  |
| **Potencia del motor: > 150 CV.** |  |  |  |
| **Sistema de inyección: Common Rail** |  |  |  |
| **Cilindrada máxima: 3.000 cm3** |  |  |  |
| **Caja de cambios manual.** |  |  |  |
| **Cadena de distribución.** |  |  |  |
| **Bastidor conformado por largueros de acero rectos con sección en “C” y travesaños tubulares remachados en el alma, conectados mediante travesaño tubular. Soportes montados en el borde superior del larguero para fijación de la**  **carrocería.** |  |  |  |
| **Ruedas gemelas en el eje trasero.** |  |  |  |
| **Suspensiones:** | |  |  |
| **Anterior: con ballesta transversal de**  **acero.** |  |  |  |
| **Posterior: de ballesta semielíptica con tampones de goma de limitación de recorrido y amortiguadores telescópicos de doble acción y**  **refuerzo de ballestín.** |  |  |  |

**Comunidad**

**de Madrid**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS** | **CUMPLE**  **(rellenar con una X en la casilla**  **correspondiente)** | |
| **SI** | **NO** |
| **Sistema de frenado: Hidráulico de doble circuito. Discos de freno a las cuatro ruedas, incluye ABS y salida en rampa**  **asistida.** |  |  |  |
| **Equipamiento de serie:** | |  |  |
| **Aire acondicionado** |  |  |  |
| **Radio** |  |  |  |
| **Elevalunas eléctrico** |  |  |  |
| **Airbag del conductor** |  |  |  |
| **Rueda de repuesto** |  |  |  |
| **Otro equipamiento** | |  |  |
| **Gancho para remolque** |  |  |  |
| **Color del vehículo: blanco** |  |  |  |
| **Carrocería basculante formada por caja**  **abierta trilateral. Laterales de chapa de altura 40 cm abatibles.** |  |  |  |
| **Matriculado** |  |  |  |
| **ROTULADO: según Instrucción de Cartelería 1/2018 Plan PIR 2016-2019 y**  **distintivos municipales.** |  |  |  |
| **PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo** |  |  |  |
| **PLAZO DE ENTREGA: 10 meses** |  |  |  |

Firmado en ---------------, a ------ de de 2023

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)